----------------------------------------------------------------------------
         インテルⓇ ラピッド・ストレージ・テクノロジーのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、インテルⓇ ラピッド・ストレージ・テクノロジーのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\AHCI」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

-------------------------------------------------------------------------------
   ※これらのインストールのために「Microsoft .NET Framework 4.5.1」のインストールが必要になります。
-------------------------------------------------------------------------------

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「Windows + R」キーを押して、「ファイル名を指定して実行」ダイアログを開く

3. 「名前」に「D:\AHCI\SetupRST.exe」
   と入力し、「OK」ボタンをクリック

4. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい(Y)」ボタン
   をクリック

5. 「インテルⓇ ラピッド・ストレージ・テクノロジーようこそ」ウィンドウで、
「次へ(N)」ボタンをクリック

6. 「警告」画面が表示されたら、「次へ(N)」ボタンをクリック

7. 「使用許諾契約書」ウィンドウで、「使用許諾契約書の条件に同意する(A)」をチェックし、
「次へ(N)」ボタンをクリック

8. 「Readme ファイル情報」ウィンドウで、「次へ(N)」ボタンをクリック

9. 「インストール先フォルダー」ウィンドウで、「次へ(N)」ボタンをクリック

10. 「確認」ウィンドウで、「次へ(N)」ボタンをクリック

11. 「完了」ウィンドウで、「はい、コンピューターを今すぐ再起動します。(Y)」をチェックし、「完了(F)」ボタンをクリック

12. 再起動した後にOSがデバイスを再認識し、再起動を促すダイアログが出てくる場合はPCを再起動してください。

以上でインテルⓇ ラピッド・ストレージ・テクノロジーのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
              正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1. Windowsキーを押し、「コントロール パネル」をクリック

2.「ハードウェアとサウンド」→「デバイス マネージャー」をクリック

3.「デバイス マネージャー」→「IDE ATA/ATAPI コントローラー」→
「Intel(R) 100 Series/C230 Chipset Family SATA AHCI Controller」をダブルクリック
 
4. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Intel Corporation
       日付:           2015/06/03
       バージョン:     14.5.0.1081

5. 上記のダイアログが表示されない場合には、
「デバイス マネージャー」→「記憶域コントローラー」→
「Intel Chipset SATA RAID Controller」をダブルクリック

6. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Intel Corporation
       日付:           2015/06/03
       バージョン:     14.5.0.1081


以上でドライバ適用確認は終了です。
