----------------------------------------------------------------------------
        BayHubTech Flash Memory Card Windows Driverのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、BayHubTech Flash Memory Card Windows Driverのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\CardReader」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1.  Windowsが起動したら、コンピューターの管理者アカウント(Administratorの
    権限を持つユーザー)にてログインする

2. 「D:\CardReader\setup.exe」をダブルクリックする

3. 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい(Y)」ボタンをクリック

4. 「BayHubTech Flash Memory Card Windows Driver の InstallShield Wizard へようこそ」
　 ウィンドウで、「次へ(N)」ボタンをクリック

5. 「InstallShield Wizard の完了」ウィンドウで、「はい、今すぐコンピューターを再起動します。」
　 をチェックして、「完了」ボタンをクリック

以上でBayHubTech Flash Memory Card Windows Driverは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
                  正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1. Windowsキーを押し、「コントロール パネル」をクリック

2.「ハードウェアとサウンド」→「デバイス マネージャー」をクリック

3. 表示されたダイアログ上で、「記憶域コントローラー」
   →「BayHubTech Integrated MMC/SD controller」をダブルクリック
 
4. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   BayHubTech
       日付:           2016/07/12
       バージョン:     1.1.1.1013

以上でドライバ適用確認は終了です。