----------------------------------------------------------------------------
         インテルⓇ ラピッド・ストレージ・テクノロジーのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、インテルⓇ ラピッド・ストレージ・テクノロジーのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\IRST」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「Windows + R」キーを押して、「ファイル名を指定して実行」ダイアログを開く

3. 「名前」に「D:\IRST\x64\dpinst64.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリック
  
4. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい(Y)」ボタン
   をクリック

5. 「デバイスドライバのインストール ウィザードの開始」ウィンドウで、
「次へ(N)」ボタンをクリック

6. 「デバイスドライバのインストール ウィザードの完了」ウィンドウで、
「完了」ボタンをクリック

7. 再起動を促すダイアログが表示されたら、「今すぐ再起動する(R)」ボタンをクリック

以上でインテルⓇ ラピッド・ストレージ・テクノロジーのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
              正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2.「デバイス マネージャー」→「IDE ATA/ATAPI コントローラー」→
「Intel(R) 6th Generation Core Processor Family Platform I/O SATA AHCI Controller」をダブルクリック
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Intel Corporation
       日付:           2016/09/13
       バージョン:     15.2.0.1020

以上でドライバ適用確認は終了です。
