----------------------------------------------------------------------------
           Intel RAID・AHCIドライバーのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

次の手順でIntel RAID・AHCIドライバーのセットアップを行ってください。

チェック!!

  ・本インストール手順は、Intel RAID・AHCIドライバーが
 　「C:\IRST」に展開されている事を前提に記述しております。
    実際と異なる場合は、適宜読み替えてください。

  ・チップセットドライバーを同時にインストールする場合は、
　　チップセットドライバーの後に本モジュールをセットアップしてください。

  ・「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合、「はい」ボタンを
   　クリックしてください。

【インストール手順】

1.マウスカーソルを右上に持っていき、チャームバーを表示する

2.「検索」をクリックする

3.「エクスプローラー」と入力し、
   下に表示される「エクスプローラー」をクリックする

4.エクスプローラーで「C:\IRST」フォルダを表示し、
  下記のバッチファイルを右クリックし、
 「管理者として実行」をクリックし、
  「ユーザー アカウント」ウィンドウが表示され、「はい」ボタンをクリックすると
　インストールウインドウが表示され自動でインストールされます。

　 <タイプVE,タイプVFの場合>
      C:\IRST\InstallRST_1.bat
   
   <タイプVS,タイプVGの場合>
      C:\IRST\InstallRST_2.bat

5.ウインドウが閉じたら1分待ち

6.マウスカーソルを右上に持っていき、チャームバーを表示する

7.「設定」をクリックし、「電源」から再起動をクリックする
  
以上でセットアップは終了です。


【バージョンの確認方法】

1.スタート画面が表示された場合は、デスクトップをクリックする

2.デスクトップでマウスカーソルを右上に持っていき、チャームバーを表示する

3.「設定」をクリックする

4.「コントロール パネル」をクリックする

5.「システムとセキュリティ」→「システム」→
   「デバイス マネージャー」をクリックする、
　 「デバイス マネージャー」が表示されます。
 
6.以下の項目が「15.2.0.1020」であることを確認してください。
 
　   [IDE ATA/ATAPI コントローラー]→
     [Intel(R) 6th Generation Core Processor Family Platform I/O SATA AHCI Controller]
     のプロパティ→ドライバータブのバージョン


以上でバージョンの確認は終了です。