----------------------------------------------------------------------------
          Sunplus/Realtek Integrated Camera Device Driverのセットアップ手順
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、Sunplus/Realtek Integrated Camera Device Driverのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\Camera」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。
以下の操作はキーボードとマウス機能を利用することを想定しています。

機能のタッチ機能を利用する場合は、「クリック」・「右クリック」などを「タッブ」・「長押す」
などに読み替えてください。

  <<チェック!!>>
　　本ドライバーをCD-R/RW 等へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
    ハードディスク上からドライバのセットアップを行って下さい。

   1. Windowsが起動したら、コンピューターの管理者アカウント(Administratorの
      権限を持つユーザー)にてログインする

   2.「D:\Camera\dpinst.exe」をダブルクリックする
　 ※「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示された場合は「はい」ボタンをクリックする

   3.「デバイス・ドライバーのインストール・ウィザードへようこそ。」画面で、「次へ(N)」ボタン
　    をクリックして処理を進めてください

   4.「デバイス・ドライバーのインストール・ウィザードの完了」画面で、「完了」ボタンをクリック

以上でSunplus/Realtek Integrated Camera Device Driverのセットアップは終了です。


  <<チェック!!>>
    本ドライバーが正しくセットアップされたことは、以下の手順で確認できます。

      1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

      2. 「デバイス マネージャー」で「イメージング デバイス」→
         「Integrated Camera」をダブルクリック

      3. 「Integrated Camera」のプロパティで「ドライバー」タブをクリック

      4.  SunplusITの場合にはバージョンの記載が「3.5.7.5801」であることを確認する

          Realtekの場合にはバージョンの記載が「10.0.15063.11279」であることを確認する
