----------------------------------------------------------------------------
       Realtek RTS5232-GR Card Reader Driver for WIN 10 64 bitのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Realtek RTS5232-GR Card Reader Driver for WIN 10 64 bit のセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\CardReader」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2.「windows キー+ R」を押す

3.「名前」に「D:\CardReader\dpinst.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリック

4.「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

5.「デバイス・ドライバーのインストール・ウィザードへようこそ。」ウィンドウで、
  「次へ(N)」ボタンをクリック

6.「デバイス・ドライバーのインストール・ウィザードの完了」ウィンドウで、
　「完了」ボタンをクリック

以上でRealtek RTS5232-GR Card Reader Driver for WIN 10 64 bitのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
                  正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1.「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示されたダイアログ上で、「記憶域コントローラー」
   →「BayHubTech Integrated MMC/SD controller」をダブルクリック
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   BayHubTech
       日付:           2017/06/27
       バージョン:     1.1.1.1020

以上でドライバー適用確認は終了です。