----------------------------------------------------------------------------
                 内蔵指紋センサドライバのセットアップ (Windows 10)   
----------------------------------------------------------------------------
次の手順で本モジュールのセットアップを行ってください。

【注意事項】
  ・内蔵指紋センサ搭載モデルのみセットアップを行ってください。
  ・本モジュールは、Windows 10のみ対象となります。その他のOSでは
    セットアップしないでください。
  ・セットアップ時は、コンピュータの管理者権限 (Administrator 権限)を持つ
    ユーザーアカウントでサインインしてください。
  ・本手順は本モジュールが「C:\Fingerprinter」に展開されていることを想定して
    います。これと異なる場合は、ご利用の環境にあわせて読み替えてください。

  ※本ドライバをインストールする前に、
　　「SGX Software」がインストールされていない場合は先にインストールしてください。

　※「SGX Software」は、本モジュールに同梱されています。
　  「SGX」フォルダのSGX_PSW.exeをダブルクリックしてインストールしてください。
　   インストール後は再起動を行ってください。

【指紋センサドライバのセットアップ手順】

  1. スタート画面から【Windows キー】＋【R キー】を押す
　  「ファイル名を指定して実行」画面が表示されます。　

  2.「名前」に「C:\Fingerprinter\DPInst.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリック
      
     チェック!!
    「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリック

     セットアップの画面が表示されます。
     インストールが始まります。画面の指示にしたがってください。
   
  3. セットアップが完了したら、Windowsを再起動する

  4.スタート画面から【Windows キー】＋【R キー】を押す
　  「ファイル名を指定して実行」画面が表示されます。　

  5.「名前」に「C:\Fingerprinter\FPC Sensor\DPInst.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリック

    チェック!!
    「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリック

     セットアップの画面が表示されます。
     インストールが始まります。画面の指示にしたがってください。
   
  6. セットアップが完了したら、Windowsを再起動する


以上で、指紋センサドライバのセットアップは終了です。


【セットアップ確認手順】

  1. 「Windows キー」 と「X キー」を同時押し →「デバイス マネージャー」をクリック

  2. 「生体認証デバイス」をダブルクリック
 
  3. 「FPC Fingerprint Reader (Disum)」をダブルクリック

  4. 「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが「204.23.5.55」であることを確認する

  5. 「ユニバーサル シリアル パス デバイス」をダブルクリック

  6. 「FPC Sensor Controller FW Update」をダブルクリック

  7. 「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが「204.23.5.55」であることを確認する

以上で、指紋センサドライバのセットアップ確認は終了です。