-------------------------------------------------------------------------------

                     ネットワークドライバーのセットアップ

-------------------------------------------------------------------------------
次の手順でネットワークドライバーのセットアップを行ってください。

チェック!!
・ドライバーのセットアップを行うと、ネットワークの設定内容が一部初期化される
　場合があります。ドライバーのセットアップを行う前に、ネットワークの設定を控
　えておいてください。

・本セットアップ手順は、ネットワークドライバーが「D:\RTL2」に展開されている事
　を前提に記述しております。実際と異なる場合は読み替えてください。

・以下の手順を行う前に管理者権限のあるユーザーでログオンし、使用中の
　アプリケーションを全て終了してください。

【セットアップ手順】

1.　デスクトップ画面左下にある「スタート」ボタンを右クリックし、
    表示されたメニューから「ファイル名を指定して実行」をクリック

2.　「名前」の欄に「D:\RTL2\setup.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリックします。

　  チェック!!
　  　 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックし、
  　 　次の手順に進んでください。

3.　「Realtek USB Ethernet Controller ALL-In-One Windows Driverの
　　InstallShield Wizardへようこそ」と表示されたら「次へ」をクリックします。
　　これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

4.　セットアップが完了したら、本機を再起動します。

以上で、ネットワークドライバーのセットアップは終了です。

===============

また、以下の手順で本ドライバーが正しくセットアップされたか確認してください。

【バージョン確認手順】

1.　ドック機能付きキーボードまたは拡張クレードルを接続します。

2.　デスクトップ画面左下にある「スタート」ボタンを右クリックし、
    表示されたメニューから「デバイス マネージャー」をクリック

　  チェック!!
　  　 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックし、
  　 　次の手順に進んでください。

3.　「ネットワークアダプター」の「Realtek USB GbE Family Controller」を
　　ダブルクリックします。

4.　「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが「10.16.321.2017」であること
　　を確認します。

以上で、ネットワークドライバーのバージョン確認は終了です。
