----------------------------------------------------------------------------
         　　  Realtek LAN Driver のセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Realtek LAN Driver のセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\LAN」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「Windows + R」キーを押して、「ファイル名を指定して実行」ダイアログを開く

3. 「名前」に「D:\LAN\Setup.exe」を入力し、「OK」ボタンをクリック

4. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック
   
5. 「Setup セットアップウィザードの開始」画面で、「次へ(N)」ボタンをクリック
   
6. 「使用許諾契約書の同意」ウィンドウで、「同意する(A)」を選択し、「次へ(N)」
　　ボタンをクリック
   
7. 「インストール準備完了」ウィンドウで、「インストール(I)」ボタンをクリック
   
8. 「デバイス・ドライバーのインストール・ウィザードへようこそ。」ウィンドウで、
   「次へ(N)」ボタンをクリック
   
9. 「デバイス・ドライバーのインストール・ウィザードの完了」ウィンドウで、
   「完了」ボタンをクリック

以上でRealtek LAN Driverのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
              正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示されたダイアログ上で、「ネットワーク アダプター」
   →「Realtek PCle GBE Family Controller」をダブルクリック
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Realtek
	日付:          2017/03/23
       バージョン:     10.16.323.2017

以上でドライバ適用確認は終了です。
