----------------------------------------------------------------------------
         インテルⓇ ラピッド・ストレージ・テクノロジーのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、インテルⓇ ラピッド・ストレージ・テクノロジーのセットアップ手順です。
Pure OSをインストール前に、BIOSの事前設定が必要です。
1． 電源を入れ、すぐに【F2】を数回押す
2．「Devices」タブをクリック、「ATA Drive Setup」をクリック、「Enter]を押す
3．「ATA Drive Setup」画面で、「Intel(R) Rapid Storage Technology」をクリック、「Enter]を押す
4. 「Intel(R) Rapid Storage Technology」画面で、「Intel Opane,xxxGB」をクリック、「Enter]を押す
5．「OPTANE VOLUME INFO」画面で、「Deconcatenate」をクリック、「Enter]を押す
6．「OPTANE VOLUME SEPARATION」画面で、「Are you sure you want to perform deconcatenation」をクリック、
　　「Enter]を押す、「Yes]を選択して、「Start deconcatenation」をクリック、「Enter]を押す
7．「Intel(R) Rapid Storage Technology」画面で、「Non-RAID Physical Disks」表示されることを確認
8．「Exit」タブをクリック、「OS Optimized Defaults」をクリック、「Enter]を押す、[Enabled]を選択、「Enter]を押す
9．「Save Changes and Exit」をクリック、「Enter]を押す、「Yes]を選択、「Enter]を押す

本モジュールが「D:\IRST」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「Windows + R」キーを押して、「ファイル名を指定して実行」ダイアログを開く

3. 「名前」に「D:\IRST\SetupRST.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリック

4. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタン
    をクリック
   
5. 「インテルⓇ ラピッド・ストレージ・テクノロジー ようこそ」ウィンドウで、
   「次へ(N)」ボタンをクリック

6. 「インテルⓇ ラピッド・ストレージ・テクノロジー 警告」ウィンドウで、 「次へ(N)」ボタンをクリック
  
7. 「使用許諾契約書」ウィンドウで、「使用許諾契約書の条件に同意する(A)」をチェックし、
   「次へ(N)」ボタンをクリック
  
8. 「Readmeファイル情報」ウィンドウで、「次へ(N)」ボタンをクリック
  
9. 「インストール先フォルダー」ウィンドウで、「次へ(N)」ボタンをクリック
  
10.「確認」ウィンドウで、「次へ(N)」ボタンをクリック
  
11.「完了」ウィンドウで、「はい、コンピューターを今すぐ再起動します。(Y)」を選択し、
   「完了(F)」ボタンをクリック

12.「Windows」キーを押し、「Intel」→「インテルⓇ ラピッド・ストレージ・テクノロジー」をクリック

13 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

14．表示された画面で、「インテルⓇ Optane TM メモリー」タブをクリック、「有効化」をクリック、
　　表示されたダイアログ上で、「はい」ボタンをクリック、「再起動」をクリック


以上でインテルⓇ ラピッド・ストレージ・テクノロジーのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
              正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイスマネージャー(M)」をクリック
 
2. 表示されたダイアログ上で、「記憶域 コントローラー」
   →「Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller」をダブルクリック
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Intel Corporation
       バージョン:     15.9.0.1015

以上でドライバ適用確認は終了です。
