Retour à la table des matières

# Cahier des charges

Cette section fournit des informations sur les caractéristiques de l'ensemble de la gamme des cartes sans fil Intel®. La liste suivante peut ne pas être exhaustive.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 et
Intel® Centrino® Wireless-N 135

Encombrement | PCI Express* Mini Card demi format
Dimensions | Mini Card demi-format (Half-Mini Card) : Largeur 26,64 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (1,049 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 52 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 95 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
WiFi
Modulation de fréquence | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données IEEE 802.11n | Configuration MIMO : 1X1 Tx/Rx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Prise en charge Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 100 : Aucun Intel® Centrino® Wireless-N 105 : Aucun Intel® Centrino® Wireless-N 130 : Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0+HS Intel® Centrino® Wireless-N 135 : Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy et Bluetooth 3.0+HS)
Général
Systèmes d'exploitation | Windows* 7 (32 bits et 64 bits), Windows* 8 (32 bits et 64 bits), Windows* 8.1 (32 bits et 64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Certification Wi-Fi* pour 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personnel, WPA-Enterprise, WPA2-Personnel, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Ensemble de fonctionnalités IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Entreprise, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits ; 802.1X : EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

Encombrement | PCI Express* Mini Card et Half-Mini Card
UGS | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
Dimensions | Mini Card : Largeur 50,80 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (2 po x 1,18 po x 0,18 po) Mini Card demi-format (Half-Mini Card) : Largeur 26,64 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (1,049 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 52 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 90 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
WiFi
Modulation de fréquence | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 2,41 à 2,474 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows* XP (32 et 64 bits) et Windows Vista* (32 et 64 bits), Ubuntu Linux*
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Certification Wi-Fi* pour 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personnel, WPA-Enterprise, WPA2-Personnel, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Norme RLR | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA Personnel, WPA2 Personnel, WPA Entreprise, WPA2 Entreprise, 802.1X : WPA et WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Chiffrement | AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits, CKIP, TKIP
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 et Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Encombrement | PCI Express* Mini Card demi format
Dimensions | Mini Card demi-format (Half-Mini Card) : Largeur 26,64 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (1,049 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 52 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 95 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
WiFi
Modulation de fréquence | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données IEEE 802.11n | Configuration MIMO : 2X2 Tx/Rx : 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Prise en charge Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 2200 : Aucun Intel® Centrino® Wireless-N 2230 : Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy et Bluetooth 3.0+HS)
Général
Systèmes d'exploitation | Windows* 7 (32 bits et 64 bits), Windows* 8 (32 bits et 64 bits), Windows* 8.1 (32 bits et 64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Certification Wi-Fi* pour 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personnel, WPA-Enterprise, WPA2-Personnel, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Ensemble de fonctionnalités IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Entreprise, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits ; 802.1X : EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 et Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Encombrement | PCI Express* Mini Card demi format
Dimensions | Mini Card demi-format (Half-Mini Card) : Largeur 26,64 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (1,049 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Normes réseau | 802.11a/b/g/n (en fonction de la carte) et Bluetooth 3.0 + HS
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 52 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 95 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Normes réseau WiFi | Intel® Centrino® Wireless-N 1030 : 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230 : 802.11a/g/n
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5 GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Advanced-N 6230 : Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030 : Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 180 Transmission/Réception (Mbit/s) : 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Bluetooth | Version Bluetooth 3.0 + HS
Général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows* XP (32 bits et 64 bits) Windows Vista* (32 bits et 64 bits) Windows* 7 (32 bits et 64 bits) Windows* 8 (32 bits et 64 bits) Windows* 8.1 (32 bits et 64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Homologation Wi-Fi* pour 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Personnel, WPA2-Entreprise, WPS, WMM, Économie d'énergie WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Norme RLR | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Entreprise, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits ; 802.1X : EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Encombrement | PCI Express* Mini Card demi format
Dimensions | Mini Card demi-format (Half-Mini Card) : Largeur 26,64 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (1,049 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Normes réseau | 802.11a/b/g/n et Bluetooth 4.0
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 52 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 95 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5 GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Bluetooth | Version Bluetooth 4.0 (3.0+HS)
Général
Systèmes d'exploitation | Windows* 7 (32 bits et 64 bits), Windows* 8 (32 bits et 64 bits), Windows* 8.1 (32 bits et 64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Homologation Wi-Fi* pour 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Personnel, WPA2-Entreprise, WPS, WMM, Économie d'énergie WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Norme RLR | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Entreprise, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits ; 802.1X : EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 et Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Encombrement | PCI Express* Mini Card demi format
Dimensions | Mini Card demi-format (Half-Mini Card) : Largeur 26,64 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (1,049 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 52 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 95 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
WiFi
Modulation de fréquence | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5 GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 Configuration MIMO : 1X2 Réception : 300, 270, 243, 240, 180 Mbit/s Réception/Transmission : 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 Configuration MIMO : 2X2 Réception/Transmission : 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows* XP (32 bits et 64 bits) Windows Vista* (32 bits et 64 bits) Windows* 7 (32 bits et 64 bits) Windows* 8 (32 bits et 64 bits) Windows* 8.1 (32 bits et 64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Homologation Wi-Fi* pour 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Personnel, WPA2-Entreprise, WMM, Économie d'énergie WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Ensemble de fonctionnalités IEEE | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 : IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 : 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Entreprise, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits ; 802.1X : EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)
WiMAX général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows* XP (32 bits et 64 bits) Windows Vista* (32 bits et 64 bits) Windows* 7 (32 bits et 64 bits) Windows* 8 (32 bits et 64 bits) Windows* 8.1 (32 bits et 64 bits)
Conformité aux normes | 802.16e-2005 Correctif 2 (D4)
Ensemble de fonctionnalités du profil système WiMAX | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 : WiMAX mobile version 1, Wave II. Prend en charge les profils 3A et 1A/B Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 : WiMAX mobile version 1, Wave II. Prend en charge les profils 3A, 5A/C, 1A/B et 5BL
Sécurité | Protocole de gestion de clé (PKMv2)
Chiffrement | CCMP 128 bits (Counter-Mode/CBC-MAC) basé sur le chiffrement AES
WiMAX
Bande de fréquences | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 : 2,3 à 2,4 GHz / 2,496 à 2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 : 2,3 à 2,4 GHz / 2,496 à 2,690 GHz / 3,4 à 3,8 GHz
Modulation | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Protocole hertzien | Mode duplex : Opérations TDD | OFDMA modulaire (SOFDMA) : 512 et 1024 FFT
permutation de sous-porteuse : PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 : Largeurs de bande des canaux : 5 MHz et 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 : Largeurs de bande des canaux : 5, 7, 8,75 et 10 MHz
Ensemble de fonctionnalités de la version réseau WiMAX | SPWG/NWG version 1.5
Performances de débit | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 : Liaison descendante 10 Mbit/s et liaison ascendante 4 Mbit/s au débit de pointe (Performance OTA, canal 10 MHz) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 : Liaison descendante 20 Mbit/s et liaison ascendante 6 Mbit/s au débit de pointe (Performance OTA, canal 10 MHz)
Puissance de sortie de l'émetteur en RF | Conformité avec Puissance de classe 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 et Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Encombrement | Intel® Centrino® Advanced-N 6200 et Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 : PCI Express* Mini Card plein format et Mini Card demi-format. Intel® Centrino® Advanced-N 6205 : PCI Express* Mini Card demi-format.
Dimensions | Mini Card plein format (Full-Mini Card) : Largeur 50,95 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (2 po x 1,18 po x 0,18 po) Mini Card demi-format (Half-Mini Card) : Largeur 26,64 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (1,049 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 52 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 95 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5 GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 : Réception/Transmission : 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 : Réception/Transmission : 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows* XP (32 bits et 64 bits) Windows Vista* (32 bits et 64 bits) Windows* 7 (32 bits et 64 bits) Windows* 8 (32 bits et 64 bits) Windows* 8.1 (32 bits et 64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Homologation Wi-Fi* pour 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Personnel, WPA2-Entreprise, WMM, Économie d'énergie WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Norme RLR | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Entreprise, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits ; 802.1X : EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

Formats | Mini Card demi-format (Half-Mini Card) et M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces électriques | PCIe et USB 2.0 pour les deux formats
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Standard pour les réseaux IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 Modèle 7260HMW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Modèle 7260NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 95 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHz (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Flux spatiaux | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 : 2 X 2
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 : 867 Mbit/s maxi.
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth* 2.1 bi-mode, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) pris en charge par les cartes suivantes Modèle 7260HMW Modèle 7260NGW
Général
Systèmes d'exploitation | Windows* 7 (32 bits et 64 bits), Windows 8* (32 bits et 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pour 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* et WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pour les connexions de périphériques poste à poste.
Architecture | Infrastructure et SoftAP ; prise en charge des modes Client et SoftAP simultanés
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Sécurité
Authentification | WPA et WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocoles d'authentification | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Chiffrement | WEP 64 bits et 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Chiffrement et authentification Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

Formats | Mini Card demi-format (Half-Mini Card) et M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces électriques | PCIe, USB 2.0 pour les deux formats
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Standard pour les réseaux IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7260 Modèle 7260HMW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Modèle 7260NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Modèle 7260HMW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, HMC Modèle 7260NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7260 Modèle 7260HMW BN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Modèle 7260NGW BN - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 95 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Modulation de fréquence (Voir précédemment, certaines cartes ne prennent en charge que certaines fréquences) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHz (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Flux spatiaux 802.11n | Toutes les cartes : 2 X 2 flux spatiaux
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth* 2.1 bi-mode, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) pris en charge par les cartes suivantes Modèle 7260HMW AN Modèle 7260NGW AN Modèle 7260HMW BN Modèle 7260NGW BN
Général
Systèmes d'exploitation | Windows* 7 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pour 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* et WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pour les connexions de périphériques poste à poste.
Architecture | Infrastructure et SoftAP ; prise en charge des modes Client et SoftAP simultanés
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Sécurité
Authentification | WPA et WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocoles d'authentification | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Chiffrement | WEP 64 bits et 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Chiffrement et authentification Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Formats | Mini Card demi-format (Half-Mini Card) et M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces électriques | PCIe et USB 2.0 pour les deux formats
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Standard pour les réseaux IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 Modèle 3160HMW - 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Modèle 3160NGW - 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 90 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHz (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Flux spatiaux | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 : 1 X 1
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 : 433 Mbit/s maxi.
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth* 2.1 bi-mode, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) pris en charge par les cartes suivantes Modèle 3160HMW Modèle 3160NGW
Général
Systèmes d'exploitation | Windows* 7 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pour 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* et WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pour les connexions de périphériques poste à poste.
Architecture | Infrastructure et SoftAP ; prise en charge des modes Client et SoftAP simultanés
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Sécurité
Authentification | WPA et WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocoles d'authentification | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Chiffrement | WEP 64 bits et 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Chiffrement et authentification Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (modèle 3165NGW)

Formats | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces électriques | PCIe et USB 2,0
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Standard pour les réseaux IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 90 % RH sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHz (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Flux spatiaux | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 : 1 X 1
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 : 433 Mbit/s maxi.
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth* 2.1 bi-mode, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Général
Systèmes d'exploitation | Windows* 7 (32 bits et 64 bits), Windows 8* (32 bits et 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pour 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* et WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pour les connexions de périphériques poste à poste.
Architecture | Infrastructure et SoftAP ; prise en charge des modes Client et SoftAP simultanés
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Sécurité
Authentification | WPA et WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocoles d'authentification | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Chiffrement | WEP 64 bits et 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Chiffrement et authentification Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Formats | M.2 2230 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces électriques | PCIe et USB 2,0
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Standard pour les réseaux IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 90 % RH sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHz (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Flux spatiaux | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168 : 1 X 1
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168 : 433 Mbit/s maxi.
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth* 2.1 bi-mode, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2 (BLE)
Général
Systèmes d'exploitation | Linux, Windows* 8.1 (64 bits), Windows* 10 (64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pour 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* et WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pour les connexions de périphériques poste à poste.
Architecture | Infrastructure et SoftAP ; prise en charge des modes Client et SoftAP simultanés
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Sécurité
Authentification | WPA et WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocoles d'authentification | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Chiffrement | WEP 64 bits et 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Chiffrement et authentification Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Modèle 7265NGW)

Formats | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces électriques | PCIe et USB 2,0
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Standard pour les réseaux IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Modèle 7265NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 90 % RH sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHz (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Flux spatiaux | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 : 2 X 2
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 : 867 Mbit/s maxi.
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth* 2.1 bi-mode, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) pris en charge par les cartes suivantes Modèle 7265NGW
Général
Systèmes d'exploitation | Windows* 7 (32 bits et 64 bits), Windows 8* (32 bits et 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pour 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* et WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pour les connexions de périphériques poste à poste.
Architecture | Infrastructure et SoftAP ; prise en charge des modes Client et SoftAP simultanés
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Sécurité
Authentification | WPA et WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocoles d'authentification | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Chiffrement | WEP 64 bits et 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Chiffrement et authentification Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Modèles 7265NGW AN et 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Modèle 7265NGW BN)

Formats | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces électriques | PCIe et USB 2,0
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Standard pour les réseaux IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 Modèle 7265NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Modèle 7265NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7265 Modèle 7265NGW BN - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 90 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Modulation de fréquence (Voir précédemment, certaines cartes ne prennent en charge que certaines fréquences) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHz (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Flux spatiaux 802.11n | Toutes les cartes : 2 X 2 flux spatiaux
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth* 2.1 bi-mode, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) pris en charge par les cartes suivantes Modèle 7265NGW AN Modèle 7265NGW NB Modèle 7265NGW BN
Général
Systèmes d'exploitation | Windows* 7 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pour 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* et WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pour les connexions de périphériques poste à poste.
Architecture | Infrastructure et SoftAP ; prise en charge des modes Client et SoftAP simultanés
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Sécurité
Authentification | WPA et WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocoles d'authentification | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Chiffrement | WEP 64 bits et 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Chiffrement et authentification Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Formats | Mini Card demi-format (Half-Mini Card) et M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces électriques | PCIe et USB 2.0 pour les deux formats
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Standard pour les réseaux IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 Modèle 8260NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 95 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHz (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Flux spatiaux | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 : 2 X 2
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 : 867 Mbit/s maxi.
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth* 2.1 bi-mode, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) pris en charge par les cartes suivantes Modèle 8260NGW
Général
Systèmes d'exploitation | Windows* 7 (32 bits et 64 bits), Windows 8* (32 bits et 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pour 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* et WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pour les connexions de périphériques poste à poste.
Architecture | Infrastructure et SoftAP ; prise en charge des modes Client et SoftAP simultanés
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Sécurité
Authentification | WPA et WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocoles d'authentification | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Chiffrement | WEP 64 bits et 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Chiffrement et authentification Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (modèles 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

Général
Dimensions (H x L x P) | M.2 2230 : 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216 : 12 mm x 16 mm x 1,8 mm
Poids | M.2 2230 : 2,6 g M.2 1216 : 0,6g
Diversité d'antennes | Compatibilité
Contrôle d'activation/désactivation de l'émetteur-récepteur | Compatibilité
Interface du connecteur | M.2 : PCIe, USB ou UART (M.2 1216 uniquement)
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 90 % RH sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8,1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (fonctions prises en charge limitées), Android
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | CERTIFIÉ Wi-Fi* pour a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Direct* pour les connexions de périphériques poste à poste, Wi-Fi Miracast* en tant que source.
Standard RLAN IEEE | IEEE 802,11a/b/g/n/ac, 802,11d, 802,11e, 802,11h, 802,11i, 802,11w ; en attente de prise en charge du SE pour 802,11r, 802,11k, 802,11v ; mesure de la durée fondée sur 802,11REVmc
Itinérance | Prise en charge de l'itinérance transparente entre les points d'accès
Bluetooth | Bluetooth* 4.2 bi-mode, BLE
Sécurité
Authentification | WPA et WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
Protocoles d'authentification | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Chiffrement | WEP 64 bits et 128 bits, AES-CCMP 128 bits
Chiffrement et authentification Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformité
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Références de modèles
Modèles | Modèle 8265NGWH | 802,11ac, 2x2, Bluetooth* 4,2, PCIe, USB, LTE Coexistence, eFEM, M.2 2230 HE
| Modèle 8265NGW | 802,11ac, 2x2, Bluetooth* 4,2, PCIe, USB, M.2 2230 MS | Modèle 8265D2W | 802,11ac, 2x2, Bluetooth* 4,2, PCIe, LTE Coexistence, M.2 1216 SD
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHz (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Flux spatiaux | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 : 2 X 2
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 : 867 Mbit/s maxi.
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

Formats | M.2 type 3030
Interfaces électriques | M.2 Key 1-DP : 2xPCIe, USB, DP. Interface avec le module Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 Module via X-FL, et une pour Bluetooth
Connecteur d'interface de l'antenne | X.FL ; Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Standard pour les réseaux IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 90 % RH sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Modulation de fréquence | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 57 à 64 GHz (selon le pays) | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHz (selon le pays)
Modulation | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | Contrôle DMG PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | 1, 2 et 3 soumis à des réglementations nationales | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Flux spatiaux | S/O | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 : 867 Mbit/s maxi.
Débits de données IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770 et 385 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth* 2.1 bi-mode, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8,1* avec veille connectée
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pour 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* et WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pour les connexions de périphériques poste à poste.
Architecture | Infrastructure et SoftAP ; prise en charge des modes Client et SoftAP simultanés
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Sécurité
Authentification | WPA et WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocoles d'authentification | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Chiffrement | WEP 64 bits et 128 bits, AES-CCMP, AES-CGMP, TKIP
Chiffrement et authentification Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 (18260NGW)

Formats | M.2 type 2230
Interfaces électriques | M.2 Key 1-DP : 2xPCIe, USB, DP. Interface avec le module Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 ou M10042 via X-FL (câble coaxial unique pour la gestion du courant, de l'IF et du contrôle)
Dimensions | 22 mm x 30 mm x S3 [1,5 mm max. (dessus)/ 0,1 mm max. (dessous)]
Connecteur d'interface de l'antenne | X.FL ; Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Standard pour les réseaux IEEE 802.11 | IEEE 802.11abgn, 802.11ac, 802.11ad, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 90 % RH sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Modulation de fréquence | 60 GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 57 à 64 GHz (selon le pays) | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHz (selon le pays)
Modulation | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | Contrôle DMG PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | 1, 2 et 3 soumis à des réglementations nationales | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Flux spatiaux | S/O | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 : 867 Mbit/s maxi.
Débits de données IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770 et 385 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth* 2.1 bi-mode, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), 4.1
Général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8,1* avec veille connectée
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pour 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* et WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pour les connexions de périphériques poste à poste.
Architecture | Infrastructure et SoftAP ; prise en charge des modes Client et SoftAP simultanés
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Sécurité
Authentification | WPA et WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocoles d'authentification | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Chiffrement | WEP 64 bits et 128 bits, AES-CCMP, AES-CGMP, TKIP
Chiffrement et authentification Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

Formats | M.2 type 3030
Interfaces électriques | M.2 Key 1-DP : 2xPCIe, USB, DP. Interface avec le module Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 Module via X-FL, et une pour Bluetooth
Connecteur d'interface de l'antenne | X.FL
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Standard pour les réseaux IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 90 % RH sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Modulation de fréquence | 60 GHz (802.11ad)
Bande de fréquences | 57 à 64 GHz (selon le pays)
Modulation | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Protocole hertzien | Contrôle DMG PHY, DMG SC PHY
Canaux | 1, 2 et 3 soumis à des réglementations nationales
Flux spatiaux | Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770 et 385 Mbit/s
Général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8,1* avec veille connectée
Architecture | Infrastructure et SoftAP ; prise en charge des modes Client et SoftAP simultanés
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Sécurité
Authentification | WPA et WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocoles d'authentification | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Chiffrement | WEP 64 bits et 128 bits, AES-CCMP, AES-CGMP, TKIP
Chiffrement et authentification Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Wireless Gigabit 11000

Dimensions | 20,5 mm x 14,2 mm x 1,8 mm (protections comprises)
Poids | 2 grammes
Interfaces électriques | Le module soudé dispose d'un plan propriétaire. Interface avec le module Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 ou Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042R via X-FL (câble coaxial unique pour la gestion du courant, de la fréquence intermédiaire (IF) et du contrôle)
Connecteur d'interface de l'antenne | X.FL
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Standard pour les réseaux IEEE 802.11 | 802.11ad
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 90 % RH sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Modulation de fréquence | 60 GHz (802.11ad)
Bande de fréquences | 57 à 64 GHz (selon le pays)
Modulation | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Canaux | 1, 2 et 3 soumis à des réglementations nationales
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770 et 385 Mbit/s
Général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* avec veille connectée, Microsoft Windows 10* avec veille connectée

Retour au début

Retour à la table des matières

Marques et exclusions de responsabilité