Vissza a tartalomjegyzékhez

# Specifikációk

Ebben a fejezetben az Intel® vezeték nélküli adapterekre vonatkozó specifikációkat közöljük. Előfordulhat, hogy az alábbi lista nem tartalmaz minden elemet.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 és
Intel® Centrino® Wireless-N 135

Kivitel | PCI Express* Half-Mini kártya
Méretek | Half-Mini kártya: 26,64 mm x 30 mm x 4,5 mm (Sz x H x M)
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Antennás diverzitás | Kártyára épített átváltás
Csatlakozó-interfész | 52 érintkezős Mini kártya peremcsatlakozó
Feszültség | 3,3 V
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 95% nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
WiFi
Frekvenciamoduláció | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 2,4 GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
IEEE 802.11n adatsebességek | MIMO konfiguráció: 1X1 Adás/Vétel: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s
Bluetooth-támogatás | Intel® Centrino® Wireless-N 100: Nincs Intel® Centrino® Wireless-N 105: Nincs Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0+HS Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0 (Bluetooth alacsony energiahasználatú és Bluetooth 3.0 +HS)
Általános
Operációs rendszerek | Windows* 7 (32 bites és 64 bites), Windows* 8 (32 bites és 64 bites), Windows* 8.1 (32 bites és 64 bites)
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi* tanúsítvány 802,11b, 802,11g, 802,11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS szerinti üzemeltetéshez
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE szolgáltatások | IEEE 802,11b, 802,11g, 802,11n, 802,11e, 802,11i, 802,11d, 802,11h
Architektúra | Infrastruktúra vagy alkalmi (egyenrangú) üzemmód
Biztonság | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 128 bites AES-CCMP, 128 és 64 bites WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

Kivitel | PCI Express* Mini kártya és Half-Mini kártya
Cikkszámok | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
Méretek | Mini kártya: 50,80 mm x 30 mm x 4,5 mm (Sz x H x M) Half-Mini kártya: 26,64 mm x 30 mm x 4,5 mm (Sz x H x M)
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Antennás diverzitás | Kártyára épített átváltás
Csatlakozó-interfész | 52 érintkezős Mini kártya peremcsatlakozó
Feszültség | 3,3 V
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 90% nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
WiFi
Frekvenciamoduláció | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 2,41 – 2,474 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 2,4 GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
IEEE 802.11n adatsebességek | 300; 270; 243; 240; 180; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s
Általános
Operációs rendszerek | Microsoft Windows* XP (32 és 64 bites) és Windows Vista* (32 és 64 bites), Ubuntu Linux*
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi* tanúsítvány 802,11b, 802,11g, 802,11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS szerinti üzemeltetéshez
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN szabvány | IEEE 802,11g, 802,11b, 802,11n, 802,11d, 802,11e, 802,11i,
Architektúra | Infrastruktúra vagy alkalmi (egyenrangú) üzemmód
Biztonság | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Titkosítás | 128 bites AES-CCMP, 128 bites és 64 bites WEP, CKIP, TKIP
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 és Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Kivitel | PCI Express* Half-Mini kártya
Méretek | Half-Mini kártya: 26,64 mm x 30 mm x 4,5 mm (Sz x H x M)
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Antennás diverzitás | Kártyára épített átváltás
Csatlakozó-interfész | 52 érintkezős Mini kártya peremcsatlakozó
Feszültség | 3,3 V
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 95% nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
WiFi
Frekvenciamoduláció | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 2,4 GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
IEEE 802.11n adatsebességek | MIMO konfiguráció: 2X2 Adás/Vétel: 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s
Bluetooth-támogatás | Intel® Centrino® Wireless-N 2200: Nincs Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0 (Bluetooth alacsony energiahasználatú és Bluetooth 3.0 +HS)
Általános
Operációs rendszerek | Windows* 7 (32 bites és 64 bites), Windows* 8 (32 bites és 64 bites), Windows* 8.1 (32 bites és 64 bites)
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi* tanúsítvány 802,11b, 802,11g, 802,11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS szerinti üzemeltetéshez
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE szolgáltatások | IEEE 802,11b, 802,11g, 802,11n, 802,11e, 802,11i, 802,11d, 802,11h
Architektúra | Infrastruktúra vagy alkalmi (egyenrangú) üzemmód
Biztonság | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 128 bites AES-CCMP, 128 és 64 bites WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 és Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Kivitel | PCI Express* Half-Mini kártya
Méretek | Half-Mini kártya: 26,64 mm x 30 mm x 4,5 mm (Sz x H x M)
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Antennás diverzitás | Kártyára épített átváltás
Hálózati szabványok | 802.11a/b/g/n (adapterfüggő) és Bluetooth 3.0 + HS
Csatlakozó-interfész | 52 érintkezős Mini kártya peremcsatlakozó
Feszültség | 3,3 V
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 95% nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
WiFi-hálózati szabványok | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 5,15 – 5,85 GHz (országfüggő) | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5 GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4 GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
IEEE 802.11n adatsebességek | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Adás/Vétel (Mbit/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Vétel (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 180 Vétel/Adás (Mbit/s): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth Version 3.0 + HS
Általános
Operációs rendszerek | Microsoft Windows* XP (32 bites és 64 bites) Windows Vista* (32 bites és 64 bites) Windows* 7 (32 bites és 64 bites) Windows* 8 (32 bites és 64 bites) Windows* 8.1 (32 bites és 64 bites)
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi* tanúsítvány 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P szerinti üzemeltetéshez
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN szabvány | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektúra | Infrastruktúra vagy alkalmi (egyenrangú) üzemmód
Biztonság | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 128 bites AES-CCMP, 128 és 64 bites WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Kivitel | PCI Express* Half-Mini kártya
Méretek | Half-Mini kártya: 26,64 mm x 30 mm x 4,5 mm (Sz x H x M)
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Antennás diverzitás | Kártyára épített átváltás
Hálózati szabványok | 802.11a/b/g/n és Bluetooth 4.0
Csatlakozó-interfész | 52 érintkezős Mini kártya peremcsatlakozó
Feszültség | 3,3 V
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 95% nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 5,15 – 5,85 GHz (országfüggő) | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5 GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4 GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
IEEE 802.11n adatsebességek | Adás/Vétel (Mbit/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth verzió 4,0 (3,0 +HS )
Általános
Operációs rendszerek | Windows* 7 (32 bites és 64 bites), Windows* 8 (32 bites és 64 bites), Windows* 8.1 (32 bites és 64 bites)
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi* tanúsítvány 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P szerinti üzemeltetéshez
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN szabvány | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektúra | Infrastruktúra vagy alkalmi (egyenrangú) üzemmód
Biztonság | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 128 bites AES-CCMP, 128 és 64 bites WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 és Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Kivitel | PCI Express* Half-Mini kártya
Méretek | Half-Mini kártya: 26,64 mm x 30 mm x 4,5 mm (Sz x H x M)
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Antennás diverzitás | Kártyára épített átváltás
Csatlakozó-interfész | 52 érintkezős Mini kártya peremcsatlakozó
Feszültség | 3,3 V
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 95% nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
WiFi
Frekvenciamoduláció | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 5,15 – 5,85 GHz (országfüggő) | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5 GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4 GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
IEEE 802.11n adatsebességek | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 MIMO konfiguráció: 1X2 Vétel: 300, 270, 243, 240, 180 Mbit/s Vétel/Adás: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 MIMO konfiguráció: 2X2 Adás/Vétel: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s
Általános
Operációs rendszerek | Microsoft Windows* XP (32 bites és 64 bites) Windows Vista* (32 bites és 64 bites) Windows* 7 (32 bites és 64 bites) Windows* 8 (32 bites és 64 bites) Windows* 8.1 (32 bites és 64 bites)
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi* tanúsítvány 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA szerinti üzemeltetéshez
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE szolgáltatások | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Architektúra | Infrastruktúra vagy alkalmi (egyenrangú) üzemmód
Biztonság | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 128 bites AES-CCMP, 128 és 64 bites WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)
WiMAX általános
Operációs rendszerek | Microsoft Windows* XP (32 bites és 64 bites) Windows Vista* (32 bites és 64 bites) Windows* 7 (32 bites és 64 bites) Windows* 8 (32 bites és 64 bites) Windows* 8.1 (32 bites és 64 bites)
Szabvány-megfelelőség | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
WiMAX rendszerprofil-szolgáltatáskészlet | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX release 1, Wave II. Támogatja a 3A és 1A/B profilokat Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX release 1, Wave II. Támogatja a 3A, 5A/C, 1A/B és 5BL profilokat
Biztonság | Kulcskezelő protokoll (PKMv2)
Titkosítás | 128 bites CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC), AES titkosításon alapul
WiMAX
Frekvenciasáv | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3 - 2,4 GHz / 2,496 - 2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3 - 2,4 GHz / 2,496 - 2,690 GHz / 3,4 - 3,8 GHz
Moduláció | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Vezeték nélküli közeg | Duplex üzemmód: TDD műveletek | SOFDMA (Scalable OFDMA): 512 és 1024 FFT
segédvivő-permutáció: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Csatorna-sávszélességek: 5 MHz és 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Csatorna-sávszélességek: 5, 7, 8,75 és 10 MHz
WiMAX Network Release szolgáltatáskészlet | SPWG/NWG 1.5 verzió
Sebesség | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: csúcssebesség mellett maximum 10 Mbit/s letöltés és 4 Mbit/s feltöltés (OTA sebesség, 10 MHz-es csatorna) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: csúcssebesség mellett maximum 20 Mbit/s letöltés és 6 Mbit/s feltöltés (OTA sebesség, 10 MHz-es csatorna)
Rádiófrekvenciás adó kimeneti teljesítménye | Megfelel a 2-es teljesítményosztálynak

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 és Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Kivitel | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: PCI Express* Full-Mini kártya és Half-Mini kártya. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: PCI Express* Half-Mini kártya.
Méretek | Full-Mini kártya: 50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm (Sz x H x M) Half-Mini kártya: 26,64 mm x 30 mm x 4,5 mm (Sz x H x M)
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Antennás diverzitás | Kártyára épített átváltás
Csatlakozó-interfész | 52 érintkezős Mini kártya peremcsatlakozó
Feszültség | 3,3 V
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 95% nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 5,15 – 5,85 GHz (országfüggő) | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5 GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4 GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
IEEE 802.11n adatsebességek | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Adás/Vétel: 450; 405; 360; 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mbit/s
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Adás/Vétel: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s
Általános
Operációs rendszerek | Microsoft Windows* XP (32 bites és 64 bites) Windows Vista* (32 bites és 64 bites) Windows* 7 (32 bites és 64 bites) Windows* 8 (32 bites és 64 bites) Windows* 8.1 (32 bites és 64 bites)
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi* tanúsítvány 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA szerinti üzemeltetéshez
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN szabvány | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektúra | Infrastruktúra vagy alkalmi (egyenrangú) üzemmód
Biztonság | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 128 bites AES-CCMP, 128 és 64 bites WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

Kivitelek | Half-Mini kártya és M.2 (Következő generációs kivitel – NGFF)
Elektromos interfészek | PCIe és USB 2.0 mindkét kivitel esetén
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Antennás diverzitás | Kártyára épített átváltás
IEEE 802.11 hálózati szabványok | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 7260HMW modell – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC 7260NGW modell – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 95% nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 5,15 GHz – 5,85 GHz (országfüggő) | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
Adatfolyamok | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 2 X 2
Adatátviteli sebességek | Minden adatátviteli sebesség az elméleti maximum.
IEEE 802.11ac adatsebességek | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: Akár 867 Mbps
IEEE 802.11n adatsebességek | Adás/Vétel (Mbit/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s
Bluetooth | Kettős üzemmódú Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), az alábbi adapterek támogatják 7260HMW modell 7260NGW modell
Általános
Operációs rendszerek | Windows* 7 (32 bites és 64 bites), Windows* 8 (32 bites és 64 bites), Windows* 8.1 (64 bites)
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi TANÚSÍTOTT* 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* és WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames esetében. Wi-Fi Direct* azonos szintű eszközök közötti kapcsolathoz.
Architektúra | Infrastruktúra és SoftAP; Támogatja az egyidejű Kliens és SoftAP üzemmódot
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Biztonság
Hitelesítés | WPA és WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Hitelesítési protokollok | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Titkosítás | 64 bites és 128 bites WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* titkosítás és hitelesítés | WPA2, AES-CCMP
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

Kivitelek | Half-Mini kártya, M.2 (Következő generációs kivitel – NGFF)
Elektromos interfészek | PCIe és USB 2.0 mindkét kivitel esetén
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Antennás diverzitás | Kártyára épített átváltás
IEEE 802.11 hálózati szabványok | Intel® Dual Band Wireless-N 7260 7260HMW AN modell – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC 7260NGW AN modell – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC 7260HMW NB modell – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, HMC 7260NGW NB modell – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, HMC Intel® Wireless-N 7260 7260HMW BN modell - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 7260NGW BN modell – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 95% nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
Frekvenciamoduláció (Lásd fent, nem minden sávot támogat minden adapter) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 5,15 GHz – 5,85 GHz (országfüggő) | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
802.11n adatfolyamok | Minden adapter: 2 X 2 adatfolyamok
Adatátviteli sebességek | Minden adatátviteli sebesség az elméleti maximum.
IEEE 802.11n adatsebességek | Adás/Vétel (Mbit/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s
Bluetooth | Kettős üzemmódú Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), az alábbi adapterek támogatják 7260HMW AN modell 7260NGW AN modell 7260HMW BN modell 7260NGW BN modell
Általános
Operációs rendszerek | Windows* 7 (32 bites és 64 bites), Windows 8 (32 bites és 64 bites), Windows* 8.1 (64 bites)
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi TANÚSÍTOTT* 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* és WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames esetében. Wi-Fi Direct* azonos szintű eszközök közötti kapcsolathoz.
Architektúra | Infrastruktúra és SoftAP; Támogatja az egyidejű Kliens és SoftAP üzemmódot
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Biztonság
Hitelesítés | WPA és WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Hitelesítési protokollok | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Titkosítás | 64 bites és 128 bites WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* titkosítás és hitelesítés | WPA2, AES-CCMP
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Kivitelek | Half-Mini kártya és M.2 (Következő generációs kivitel – NGFF)
Elektromos interfészek | PCIe és USB 2.0 mindkét kivitel esetén
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Antennás diverzitás | Kártyára épített átváltás
IEEE 802.11 hálózati szabványok | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 3160HMW modell – 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC 3160NGW modell – 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 90% nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 5,15 GHz – 5,85 GHz (országfüggő) | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
Adatfolyamok | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 X 1
Adatátviteli sebességek | Minden adatátviteli sebesség az elméleti maximum.
IEEE 802.11ac adatsebességek | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: Akár 433 Mbps
IEEE 802.11n adatsebességek | Adás/Vétel (Mbit/s): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s
Bluetooth | Kettős üzemmódú Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), az alábbi adapterek támogatják 3160HMW modell 3160NGW modell
Általános
Operációs rendszerek | Windows* 7 (32 bites és 64 bites), Windows 8 (32 bites és 64 bites), Windows* 8.1 (64 bites)
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi TANÚSÍTOTT* 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* és WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames esetében. Wi-Fi Direct* azonos szintű eszközök közötti kapcsolathoz.
Architektúra | Infrastruktúra és SoftAP; Támogatja az egyidejű Kliens és SoftAP üzemmódot
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Biztonság
Hitelesítés | WPA és WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Hitelesítési protokollok | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Titkosítás | 64 bites és 128 bites WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* titkosítás és hitelesítés | WPA2, AES-CCMP
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (3165NGW típus)

Kivitelek | M.2 (Következő generációs kivitel – NGFF)
Elektromos interfészek | PCIe és USB 2.0
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Antennás diverzitás | Kártyára épített átváltás
IEEE 802.11 hálózati szabványok | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 90% RH nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 5,15 GHz – 5,85 GHz (országfüggő) | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
Adatfolyamok | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Adatátviteli sebességek | Minden adatátviteli sebesség az elméleti maximum.
IEEE 802.11ac adatsebességek | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: Akár 433 Mbit/s
IEEE 802.11n adatsebességek | Adás/Vétel (Mbit/s): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s
Bluetooth | Kettős üzemmódú Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Általános
Operációs rendszerek | Windows* 7 (32 bites és 64 bites), Windows* 8 (32 bites és 64 bites), Windows* 8.1 (64 bites)
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi TANÚSÍTOTT* 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* és WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames esetében. Wi-Fi Direct* azonos szintű eszközök közötti kapcsolathoz.
Architektúra | Infrastruktúra és SoftAP; Támogatja az egyidejű Kliens és SoftAP üzemmódot
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Biztonság
Hitelesítés | WPA és WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Hitelesítési protokollok | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Titkosítás | 64 bites és 128 bites WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* titkosítás és hitelesítés | WPA2, AES-CCMP
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Kivitelek | M.2 2230 (Következő generációs kivitel – NGFF)
Elektromos interfészek | PCIe és USB 2.0
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Antennás diverzitás | Kártyára épített átváltás
IEEE 802.11 hálózati szabványok | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 90% RH nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 5,15 GHz – 5,85 GHz (országfüggő) | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
Adatfolyamok | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
Adatátviteli sebességek | Minden adatátviteli sebesség az elméleti maximum.
IEEE 802.11ac adatsebességek | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: Akár 433 Mbit/s
IEEE 802.11n adatsebességek | Adás/Vétel (Mbit/s): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s
Bluetooth | Kettős üzemmódú Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2 (BLE)
Általános
Operációs rendszerek | Linux, Windows* 8.1 (64 bites), Windows* 10 (64 bites)
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi TANÚSÍTOTT* 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* és WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames esetében. Wi-Fi Direct* azonos szintű eszközök közötti kapcsolathoz.
Architektúra | Infrastruktúra és SoftAP; Támogatja az egyidejű Kliens és SoftAP üzemmódot
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Biztonság
Hitelesítés | WPA és WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Hitelesítési protokollok | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Titkosítás | 64 bites és 128 bites WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* titkosítás és hitelesítés | WPA2, AES-CCMP
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (7265NGW modell)

Kivitelek | M.2 (Következő generációs kivitel – NGFF)
Elektromos interfészek | PCIe és USB 2.0
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Antennás diverzitás | Kártyára épített átváltás
IEEE 802.11 hálózati szabványok | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 7265NGW modell – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 90% RH nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 5,15 GHz – 5,85 GHz (országfüggő) | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
Adatfolyamok | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Adatátviteli sebességek | Minden adatátviteli sebesség az elméleti maximum.
IEEE 802.11ac adatsebességek | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: Akár 867 Mbps
IEEE 802.11n adatsebességek | Adás/Vétel (Mbit/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s
Bluetooth | Kettős üzemmódú Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), az alábbi adapterek támogatják 7265NGW modell
Általános
Operációs rendszerek | Windows* 7 (32 bites és 64 bites), Windows* 8 (32 bites és 64 bites), Windows* 8.1 (64 bites)
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi TANÚSÍTOTT* 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* és WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames esetében. Wi-Fi Direct* azonos szintű eszközök közötti kapcsolathoz.
Architektúra | Infrastruktúra és SoftAP; Támogatja az egyidejű Kliens és SoftAP üzemmódot
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Biztonság
Hitelesítés | WPA és WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Hitelesítési protokollok | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Titkosítás | 64 bites és 128 bites WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* titkosítás és hitelesítés | WPA2, AES-CCMP
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (7265NGW AN és 7265NGW NB modellek)
Intel® Wireless-N 7265 (7265NGW BN modell)

Kivitelek | M.2 (Következő generációs kivitel – NGFF)
Elektromos interfészek | PCIe és USB 2.0
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Antennás diverzitás | Kártyára épített átváltás
IEEE 802.11 hálózati szabványok | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 7265NGW AN modell - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 7265NGW NB modell - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7265 7265NGW BN modell - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 90% nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
Frekvenciamoduláció (Lásd fent, nem minden sávot támogat minden adapter) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 5,15 GHz – 5,85 GHz (országfüggő) | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
802.11n adatfolyamok | Minden adapter: 2 X 2 adatfolyamok
Adatátviteli sebességek | Minden adatátviteli sebesség az elméleti maximum.
IEEE 802.11n adatsebességek | Adás/Vétel (Mbit/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s
Bluetooth | Kettős üzemmódú Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), az alábbi adapterek támogatják 7265NGW AN modell 7265NGW NB modell 7265NGW BN modell
Általános
Operációs rendszerek | Windows* 7 (32 bites és 64 bites), Windows 8 (32 bites és 64 bites), Windows* 8.1 (64 bites)
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi TANÚSÍTOTT* 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* és WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames esetében. Wi-Fi Direct* azonos szintű eszközök közötti kapcsolathoz.
Architektúra | Infrastruktúra és SoftAP; Támogatja az egyidejű Kliens és SoftAP üzemmódot
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Biztonság
Hitelesítés | WPA és WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Hitelesítési protokollok | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Titkosítás | 64 bites és 128 bites WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* titkosítás és hitelesítés | WPA2, AES-CCMP
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Kivitelek | Half-Mini kártya és M.2 (Következő generációs kivitel – NGFF)
Elektromos interfészek | PCIe és USB 2.0 mindkét kivitel esetén
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Antennás diverzitás | Kártyára épített átváltás
IEEE 802.11 hálózati szabványok | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 8260NGW modell – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 95% nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 5,15 GHz – 5,85 GHz (országfüggő) | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
Adatfolyamok | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
Adatátviteli sebességek | Minden adatátviteli sebesség az elméleti maximum.
IEEE 802.11ac adatsebességek | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: Akár 867 Mbit/s
IEEE 802.11n adatsebességek | Adás/Vétel (Mbit/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s
Bluetooth | Kettős üzemmódú Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), az alábbi adapterek támogatják 8260NGW modell
Általános
Operációs rendszerek | Windows* 7 (32 bites és 64 bites), Windows* 8 (32 bites és 64 bites), Windows* 8.1 (64 bites)
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi TANÚSÍTOTT* 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* és WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames esetében. Wi-Fi Direct* azonos szintű eszközök közötti kapcsolathoz.
Architektúra | Infrastruktúra és SoftAP; Támogatja az egyidejű Kliens és SoftAP üzemmódot
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Biztonság
Hitelesítés | WPA és WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Hitelesítési protokollok | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Titkosítás | 64 bites és 128 bites WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* titkosítás és hitelesítés | WPA2, AES-CCMP
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (8265NGWH/8265NGW/8265D2W modellek)

Általános
Méretek (magasság x szélesség x mélység) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,8 mm
Súly | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6 g
Antennás diverzitás | Támogatott
Rádió be-/kikapcsolásának vezérlése | Támogatott
Csatlakozó-interfész | M.2: PCIe, USB vagy UART (csak az M.2 1216 esetén)
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 90% RH nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
Operációs rendszerek | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (korlátozott funkciótámogatás), Android
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi TANÚSÍTOTT* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Direct* azonos szintű eszközök közötti kapcsolathoz, Wi-Fi Miracast* mint forrás esetében.
IEEE WLAN szabvány | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v függőben lévő OS támogatás; Fine Timing Measurement a 802.11REVmc alapján
Barangolás | Zökkenőmentes roaming támogatása a hozzáférési pontok között
Bluetooth | Kettős üzemmódú Bluetooth* 4.2, BLE
Biztonság
Hitelesítés | WPA és WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
Hitelesítési protokollok | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Titkosítás | 64 bites és 128 bites WEP, 128 bites AES-CCMP
Wi-Fi Direct* titkosítás és hitelesítés | WPA2-PSK, AES-CCMP
Megfelelőség
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modellszámok
Modellek | 8265NGWH modell | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, LTE párhuzamos, eFEM, M.2 2230 HE
| 8265NGW modell | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, M.2 2230 MS | 8265D2W modell | 802,11ac, 2x2, Bluetooth* 4,2, PCIe, LTE párhuzamos, M.2 1216 SD
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 5,15 GHz – 5,85 GHz (országfüggő) | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
Adatfolyamok | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
Adatátviteli sebességek | Minden adatátviteli sebesség az elméleti maximum.
IEEE 802.11ac adatsebességek | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: Akár 867 Mbit/s
IEEE 802.11n adatsebességek | Adás/Vétel (Mbit/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

Kivitelek | M.2 Type 3030
Elektromos interfészek | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Interfész az Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 modulhoz X-FL használatával, és egy Bluetooth interfész
Antenna interfészcsatlakozója | X.FL, Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Antennás diverzitás | Kártyára épített átváltás
IEEE 802.11 hálózati szabványok | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 90% RH nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
Frekvenciamoduláció | 60 GHz (802.11ad/n) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 57 GHz – 64 GHz (országfüggő) | 5,15 GHz – 5,85 GHz (országfüggő) | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | DMG control PHY, DMG SC PHY | 5GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | 1, 2 és 3, az adott országban érvényes szabályozásnak megfelelően | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
Adatfolyamok | N/A | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Adatátviteli sebességek | Minden adatátviteli sebesség az elméleti maximum.
IEEE 802.11ac adatsebességek | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: Akár 867 Mbit/s
IEEE 802.11ad adatsebességek | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbit/s
IEEE 802.11n adatsebességek | Adás/Vétel (Mbit/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s
Bluetooth | Kettős üzemmódú Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Általános
Operációs rendszerek | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* csatlakoztatott készenléttel
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi TANÚSÍTOTT* 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* és WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames esetében. Wi-Fi Direct* azonos szintű eszközök közötti kapcsolathoz.
Architektúra | Infrastruktúra és SoftAP; Támogatja az egyidejű Kliens és SoftAP üzemmódot
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Biztonság
Hitelesítés | WPA és WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Hitelesítési protokollok | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Titkosítás | 64 bites és 128 bites WEP, AES-CCMP, AES-CGMP, TKIP
Wi-Fi Direct* titkosítás és hitelesítés | WPA2, AES-CCMP
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 (18260NGW)

Kivitelek | M.2 Type 2230
Elektromos interfészek | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Interfész az Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 vagy M10042 modulhoz X-FL használatával (egyetlen koaxális kábel az áramellátáshoz, az IF-hez és a vezérléshez)
Méretek | 22 mm x 30 mm x S3 [maximum 1,5 mm (felső rész)/maximum 0,1 mm (alsó rész)]
Antenna interfészcsatlakozója | X.FL, Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Antennás diverzitás | Kártyára épített átváltás
IEEE 802.11 hálózati szabványok | IEEE 802.11abgn, 802.11ac, 802.11ad, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 90% RH nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
Frekvenciamoduláció | 60 GHz (802.11ad/n) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 57 GHz – 64 GHz (országfüggő) | 5,15 GHz – 5,85 GHz (országfüggő) | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | DMG control PHY, DMG SC PHY | 5GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | 1, 2 és 3, az adott országban érvényes szabályozásnak megfelelően | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
Adatfolyamok | N/A | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
Adatátviteli sebességek | Minden adatátviteli sebesség az elméleti maximum.
IEEE 802.11ac adatsebességek | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260: Akár 867 Mbit/s
IEEE 802.11ad adatsebességek | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbit/s
IEEE 802.11n adatsebességek | Adás/Vétel (Mbit/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s
Bluetooth | Kettős üzemmódú Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), 4.1
Általános
Operációs rendszerek | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* csatlakoztatott készenléttel
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi TANÚSÍTOTT* 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* és WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames esetében. Wi-Fi Direct* azonos szintű eszközök közötti kapcsolathoz.
Architektúra | Infrastruktúra és SoftAP; Támogatja az egyidejű Kliens és SoftAP üzemmódot
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Biztonság
Hitelesítés | WPA és WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Hitelesítési protokollok | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Titkosítás | 64 bites és 128 bites WEP, AES-CCMP, AES-CGMP, TKIP
Wi-Fi Direct* titkosítás és hitelesítés | WPA2, AES-CCMP
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

Kivitelek | M.2 Type 3030
Elektromos interfészek | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Interfész az Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 modulhoz X-FL használatával, és egy Bluetooth interfész
Antenna interfészcsatlakozója | X.FL
Antennás diverzitás | Kártyára épített átváltás
IEEE 802.11 hálózati szabványok | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 90% RH nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
Frekvenciamoduláció | 60 GHz (802.11ad/n)
Frekvenciasáv | 57 GHz – 64 GHz (országfüggő)
Moduláció | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Vezeték nélküli közeg | DMG control PHY, DMG SC PHY
Csatorna | 1, 2 és 3, az adott országban érvényes szabályozásnak megfelelően
Adatfolyamok | Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
Adatátviteli sebességek | Minden adatátviteli sebesség az elméleti maximum.
IEEE 802.11ad adatsebességek | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbit/s
Általános
Operációs rendszerek | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* csatlakoztatott készenléttel
Architektúra | Infrastruktúra és SoftAP; Támogatja az egyidejű Kliens és SoftAP üzemmódot
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Biztonság
Hitelesítés | WPA és WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Hitelesítési protokollok | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Titkosítás | 64 bites és 128 bites WEP, AES-CCMP, AES-CGMP, TKIP
Wi-Fi Direct* titkosítás és hitelesítés | WPA2, AES-CCMP
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Wireless Gigabit 11000

Méretek | 20,5 mm x 14,2 mm x 1,8 mm (védőborítással együtt)
Súly | 2 gramm
Elektromos interfészek | Szabadalmaztatott elrendezésű hegesztett modul. Interfész az Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 modulhoz vagy az Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042R modulhoz X-FL használatával (egyetlen koaxális kábel az áramellátáshoz, az IF-hez és a vezérléshez)
Antenna interfészcsatlakozója | X.FL
Antennás diverzitás | Kártyára épített átváltás
IEEE 802.11 hálózati szabványok | 802.11ad
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 90% RH nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
Frekvenciamoduláció | 60 GHz (802.11ad/n)
Frekvenciasáv | 57 GHz – 64 GHz (országfüggő)
Moduláció | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Csatorna | 1, 2 és 3, az adott országban érvényes szabályozásnak megfelelően
Adatátviteli sebességek | Minden adatátviteli sebesség az elméleti maximum.
IEEE 802.11ad adatsebességek | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbit/s
Általános
Operációs rendszerek | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* csatlakoztatott készenléttel, Microsoft Windows 10* csatlakoztatott készenléttel

Vissza az oldal tetejére

Vissza a tartalomjegyzékhez

Védjegyek és nyilatkozatok