Voltar ao Índice

# Informações normativas

Esta seção oferece informações normativas dos seguintes adaptadores sem fio:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000

> NOTA: Devido à constante evolução das normas e padrões no campo das redes sem fio (IEEE 802.11 e padrões semelhantes), as informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações. A Intel Corporation não assume nenhuma responsabilidade por erros ou omissões deste documento.

## Adaptadores Intel WiFi/WiMAX Wireless

As informações desta seção suportam os seguintes adaptadores sem fio:

- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

Consulte Especificações para obter especificações completas dos adaptadores sem fio.

> NOTA: Nesta seção, todas as menções de "adaptador sem fio" referem-se a todos os adaptadores da lista acima.

São fornecidas as seguintes informações:

- Informações para o usuário
- Informações normativas
- Informações para os OEMs e Integradores de host

### INFORMAÇÕES PARA O USUÁRIO

### Notas de segurança

#### Exposição à radiofrequência pela FCC nos EUA

Com a norma ET Docket 96-8, a FCC adotou um padrão de segurança para a exposição de seres humanos à energia eletromagnética de radiofrequência (RF) emitida pelo equipamento por ela certificado. O adaptador sem fios atende os requisitos de exposição humana da FCC Parte 2, 15C, 15E juntamente com a orientação de KDB 447498, KDB 248227 e KDB 616217. A operação adequada deste rádio, de acordo com as instruções fornecidas neste manual, garante uma exposição muito abaixo dos limites recomendados pela FCC.

As seguintes precauções de segurança devem ser observadas:

- Não toque ou mova a antena enquanto a unidade estiver transmitindo ou recebendo dados.
- Não segure componentes que contêm emissores de radiofrequência, como antena muito perto do corpo nem permita que eles encostem nas partes expostas do corpo, principalmente no rosto ou nos olhos, durante a transmissão.
- Não opere o rádio nem tente transmitir dados, a menos que exista uma antena conectada; este comportamento pode danificar o rádio.
- Uso em ambientes específicos:
  - O uso de adaptadores sem fio em locais perigosos é limitado pelas restrições estabelecidas pelos responsáveis pela segurança de tais ambientes.
  - O uso de dispositivos eletrônicos equipados com adaptadores sem fio em aeronaves é regido por regras para cada operadora de linha aérea comercial.
  - O uso de adaptadores sem fio em hospitais é restrito pelos limites estabelecidos por cada hospital.

#### Aviso sobre a proximidade de dispositivo explosivo

Aviso: Não opere transmissores portáteis (inclusive este adaptador de rede sem fio) perto de coifas de explosão sem blindagem ou em ambientes explosivos, a menos que o adaptador tenha sido modificado para qualificar-se para tal uso.

#### Avisos sobre antenas

Aviso: Este adaptador sem fio não foi projetado para ser usado com antenas direcionais de alto ganho.

#### Precaução no uso em aeronaves

Cuidado: Os regulamentos de operadoras de linhas aéreas comerciais pode proibir a operação de determinados dispositivos eletrônicos equipados com dispositivos de radiofrequência sem fio (adaptadores sem fio) em viagens aéreas, pois os sinais por eles emitidos podem interferir nos instrumentos críticos da aeronave.

Cuidado: o equipamento 60 GHz/802.11ad não é permitido em aeronaves pela FCC §15,255. É necessário considerar esta regra da FCC para integradores OEM e de host em dispositivos de host.

#### Outros dispositivos sem fio

Avisos de segurança para outros dispositivos na rede sem fio: Consulte a documentação fornecida com os adaptadores ou outros dispositivos na rede sem fio.

#### Restrições locais quanto ao uso do rádio 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, 802.11ac e 802.16e

Cuidado: devido ao fato de as frequências usadas pelos dispositivos de rede sem fio 802,11a, 802,11b, 802,11d, 802,11g, 802,11n, 802,11ac e 802,16e ainda não poderem ser padronizadas em todos os países, os produtos 802,11a, 802,11b, 802,11d, 802,11g, 802,11n, 802,11ac e 802,16e são destinados apenas ao uso em países específicos e sua operação não é permitida fora desses países. Como usuário desses produtos, é sua responsabilidade assegurar que eles sejam usados apenas nos países para os quais foram projetados e de verificar que estejam configurados com a seleção de frequência e canal corretos para o país em questão. A interface TPC (Transmit Power Control) de controle da potência de transmissão do dispositivo faz parte do Software Utilitário de conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi. As restrições operacionais para EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power) são fornecidas pelo fabricante do sistema. Qualquer desvio das configurações permitidas de potência e frequência para o país de uso será uma violação às leis nacionais e pode ser punida de acordo com a legislação em vigor.

#### Interoperabilidade das conexões sem fio

O adaptador sem fio foi projetado para interoperabilidade com outros produtos de rede sem fio baseados na tecnologia de rádio DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) e compatíveis com as seguintes normas:

- Padrão IEEE Padrão de rede sem fio compatível com o 802.11b
- Padrão IEEE Padrão de rede sem fio compatível com o 802.11g
- Padrão IEEE Padrão de rede sem fio compatível com o 802.11a
- Padrão IEEE Padrão de rede sem fio compatível com o 802.11n 2.0
- Compatível com a Norma IEEE 802.16e-2005 Wave 2
- Certificação Wireless Fidelity, definida pela Wi-Fi Alliance
- Certificação WiMAX definida pelo fórum WiMAX

#### O adaptador sem fio e a sua saúde

Como qualquer outro dispositivo de rádio, o adaptador sem fio emite energia eletromagnética de radiofrequência. O nível de energia emitido por esse adaptador sem fio, entretanto, é menor do que a energia eletromagnética emitida por outros dispositivos sem fio, como os telefones celulares. O adaptador sem fio funciona de acordo com as diretrizes estabelecidas por normas e recomendações de segurança para radiofrequência. Esses padrões e recomendações refletem o consenso da comunidade científica e resultam de deliberações de painéis e comitês de cientistas que continuamente fazem revisões e interpretam uma extensa literatura de pesquisa. Em algumas situações ou ambientes, o uso do adaptador sem fio pode ser restrito pelo proprietário do edifício ou pelos responsáveis da organização em questão. Exemplos dessa situação:

- Uso do adaptador sem fio a bordo de aviões ou
- Uso do adaptador sem fio em lugares onde o risco de interferência em outros dispositivos ou serviços é considerado alto ou prejudicial à saúde.

Se você não souber qual é a política referente ao uso de adaptadores sem fio em um lugar específico (um aeroporto, por exemplo), peça autorização para usar o adaptador, antes de ligá-lo.

### INFORMAÇÕES NORMATIVAS

### EUA - Federal Communications Commission (FCC)

Este adaptador sem fio se destina ao uso exclusivo em áreas internas devido à sua operação nas faixas de frequência de 5,15 a 5,25 GHz e 5,470 a 5,75 GHz. Não é fornecido nenhum controle de configuração para adaptadores sem fio Intel® que permita qualquer mudança na faixa de frequência de funcionamento fora da faixa permitida pela FCC para os EUA, de acordo com a parte 15.407 das regras da FCC.

- Adaptadores sem fio Intel® são destinados apenas aos integradores OEM.
- Adaptadores sem fio Intel® não podem ser colocados junto a outros transmissores, a menos que isso tenha sido aprovado pela FCC.

Este adaptador sem fio está de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação do dispositivo está sujeita às duas condições a seguir:

- Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
- Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência que pode ser causada por operação indesejada.

#### Declaração de interferência de dispositivos Classe B

Este adaptador sem fio foi testado e está dentro dos limites estabelecidos para os dispositivos digitais da Classe B correspondentes à Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são elaborados para proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este adaptador sem fio gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência. Se o adaptador sem fio não for instalado e usado de acordo com as instruções, ele poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não haverá tal interferência com uma determinada instalação. Se este adaptador sem fio causar interferências prejudiciais à recepção por rádio ou televisão, (o que pode ser determinado desligando-se e ligando-se o equipamento), o usuário poderá tentar corrigir essa interferência tomando uma ou mais das medidas a seguir:

- Reoriente ou mova a antena receptora do equipamento que está sofrendo interferência.
- Aumente a distância entre o adaptador sem fio e o equipamento que está sofrendo interferência.
- Conecte o computador que tem o adaptador sem fio a outra tomada ou a uma tomada de um circuito elétrico diferente daquele em que o equipamento que está sofrendo interferência está ligado.
- Para obter ajuda, consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV com experiência.

> NOTA: O adaptador deve ser instalado e usado exatamente como indicado nas instruções do fabricante, descritas na documentação do usuário, que acompanha o produto. Qualquer outra instalação ou uso violará os regulamentos da Parte 15, da FCC.

### Considerações da aprovação de segurança

Este dispositivo teve sua segurança aprovada como um componente e é para uso somente em um equipamento completo, onde a aceitabilidade da combinação é determinada pelas agências de segurança apropriadas. Quando instalado, será necessário considerar o seguinte:

- Deve ser instalado em um dispositivo host compatível que atenda aos requisitos da UL/EN/IEC 60950-1 2ª edição, incluindo as provisões gerais de design do compartimento 1.6.2 e especificamente o parágrafo 1.2.6.2 (compartimento à prova de fogo).
- O dispositivo deve ser fornecido pela fonte SELV quando instalado no equipamento de uso final.
- Um teste de aquecimento deve ser considerado no produto de uso final para garantir que atende aos requisitos da norma UL/EN/IEC 60950-1 2ª edição.

### Halógeno baixo

Aplica-se apenas a retardantes de chamas à base de bromo e cloro (BFRs/CFRs) e PVC no produto final. Os componentes da Intel, assim como os componentes adquiridos no produto final montado, atendem aos requisitos da norma JS-709 e o PCB/substrato atende aos requisitos da norma IEC 61249-2-21. Pode ser que a substituição dos retardantes de chamas halógenos e/ou de PVC não seja benéfica ao meio-ambiente.

### Japão

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### Coreia

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Taiwan

在5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

### Aprovações de rádio

Para saber se você pode usar o dispositivo de rede sem fio em determinado país, verifique se o número do tipo do rádio impresso na etiqueta de identificação do dispositivo consta na lista do documento de Diretrizes de Controle de OEM do fabricante.

### Marcas de certificação normativa modulares por país

Uma lista de países que exigem marcas normativas está disponível. Note que as listas incluem somente países que exigem a marca, mas nem todos os países certificados. Para localizar as informações de marcas normativas do país para seu adaptador, siga estas etapas:

1. Abra esse website: http://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Clique no link de seu adaptador.
3. Clique em documento de marcação regulatória para seu adaptador.

### INFORMAÇÕES PARA OEMS E INTEGRADORES DE HOST

As diretrizes aqui descritas são fornecidas a integradores de OEM que instalarem adaptadores sem fio Intel® em plataformas host de notebooks e tablet PC. Conformidade com tais requisitos é necessária para atender às condições de conformidade das regras da FCC, incluindo a exposição à RF. Quando todo o tipo de antena e diretrizes de posicionamento descritas aqui forem cumpridas, os adaptadores sem fio Intel® podem ser incorporados a plataformas host de notebooks e tablet PC sem restrições adicionais. Se qualquer uma das diretrizes descritas aqui não for cumprida, pode ser necessário que o OEM ou integrador realize testes adicionais e/ou obtenha aprovação adicional. O OEM ou integrador é responsável por determinar o teste regulatório de host necessário e/ou pela obtenção das aprovações de host necessárias para o cumprimento.

- Adaptadores sem fio Intel® são destinados apenas aos integradores OEMs e de host.
- A faixa permitida pela FCC do adaptador sem fio Intel® descreve qualquer condição limitada de aprovação modular.
- Os adaptadores sem fio Intel® devem ser operados com um ponto de acesso que tenha sido aprovado para o país de operação.
- Alterações ou modificações nos adaptadores sem fio Intel® por parte de OEMs, integradores ou terceiros não são permitidas. Quaisquer alterações ou modificações nos adaptadores sem fio Intel® por parte de OEMs, integradores ou terceiros anulará a autorização para operar o adaptador.

### Tipo e Ganho de Antena

Somente antenas do mesmo tipo e com ganho igual ou menor, como mostrado abaixo, podem ser utilizadas com os adaptadores sem fio Intel®. Outros tipos de antenas e/ou antenas com ganho maior podem precisar de autorização adicional para operação.

Tipo de Antena | Localização da antena (Principal/Aux) | 2,4GHz Ganho máximo em dBi* | 2,6GHz Ganho máximo em dBi* | 5,2GHz Ganho máximo em dBi* | 5,5GHz Ganho máximo em dBi* | 5,7GHz Ganho máximo em dBi*
PIFA | Principal |  |  |  |  |
Aux | 3,24 | 3,47 | 3,73 | 4,77 | 4,77
MIMO |  |  |  |  |
*Todos os ganhos de antena incluem perda de cabo.

### Inserção de antena na plataforma host

Para assegurar a conformidade à exposição de RF, as antenas utilizadas com os adaptadores sem fio Intel® devem ser instaladas nas plataformas host de notebooks ou tablet PC para fornecer uma distância de separação mínima de todas as pessoas, em todos os modos e orientações de operação da plataforma host, seguindo estritamente a tabela abaixo. A distância de separação da antena se aplica tanto à orientação horizontal quanto à vertical da antena quando instalada no sistema host.

Adaptador sem fio Intel® | Distância mínima de separação necessária entre a antena e o usuário
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 | 18 mm
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6350 | 17 mm

### Transmissão Simultânea de Adaptadores sem Fio Intel® com Outros Transmissores Integrados ou de Encaixe (Plug-In)

Com base na publicação de número 616217 do banco de dados de conhecimento da FCC, quando houver diversos dispositivos de transmissão instalados em um dispositivo host, uma avaliação de transmissão de exposição à RF deverá ser realizada para determinar os requisitos de aplicação e teste necessários. Os integradores OEM devem identificar todas as combinações possíveis de configurações de transmissão simultânea para todos os transmissores e antenas instalados no sistema host. Incluindo transmissores instalados no host como dispositivos móveis (>20 cm de distância do usuário) e dispositivos portáteis (<20 cm de distância do usuário). Os integradores OEM devem consultar o documento suplementar real KDB 616217 da FCC para obter todos os detalhes da realização dessa avaliação para determinar se quaisquer requisitos adicionais para teste ou aprovação da FCC são necessários.

### Informações a serem fornecidas ao usuário final pelo OEM ou Integrador

As notas de segurança e normativas a seguir precisam ser publicadas na documentação fornecida ao usuário final do produto ou sistema que incorporar o adaptador sem fio Intel®, de acordo com a legislação local. O sistema host deve ser rotulado com os seguintes dizeres "Contém a ID FCC: XXXXXXXX", a ID da FCC exibida na etiqueta.

O adaptador sem fio Intel® precisa ser instalado e usado exatamente como indicado nas instruções do fabricante, descritas na documentação do usuário, que acompanha o produto. A Intel Corporation não é responsável por nenhuma interferência de rádio ou televisão causada por modificações não-autorizadas nos dispositivos incluídos no kit do adaptador sem fio, nem pela substituição ou a conexão de cabos e equipamentos não especificados pela Intel Corporation. O usuário é o responsável por corrigir a interferência causada por tais modificações, substituição ou acoplamentos não autorizados. A Intel Corporation e seus revendedores ou distribuidores autorizados não são responsáveis por qualquer dano ou violação de leis governamentais que possam surgir como resultado da inobservância do usuário ao atendimento dessas diretrizes.

### Restrição local quanto ao uso do rádio do 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.11e

A seguinte declaração sobre as restrições locais deve ser publicada como parte da documentação de conformidade de todos os produtos do 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n.

Cuidado: Devido ao fato de as frequências usadas pelos dispositivos de rede sem fio 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.16e ainda não poderem ser padronizadas em todos os países, os produtos do 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.16e são destinados apenas ao uso em países específicos e sua operação não é permitida fora desses países. Como usuário desses produtos, é sua responsabilidade assegurar que eles sejam usados apenas nos países para os quais foram projetados e de verificar que estejam configurados com a seleção de frequência e canal corretos para o país em questão. Qualquer desvio das configurações permitidas de potência e frequência para o país de uso será uma violação às leis nacionais e pode ser punida de acordo com a legislação em vigor.

## Adaptadores Intel WiFi, em conformidade com a norma 802.11n

As informações contidas nesta seção se aplicam aos seguintes produtos:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000

Consulte Especificações para obter especificações completas dos adaptadores sem fio.

> NOTA: Nesta seção, todas as menções de "adaptador sem fio" referem-se a todos os adaptadores da lista acima.

São fornecidas as seguintes informações:

- Informações para o usuário
- Informações normativas
- Informações para os OEMs e Integradores de host
- Declarações de conformidade da União Europeia

### INFORMAÇÕES PARA O USUÁRIO

### Notas de segurança

#### Exposição à radiofrequência pela FCC nos EUA

Com a norma ET Docket 96-8, a FCC adotou um padrão de segurança para a exposição de seres humanos à energia eletromagnética de radiofrequência (RF) emitida pelo equipamento por ela certificado. O adaptador sem fios atende os requisitos de exposição humana da FCC Parte 2, 15C, 15E juntamente com a orientação de KDB 447498, KDB 248227 e KDB 616217. A operação adequada deste rádio, de acordo com as instruções fornecidas neste manual, garante uma exposição muito abaixo dos limites recomendados pela FCC.

As seguintes precauções de segurança devem ser observadas:

- Não toque ou mova a antena enquanto a unidade estiver transmitindo ou recebendo dados.
- Não segure componentes que contêm emissores de radiofrequência, como antena muito perto do corpo nem permita que eles encostem nas partes expostas do corpo, principalmente no rosto ou nos olhos, durante a transmissão.
- Não opere o rádio nem tente transmitir dados, a menos que exista uma antena conectada; este comportamento pode danificar o rádio.
- Uso em ambientes específicos:
  - O uso de adaptadores sem fio em locais perigosos é limitado pelas restrições estabelecidas pelos responsáveis pela segurança de tais ambientes.
  - O uso de adaptadores sem fio em aeronaves é controlado pela FAA (Federal Aviation Administration).
  - O uso de adaptadores sem fio em hospitais é restrito pelos limites estabelecidos por cada hospital.

#### Aviso sobre a proximidade de dispositivo explosivo

Aviso: Não opere transmissores portáteis (inclusive este adaptador de rede sem fio) perto de coifas de explosão sem blindagem ou em ambientes explosivos, a menos que o adaptador tenha sido modificado para qualificar-se para tal uso.

#### Avisos sobre antenas

Aviso: Este adaptador sem fio não foi projetado para ser usado com antenas direcionais de alto ganho.

#### Precaução no uso em aeronaves

Cuidado: Os regulamentos de operadoras de linhas aéreas comerciais pode proibir a operação de determinados dispositivos eletrônicos equipados com dispositivos de radiofrequência sem fio (adaptadores sem fio) em viagens aéreas, pois os sinais por eles emitidos podem interferir nos instrumentos críticos da aeronave.

Cuidado: o equipamento 60 GHz/802.11ad não é permitido em aeronaves pela FCC §15,255. É necessário considerar esta regra da FCC para integradores OEM e de host em dispositivos de host.

#### Outros dispositivos sem fio

Avisos de segurança para outros dispositivos na rede sem fio: Consulte a documentação fornecida com os adaptadores ou outros dispositivos na rede sem fio.

#### Restrições locais sobre a utilização de rádio 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n e 802.11ac

Cuidado: devido ao fato de as frequências usadas pelos dispositivos de rede sem fio 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n e 802.11ac ainda não poderem ser padronizadas em todos os países, os produtos 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n e 802.11ac são destinados apenas ao uso em países específicos e sua operação não é permitida fora desses países. Como usuário desses produtos, é sua responsabilidade assegurar que eles sejam usados apenas nos países para os quais foram projetados e de verificar que estejam configurados com a seleção de frequência e canal corretos para o país em questão. A interface TPC (Transmit Power Control) de controle da potência de transmissão do dispositivo faz parte do Software Utilitário de conexão Intel® PROSet/Wireless WiFi. As restrições operacionais para EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power) são fornecidas pelo fabricante do sistema. Qualquer desvio das configurações permitidas de potência e frequência para o país de uso será uma violação às leis nacionais e pode ser punida de acordo com a legislação em vigor.

#### Interoperabilidade das conexões sem fio

O adaptador sem fio foi projetado para interoperabilidade com outros produtos de rede sem fio baseados na tecnologia de rádio DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) e compatíveis com as seguintes normas:

- Padrão IEEE Padrão de rede sem fio compatível com o 802.11b
- Padrão IEEE Padrão de rede sem fio compatível com o 802.11g
- Padrão IEEE Padrão de rede sem fio compatível com o 802.11a
- Padrão IEEE Padrão de rede sem fio compatível com o 802.11n
- Padrão IEEE Padrão de rede sem fio compatível com o 802.11ac
- Certificação Wireless Fidelity, definida pela Wi-Fi Alliance

#### O adaptador sem fio e a sua saúde

Como qualquer outro dispositivo de rádio, o adaptador sem fio emite energia eletromagnética de radiofrequência. O nível de energia emitido por esse adaptador sem fio, entretanto, é menor do que a energia eletromagnética emitida por outros dispositivos sem fio, como os telefones celulares. O adaptador sem fio funciona de acordo com as diretrizes estabelecidas por normas e recomendações de segurança para radiofrequência. Esses padrões e recomendações refletem o consenso da comunidade científica e resultam de deliberações de painéis e comitês de cientistas que continuamente fazem revisões e interpretam uma extensa literatura de pesquisa. Em algumas situações ou ambientes, o uso do adaptador sem fio pode ser restrito pelo proprietário do edifício ou pelos responsáveis da organização em questão. Exemplos dessa situação:

- Uso do adaptador sem fio a bordo de aviões ou
- Uso do adaptador sem fio em lugares onde o risco de interferência em outros dispositivos ou serviços é considerado alto ou prejudicial à saúde.

Se você não souber qual é a política referente ao uso de adaptadores sem fio em um lugar específico (um aeroporto, por exemplo), peça autorização para usar o adaptador, antes de ligá-lo.

### INFORMAÇÕES NORMATIVAS

### EUA - Federal Communications Commission (FCC)

Este adaptador sem fio se destina ao uso exclusivo em áreas internas devido à sua operação nas faixas de frequência de 5,15 a 5,25 GHz e 5,470 a 5,75 GHz. Não é fornecido nenhum controle de configuração para adaptadores sem fio Intel® que permita qualquer mudança na faixa de frequência de funcionamento fora da faixa permitida pela FCC para os EUA, de acordo com a parte 15.407 das regras da FCC.

- Adaptadores sem fio Intel® são destinados apenas aos integradores OEM.
- Adaptadores sem fio Intel® não podem ser colocados junto a outros transmissores, a menos que isso tenha sido aprovado pela FCC.

Este adaptador sem fio está de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação do dispositivo está sujeita às duas condições a seguir:

- Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
- Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência que pode ser causada por operação indesejada.

> NOTA: A potência de saída irradiada do adaptador está muito abaixo dos limites de exposição à radiofrequência especificados pela FCC. Todavia, o adaptador deve ser usado de modo a minimizar o potencial de contato humano durante a operação normal. Para evitar a possibilidade de exceder os limites de exposição à radiofrequência da FCC, mantenha uma distância de pelo menos 20 cm ou a distância mínima, como especificado pelas condições de concessão do módulo da FCC, entre você (ou qualquer outra pessoa na redondeza) e a antena incorporada ao computador. É possível encontrar detalhes sobre configurações autorizadas em http://www.fcc.gov/oet/ea/ digitando-se o número da ID da FCC, existente no dispositivo.

#### Declaração de interferência de dispositivos Classe B

Este adaptador sem fio foi testado e está dentro dos limites estabelecidos para os dispositivos digitais da Classe B correspondentes à Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são elaborados para proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este adaptador sem fio gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência. Se o adaptador sem fio não for instalado e usado de acordo com as instruções, ele poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não haverá tal interferência com uma determinada instalação. Se este adaptador sem fio causar interferências prejudiciais à recepção por rádio ou televisão, (o que pode ser determinado desligando-se e ligando-se o equipamento), o usuário poderá tentar corrigir essa interferência tomando uma ou mais das medidas a seguir:

- Reoriente ou mova a antena receptora do equipamento que está sofrendo interferência.
- Aumente a distância entre o adaptador sem fio e o equipamento que está sofrendo interferência.
- Conecte o computador que tem o adaptador sem fio a outra tomada ou a uma tomada de um circuito elétrico diferente daquele em que o equipamento que está sofrendo interferência está ligado.
- Para obter ajuda, consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV com experiência.

> NOTA: O adaptador deve ser instalado e usado exatamente como indicado nas instruções do fabricante, descritas na documentação do usuário, que acompanha o produto. Qualquer outra instalação ou uso violará os regulamentos da Parte 15, da FCC.

### Considerações da aprovação de segurança

Este dispositivo teve sua segurança aprovada como um componente e é para uso somente em um equipamento completo, onde a aceitabilidade da combinação é determinada pelas agências de segurança apropriadas. Quando instalado, será necessário considerar o seguinte:

- Deve ser instalado em um dispositivo host compatível que atenda aos requisitos da UL/EN/IEC 60950-1 2ª edição, incluindo as provisões gerais de design do compartimento 1.6.2 e especificamente o parágrafo 1.2.6.2 (compartimento à prova de fogo).
- O dispositivo deve ser fornecido pela fonte SELV quando instalado no equipamento de uso final.
- Um teste de aquecimento deve ser considerado no produto de uso final para garantir que atende aos requisitos da norma UL/EN/IEC 60950-1 2ª edição.

### Halógeno baixo

Aplica-se apenas a retardantes de chamas à base de bromo e cloro (BFRs/CFRs) e PVC no produto final. Os componentes da Intel, assim como os componentes adquiridos no produto final montado, atendem aos requisitos da norma JS-709 e o PCB/substrato atende aos requisitos da norma IEC 61249-2-21. Pode ser que a substituição dos retardantes de chamas halógenos e/ou de PVC não seja benéfica ao meio-ambiente.

### Canada – Industry Canada (IC)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil se conforme aux normes Canada d'Industrie de RSS permis-exempt. L'utilisation est assujetti aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter des interférences , y compris des interférences qui peuvent causer desopérations non désirées de l'appareil.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15GHz to 5.25GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device. The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation. To comply with RF exposure requirements all antennas should be located at a minimum distance of 20cm, or the minimum separation distance allowed by the module approval, from the body of all persons.

Attention: l'utilisation d'un réseau sans fil IEEE802.11a est restreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionnement dans la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l'intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l'objet d'une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible. Le gain d'antenne maximum permissible pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d'être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionnement point-à-point. Pour se conformer aux conditions d'exposition de RF toutes les antennes devraient être localisées à une distance minimum de 20 cm, ou la distance de séparation minimum permise par l'approbation du module, du corps de toutes les personnes.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Selon les règlements de Canada d'Industrie, cet émetteur de radio peut seulement fonctionner en utilisant une antenne du type et de gain maximum (ou moindre) que le gain approuvé pour l'émetteur par Canada d'Industrie. Pour réduire lesinterférences radio potentielles avec les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain devraient être choisis de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente(P.I.R.E.) ne soit pas supérieure à celle qui est nécessaire pour une communication réussie.

### União Europeia

A faixa baixa 5.15-5.35 GHz é somente para uso interno.

Este equipamento atende aos requisitos básicos da diretiva 1999/5/CE da União Europeia. Consulte Declarações de conformidade da União Europeia.

#### Declarações de conformidade da União Europeia.

Para visualizar a Declaração de conformidade da União Europeia para seu adaptador, execute essas etapas.

1. Abra esse website: http://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Clique em “Guia do usuário”.
3. Role até seu adaptador.

Para visualizar informações normativas adicionais do seu adaptador, siga estas etapas:

1. Abra esse website: http://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Clique no link de seu adaptador.
3. Clique em documento de marcação regulatória para seu adaptador.

#### Diretiva Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

#### Compatível com Diretiva Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

Todos os produtos escritos aqui são compatíveis com a Diretiva RoHS da União Européia.

Para perguntas relativas à marca CE, com relação ao adaptador sem fio, contate:

Intel Corporation, Attn: Corporate Quality, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054-1549, EUA

### Japão

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### Coreia

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Marrocos

A operação deste produto no canal de rádio 2 (2417 MHz) não é autorizada nas seguintes cidades: Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant e Taza.

A operação deste produto nos canais de rádio 4, 5, 6 e 7 (2425 - 2442 MHz) não é autorizada nas seguintes cidades: Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

### Paquistão

"PTA APPROVED MODEL"

### Taiwan

在5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

### Cingapura

### Aprovações de rádio

Para saber se você pode usar o dispositivo de rede sem fio em determinado país, verifique se o número do tipo do rádio impresso na etiqueta de identificação do dispositivo consta na lista do documento de Diretrizes de Controle de OEM do fabricante.

### Marcas de certificação normativa modulares por país

Uma lista de países que exigem marcas normativas está disponível. Note que as listas incluem somente países que exigem a marca, mas nem todos os países certificados. Para localizar as informações de marcas normativas do país para seu adaptador, siga estas etapas:

1. Abra esse website: http://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Clique no link de seu adaptador.
3. Clique em documento de marcação regulatória para seu adaptador.

## ID de regulamentação

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3165

Devido ao tamanho muito reduzido do 3165D2W/3165NGW (12x16), a marca foi colocada neste manual do usuário porque a etiqueta de produto no dispositivo é considerada muito pequena para ser legível.

> EUA: modelo 3165D2W, ID da FCC: PD93165D2

> Canadá: modelo 3165D2W, IC: 1000M-3165D2

> Japão: modelo 3165D2W:

> Coreia: modelo 3165D2W, MSIP-CRM-INT-7265D2W

> Taiwan: modelo 3165D2W,

> China: modelo 3165D2W, CMIIT ID: 2015AJ3466 (M)

> Austrália: modelo 3165D2W

> Cingapura: modelo 3165D2W

> Argentina:

> modelo 3165D2W,

> modelo 3165NGW,

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Devido ao tamanho muito pequeno do 3168NGW, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> modelo 3168NGW,

### Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

Devido ao tamanho muito pequeno do 7265D2W (12x16), a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA: modelo 7265D2W, ID da FCC: PD97265D2

> Canadá: modelo 7265D2W, IC: 1000M-7265D2

> Japão: modelo 7265D2W:

> Coreia: modelo 7265D2W, MSIP-CRM-INT-7265D2W

> Taiwan: modelo 7265D2W,

> China: modelo 7265D2W, CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> Austrália: Modelo 7265D2W,

> Argentina: modelo 7265D2W,

### Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 e Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

Devido ao tamanho muito pequeno do 17265NGW/13100NGW, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> Cingapura: Modelo 17265NGW/13100NGW:

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Devido ao tamanho muito reduzido do 8260D2W (12x16), a marca foi colocada neste manual do usuário porque a etiqueta de produto no dispositivo é considerada muito pequena para ser legível.

> EUA: modelo 8260D2W, ID da FCC: PD98260D2 (ID da FCC sem o sufixo “U” significa somente instalação de fábrica);

> ID da FCC: PD98260D2U (ID da FCC com o sufixo “U” significa substituição ou instalação do usuário permitidos e suportados pelo recurso de bloqueio da bios)

> Canadá: modelo 8260D2W, IC: 1000M-8260D2

> Japão: modelo 8260D2W:

> Coreia: modelo 8260D2W, MSIP-CRM-INT-8260D2W

> Taiwan: modelo 8260D2W,

> China: modelo 8260D2W, CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> Austrália: modelo 8260D2W,

> Argentina: modelo 8260D2W,

Devido ao tamanho muito pequeno do 8260NGWH/8260NGW, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> Argentina: modelo 8260NGWH,

> Argentina: modelo 8260NGW,

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

Devido ao tamanho muito reduzido do 8265NGW (22mm x 30mm x 2,4mm), a marca foi colocada neste manual do usuário porque a etiqueta de produto no dispositivo é considerada muito pequena para ser legível.

> EUA: modelo 8265NGW

> - ID da FCC: PD98265NG (ID da FCC sem o sufixo “U” significa somente instalação de fábrica);

> - ID da FCC: PD98265NGU (ID da FCC com o sufixo “U” significa substituição ou instalação do usuário permitidos e suportados pelo recurso de bloqueio da BIOS)

> Canadá: modelo 8265NGW, IC: 1000M-8265NG

> Japão: modelo 8265NGW:

> - RF 003-160104

> - TEL D160055003

> Coreia: modelo 8265NGW, MSIP-CRM-INT-8265NGW

> Taiwan: modelo 8265NGW

> China: modelo 8265NGW

> Europa: modelo 8265NGW,

> Austrália: modelo 8265NGW,

> Brasil: modelo 8265NGW: ANATEL: XXXXXXXXXX,

> Argentina: modelo 8265NGW,

> Cingapura: modelo 8265NGW:

> Paquistão: modelo 8265NGW

> "PTA APPROVED MODEL"

Devido ao tamanho muito reduzido do 8265D2W (12mm x 16mm x 1,8mm), a marca foi colocada neste manual do usuário porque a etiqueta de produto no dispositivo é considerada muito pequena para ser legível.

> EUA: modelo 8265D2W, ID da FCC: PD98265D2

> Canadá: modelo 8265D2W, IC: 1000M-8265D2

> Japão: modelo 8265D2W:

> - RF 003-160129

> - TEL D160076003

> Coreia: modelo 8265D2W, MSIP-CRM-INT-8265D2W

> Taiwan: modelo 8265D2W

> China: modelo 8265D2W

> Europa: modelo 8265D2W,

> Austrália: modelo 8265D2W,

> Brasil: modelo 8265D2W: ANATEL: XXXXXXXXXX,

> Argentina: modelo 8265D2W,

> Cingapura: modelo 8265D2W:

> Paquistão: modelo 8265D2W

> "PTA APPROVED MODEL"

### Intel® Wireless Gigabit 11000

Devido ao tamanho muito pequeno do 11000D2W/11000D2W LC, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA: modelo 11000D2W e 11000D2W LC, ID da FCC: PD911000D2

> Canadá: modelo 11000D2W, IC: 1000M-11000D2

> Japão: modelo 11000D2W:

> Coreia: modelo 11000D2W, MSIP-CRM-INT-11000D2W

> Taiwan: modelo 11000D2W e 11000D2W LC,

> China: modelo 11000D2W, CMIIT ID: 2016DJ0267 (M); Modelo 11000D2W LC, CMIIT ID: 2016DJ0268 (M)

> Austrália: modelo 11000D2W,

> Cingapura: modelo 11000D2W/11000D2W LC:

### INFORMAÇÕES PARA OEMS E INGRADORES DE HOST

As diretrizes aqui descritas são fornecidas a integradores de OEM que instalarem adaptadores sem fio Intel® em plataformas host de notebooks e tablet PC. Conformidade com tais requisitos é necessária para atender às condições de conformidade das regras da FCC, incluindo a exposição à RF. Quando todo o tipo de antena e diretrizes de posicionamento descritas aqui forem cumpridas, os adaptadores sem fio Intel® podem ser incorporados a plataformas host de notebooks e tablet PC sem restrições adicionais. Se qualquer uma das diretrizes descritas aqui não for cumprida, pode ser necessário que o OEM ou integrador realize testes adicionais e/ou obtenha aprovação adicional. O OEM ou integrador é responsável por determinar o teste regulatório de host necessário e/ou pela obtenção das aprovações de host necessárias para o cumprimento.

- Adaptadores sem fio Intel® são destinados apenas aos integradores OEMs e de host.
- A faixa permitida pela FCC do adaptador sem fio Intel® descreve qualquer condição limitada de aprovação modular.
- Os adaptadores sem fio Intel® devem ser operados com um ponto de acesso que tenha sido aprovado para o país de operação.
- Alterações ou modificações nos adaptadores sem fio Intel® por parte de OEMs, integradores ou terceiros não são permitidas. Quaisquer alterações ou modificações nos adaptadores sem fio Intel® por parte de OEMs, integradores ou terceiros anulará a autorização para operar o adaptador.

### Tipo e Ganho de Antena

Somente antenas do mesmo tipo e com ganho igual ou menor, como mostrado abaixo, podem ser utilizadas com os adaptadores sem fio Intel®. Outros tipos de antenas e/ou antenas com ganho maior podem precisar de autorização adicional para operação.

Tipo de Antena | Localização da antena (Principal/Aux) | 2,4GHz Ganho máximo em dBi* | 2,6GHz Ganho máximo em dBi* | 5,2GHz Ganho máximo em dBi* | 5,5GHz Ganho máximo em dBi* | 5,7GHz Ganho máximo em dBi*
PIFA | Principal |  |  |  |  |
Aux | 3,24 | 3,47 | 3,73 | 4,77 | 4,77
MIMO |  |  |  |  |
*Todos os ganhos de antena incluem perda de cabo.

### Inserção de antena na plataforma host

Para assegurar a conformidade à exposição de RF, as antenas utilizadas com os adaptadores sem fio Intel® devem ser instaladas nas plataformas host de notebooks ou tablet PC para fornecer uma distância de separação mínima de todas as pessoas, em todos os modos e orientações de operação da plataforma host, seguindo estritamente a tabela abaixo. A distância de separação da antena se aplica tanto à orientação horizontal quanto à vertical da antena quando instalada no sistema host.

Adaptador sem fio | Distância mínima de separação necessária entre a antena e o usuário
Intel® Centrino® Wireless-N 100 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 105 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 130 | 8 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 135 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 1000* | 20 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 1030 | 8 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 2200 | 9 mm
Intel® Centrino® Wireless-N 2230 | 6 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6200* | 20 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6205 | 12 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6230 | 12 mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6235 | 8 mm
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 | 13 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-N 7260 | 8 mm
Intel® Wireless-N 7260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-N 7265 | 8 mm
Intel® Wireless-N 7265 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 | 8 mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 | 8 mm
Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 | 8 mm
Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit Sink W13100 | 8 mm
Intel® Wireless Gigabit 11000 | 8 mm
* Esse adaptador sem fio pode ser instalado somente em dispositivos móveis (exige > 20 cm de separação entre a antena e o usuário).

Para adaptadores de combinação de Wi-Fi/Bluetooth, recomenda-se uma distância de 5 cm de separação entre as antenas de transmissão dentro do sistema de host para manter uma relação de separação adequada para transmissões Wi-Fi e Bluetooth simultâneas. Para uma distância menor que 5 cm, a relação de separação deve ser verificada de acordo com a publicação KDB 447498 da FCC para o adaptador específico.

O processo de autorização regulamentar adicional pode ser necessário se desejar colocar o RFEM 60 GHz/802.11ad (matriz de antenas) a menos de 20 cm do usuário.

### Transmissão Simultânea de Adaptadores sem Fio Intel® com Outros Transmissores Integrados ou de Encaixe (Plug-In)

Com base na publicação de número 616217 do banco de dados de conhecimento da FCC, quando houver diversos dispositivos de transmissão instalados em um dispositivo host, uma avaliação de transmissão de exposição à RF deverá ser realizada para determinar os requisitos de aplicação e teste necessários. Os integradores OEM devem identificar todas as combinações possíveis de configurações de transmissão simultânea para todos os transmissores e antenas instalados no sistema host. Incluindo transmissores instalados no host como dispositivos móveis (>20 cm de distância do usuário) e dispositivos portáteis (<20 cm de distância do usuário). Os integradores OEM devem consultar o documento suplementar real KDB 616217 da FCC para obter todos os detalhes da realização dessa avaliação para determinar se quaisquer requisitos adicionais para teste ou aprovação da FCC são necessários.

### Informações a serem fornecidas ao usuário final pelo OEM ou Integrador

As notas de segurança e normativas a seguir precisam ser publicadas na documentação fornecida ao usuário final do produto ou sistema que incorporar o adaptador sem fio Intel®, de acordo com a legislação local. O sistema host deve ser rotulado com os seguintes dizeres "Contém a ID FCC: XXXXXXXX", a ID da FCC exibida na etiqueta.

O adaptador precisa ser instalado e usado exatamente como indicado nas instruções do fabricante, descritas na documentação do usuário, que acompanha o produto. Aprovações específicas do país, consulte Aprovações de rádio. A Intel Corporation não é responsável por nenhuma interferência de rádio ou televisão causada por modificações não-autorizadas nos dispositivos incluídos no kit do adaptador sem fio, nem pela substituição ou a conexão de cabos e equipamentos não especificados pela Intel Corporation. O usuário é o responsável por corrigir a interferência causada por tais modificações, substituição ou acoplamentos não autorizados. A Intel Corporation e seus revendedores ou distribuidores autorizados não são responsáveis por qualquer dano ou violação de leis governamentais que possam surgir como resultado da inobservância do usuário ao atendimento dessas diretrizes.

### Restrição local quanto ao uso do rádio do 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.11ad

A seguinte declaração sobre as restrições locais deve ser publicada como parte da documentação de conformidade de todos os produtos do 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.11ad.

Cuidado: Devido ao fato de as freqüências usadas pelos dispositivos de rede sem fio 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.11ad ainda não poderem ser padronizadas em todos os países, os produtos do 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n são destinados apenas ao uso em países específicos e sua operação não é permitida fora desses países. Como usuário desses produtos, é sua responsabilidade assegurar que eles sejam usados apenas nos países para os quais foram projetados e de verificar que estejam configurados com a seleção de frequência e canal corretos para o país em questão. Qualquer desvio das configurações permitidas e das restrições no país de uso será uma violação às leis nacionais e pode ser punida de acordo com a legislação em vigor.

## Declarações de conformidade da União Europeia

Todos os adaptadores mostrados abaixo estão em conformidade com os requisitos essenciais da diretiva 1999/5/EC para a União Europeia.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000

Voltar ao início

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e isenções de responsabilidade