----------------------------------------------------------------------------
                 内蔵指紋センサドライバのセットアップ (Windows 10)   
----------------------------------------------------------------------------
次の手順で本モジュールのセットアップを行ってください。

【注意事項】
  ・内蔵指紋センサ搭載モデルのみセットアップを行ってください。
  ・本モジュールは、Windows 10のみ対象となります。その他のOSでは
    セットアップしないでください。
  ・セットアップ時は、コンピュータの管理者権限 (Administrator 権限)を持つ
    ユーザーアカウントでサインインしてください。
  ・本手順は本モジュールが「C:\DRV\FPR_V」に展開されていることを想定して
    います。これと異なる場合は、ご利用の環境にあわせて読み替えてください。


【指紋センサドライバのセットアップ手順】

  1. スタート画面から【Windows キー】＋【R キー】を押す
　　「ファイル名を指定して実行」画面が表示されます。　

  2.「名前」に「C:\DRV\FPR_V\Setup.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリック
      
     チェック!!
    「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリック

     セットアップの画面が表示されます。
     インストールが始まります。画面の指示にしたがってください。
   
  3. セットアップが完了したら、Windowsを再起動する

以上で、指紋センサドライバのセットアップは終了です。


【セットアップ確認手順】

  1. 「Windows」キー と「X」キーを同時押し →「デバイス マネージャー」をクリック

  2. 「生体認証デバイス」をダブルクリック
 
  3. 「ELAN WBF Fingerprint Sensor」をダブルクリック

  4. 「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが「1.16.1.2101」で
     あることを確認する


以上で、指紋センサドライバのセットアップ確認は終了です。