----------------------------------------------------------------------------
         　         Integrated Camera のセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Integrated Camera のセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\Camera」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「Windows + R」キーを押して、「ファイル名を指定して実行」ダイアログを開く

3. 「名前」に「D:\Camera\install.exe」
   と入力し、「OK」ボタンをクリック

4. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい(Y)」ボタン
   をクリック

5. 「Installer Language」ダイアログで、「Japanese /Nihongo」を選択し、「OK」ボタンをクリック

6. 「Integrated Camera セットアップ ウィザードへようこそ」ウィンドウで、
「インストール」ボタンをクリック

7. 「インストールの完了」ウィンドウで、「次へ(N)>」ボタンをクリック

8. 「Integrated Camera セットアップ ウィザードは完了しました。」ウィンドウで、
「完了(F)」ボタンをクリック

以上でIntegrated Camera のセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
              正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1. 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック

2. 「システムとセキュリティ」をクリック
 
3. 「システム」の「デバイス マネージャー」をクリック

4. 表示されたダイアログ上で、「イメージング デバイス」
　→「Integrated Camera」をダブルクリック

5. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   SunplusIT
       バージョン:     3.5.7.30

以上でドライバ適用確認は終了です。
