----------------------------------------------------------------------------
                 ホットキーユーティリティのセットアップ手順
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、ホットキーユーティリティのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\Hotkey」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。
以下の操作はキーボードとマウス機能を利用することを想定しています。
機能のタッチ機能を利用する場合は、「クリック」・「右クリック」などを「タッブ」・「長押す」
などに読み替えてください。

  <<チェック!!>>
　　本ドライバをCD-R/RW 等へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
    ハードディスク上からドライバのセットアップを行って下さい。

   1.  Windowsが起動したら、コンピューターの管理者アカウント(Administratorの
       権限を持つユーザー)にてログインする

   2. 「D:\Hotkey\setup.exe」をダブルクリックする
　　   ※「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示された場合は「はい」ボタンをクリックする

   3. 「setup.exe」ウィンドウで、「OK」ボタンをクリックしてコンピューターを再起動する

以上でホットキーユーティリティのセットアップは終了です。


----------------------------------------------------------------------------
              正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1.「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示されたダイアログ上で、「システム デバイス」
   →「Fn and function keys」をダブルクリック
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Lenovo
       バージョン:     9.0.0.7

以上でドライバー適用確認は終了です。
