----------------------------------------------------------------------------
                   Realtek Multi Card Driverのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Realtek Multi Card Driverのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\SDCard」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1.  使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「windows キー+ R」を押す

3. 「名前」に「D:\SDCard\dpinst.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリック
    
4. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック
    
5. 「デバイス・ドライバーのインストール・ウィザードへようこそ。」ウィンドウで、
   「次へ(N)」ボタンをクリック

6. 「デバイス・ドライバーのインストール・ウィザードの完了」ウィンドウで、
   「完了」ボタンをクリック

以上でRealtek Multi Card Driverのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
                     正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示されたダイアログ上で、「ユニバーサル シリアル バス コントローラー」
   →「Realtek USB 3.0 Card Reader」をダブルクリック
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Realtek Semiconductor Corp.
       バージョン:     10.0.16299.31239

以上でドライバー適用確認は終了です。