----------------------------------------------------------------------------
                 Synaptics FP Sensorsのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Synaptics FP Sensorsのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\FingerPrint」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1.  使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「Windows + R」キーを押して、「ファイル名を指定して実行」ダイアログを開く

3. 「名前」に「D:\FingerPrint\DPInst.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリック
   
4. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック
   
5. 「デバイス ドライバのインストール ウィザードの開始」ウインドウで、
 　「次へ(N)」ボタンをクリック

6. 「デバイス ドライバのインストール ウィザードの完了」ウインドウで、
 　「完了」ボタンをクリック

7. 「これらの変更を適用するにはコンピューターを再起動する必要があります。」
    とウィンドウが表示されたら、「今すぐ再起動する(R)」ボタンをクリック

以上でSynaptics FP Sensorsのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
              正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1.「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示されたダイアログ上で、「生体認証デバイス」
   →「Synaptics WBDI - SGX」をダブルクリック
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Synaptics Incorporated
       バージョン:     5.3.3516.26

以上でドライバー適用確認は終了です。
