  ---------------------------------------------------------------
        無線LANドライバおよびユーティリティのセットアップ
  ---------------------------------------------------------------

次の手順で無線LANドライバのセットアップを行ってください。

チェック!!
 ・本手順は、管理者(Administrator)権限を持つユーザー(ユーザー名は半角
   英数字)で行ってください。

 ・本手順は、無線LANドライバが「C:\RTKWLAN」に展開されていると想定しています。
    これと異なる場合は、ご利用の環境にあわせて読み替えてください。

 ・「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合、「はい」ボタンを
   　クリックしてください。　


【インストール手順】

チェック!!
・以下の手順を行う前に、管理者権限のあるユーザーでログオンし、使用中の
  アプリケーションを全て終了してください。

1.「スタート」ボタンを右クリック - コマンド プロンプト(管理者)(A)を実行

2. 下記コマンドを実行

   pnputil.exe -a  C:\RTKWLAN\netrtwlane.inf /install

   pnputil.exe -a  C:\RTKWLAN\netrtwlane_ext_ihv.inf /install

   pnputil.exe -a  C:\RTKWLAN\netrtwlane_ext_oem.inf /install

   pnputil.exe -a  C:\RTKWLAN\netrtwlane_ext_wwsku.inf /install

3.「インストールに成功しました」と表示される場合、インストール終了。

4. 再起動してください。

以上でドライバのインストールは終了です。 


【ドライバのバージョン確認】

1.「Windows Key + X」→「デバイス マネージャー」をクリック

2.「ネットワーク アダプター」をダブルクリック

3.「Realtek 8822BE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC」を右クリックし、
　「プロパティ」をクリック

4.「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが「2023.73.101.2018」であることを確認する

  以上でドライバのバージョン確認は終了です。


以上で本ソフトウェアのセットアップは終了です。
