----------------------------------------------------------------------------
               Integrated Camera Device Driverのセットアップ手順
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、Integrated Camera Device Driverのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\Camera」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。
以下の操作はキーボードとマウス機能を利用することを想定しています。
機能のタッチ機能を利用する場合は、「クリック」・「右クリック」などを「タッブ」・「長押す」などに読み替えてください。

  <<チェック!!>>
　　本ドライバーをCD-R/RW 等へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
    ハードディスク上からドライバのセットアップを行って下さい。

   1. Windowsが起動したら、コンピューターの管理者アカウント(Administratorの
      権限を持つユーザー)にてログインする
   2. 「D:\Camera\install.exe」をダブルクリックする
　　※「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示された場合は「はい」ボタンをクリックする
   Bisonの場合:
   3.「InstallShield Wizard の完了」画面で、「はい、今すぐコンピューターを再起動します。」をチェックして、「完了」ボタンをクリック
   他の場合:
   3.「Installer Language」画面で、日本語を選んで、OKボタンをクリック
   4.「Integrated Camera セットアップ ウィザードへようこそ」画面で、「インストール」ボタンをクリックして処理を進めてください
   5.「インストールの完了」画面で、「次へ(N)」ボタンをクリック
　6.「Integrated Camera セットアップ ウィザードは完了しました。」画面で、「完了(F)」ボタンをクリック

以上でIntegrated Camera Device Driverのセットアップは終了です。


  <<チェック!!>>
    本ドライバーが正しくセットアップされたことは、以下の手順で確認できます。
      1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック
      2. 「デバイス マネージャー」で「カメラ」→
         「Integrated Camera」をダブルクリック
      3. 「Integrated Camera」のプロパティで「ドライバー」タブをクリック
      4. Bisonの場合にはバージョンの記載が「10.0.16299.20027」であることを確認する
         他の場合にはバージョンの記載が「5.0.18.15」であることを確認する
