----------------------------------------------------------------------------
                 Fibocom L850-GL Software のセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Fibocom L850-GL Softwareのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\LTE」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1.  使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「windows キー+ R」を押す

3. 「名前」に「D:\LTE\dpinst.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリック
   
4. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック
   
5. 「デバイスドライバのインストールウィザードの開始」ウィンドウで、
   「次へ(N)」ボタンをクリック

6. 「デバイスドライバのインストールウィザードの完了」ウィンドウで、
   「完了」ボタンをクリック

7. 「これらの変更を適用するにはコンピューターを再起動する必要があります。」ダイアログが表示されたら、
　 「今すぐ再起動する(R)」をクリック、コンピューターを再起動してください


以上でFibocom L850-GL Softwareのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
                  正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。


1.「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示された「デバイス マネージャー」ダイアログで、「センサー」
   →「Fibocom GNSS Sensor」をダブルクリック
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Fibocom Wireless Inc.
       バージョン:     3.16299.0.5

以上でドライバー適用確認は終了です。