----------------------------------------------------------------------------
         インテル ラピッド・ストレージ・テクノロジーのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、インテル ラピッド・ストレージ・テクノロジーのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\IRST」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1.  使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「Windows + R」キーを押して、「ファイル名を指定して実行」ダイアログを開く

3. 「名前」に「D:\IRST\dpinst.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリック

4. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック
   
5. 「デバイスドライバのインストール ウィザードの開始」ウィンドウで、
   「次へ(N)」ボタンをクリック

6. 「デバイスドライバのインストール ウィザードの完了」ウィンドウで、
   「完了」ボタンをクリック

7. 「これらの変更を適用するにはコンピューターを再起動する必要があります。」のメッセージが表示されたら、
　 「今すぐ再起動する(R)」ボタンをクリック、システムを再起動する

8.  再起動した後にOSがデバイスを再認識し、再起動を促すダイアログが出てくる場合はPCを再起動してください。

以上でインテル ラピッド・ストレージ・テクノロジーのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
              正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイスマネージャー(M)」をクリックする。
 
2. 表示されたダイアログ上で、「IDE ATA/ATAPIコントローラー」
   →「Intel(R) 6th Generation Core Processor Family Platform I/O SATA AHCI Controller」をダブルクリック
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Intel Corporation
       バージョン:     15.9.1.1018

以上でドライバ適用確認は終了です。
