----------------------------------------------------------------------------
               Intel(R) Rapid Storage driverのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Intel(R) Rapid Storage driverのセットアップ手順です。

※Pure OSをインストール前に、BIOSの事前設定が必要です。
1． 電源を入れ、すぐに【F2】を数回押す
2．「Devices」タブをクリック、「ATA Drive Setup」をクリック、「Enter]を押す
3．「ATA Drive Setup」画面で、「Configure SATA as」をクリック、「Enter]を押す
4.  「Intel (R) RST with Intel(R) Optane」を選択、「Enter]を押す
　　※「Configure SATA as」の内容は「Intel (R) RST with Intel(R) Optane」になることを確認
5．【F10】を押す、「Save & reset」画面で、「Yes]を選択、「Enter]を押す

本モジュールが「D:\OPT」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

  ・チップセットドライバーを同時にインストールする場合は、
　  チップセットドライバーの後に本モジュールをセットアップしてください。

  ・「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合、「はい」ボタンを
     クリックしてください。　

1.  使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「Windows + X」キーを押し、「ディスクの管理(K)」をクリック

3. 「ディスク 0」の最後のボリュームを右クリック、「ボリュームの縮小(H)」をクリック

4.　表示したウィンドウで、「縮小する領域のサイズ(MB)(E):」の枠内、「5」を入力、「縮小(S)」をクリック

5. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

6.「デバイスマネージャー」で、「ディスク ドライブ」をダブルクリック、
　　Pure OSがインストールされているディスクを右クリック、「ドライバーの更新(P)」をクリック、
　　「コンピューターを参照してドライバー ソフトウェアを検索 (R)」をクリック、
　　表示したウィンドウで、「D:\OPT\drivers」を入力して、「次へ(N)」をクリック、完了した後は「閉じる(C)」をクリック

7. 「Windows + R」キーを押して、「ファイル名を指定して実行」ダイアログを開く

8. 「名前」に「D:\OPT\SetupRST.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリック

9. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

10. 「インテル🄬 ラピッド・ストレージ・テクノロジー ようこそ」ウィンドウで、「次へ(N)」ボタンをクリック

11. 「インテル🄬 ラピッド・ストレージ・テクノロジー 警告」ウィンドウで、「次へ(N)」ボタンをクリック

12. 「使用許諾契約書」ウィンドウで、「使用許諾契約書の条件に同意する(A)」をチェックし、
　 「次へ(N)」ボタンをクリック

13. 「Readme ファイル情報」ウィンドウで、「次へ(N)」ボタンをクリック

14. 「インストール先フォルダー」ウィンドウで、「次へ(N)」ボタンをクリック

15. 「確認」ウィンドウで、「次へ(N)」ボタンをクリック

16. 「完了」ウィンドウで、「はい、コンピューターを今すぐ再起動します。(Y)」を選択し、
   「完了(F)」ボタンをクリックしてコンピューターを再起動する

17. 「Windows」キーを押し、「Intel 」フォルダ内の「インテル®ラピッド・ストレージ・テクノロジー」をクリック
    ※「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

18.「インテル® Optane™　メモリー」をクリック、有効化をクリック、
   「インテル® Optane™　メモリーを有効化にする」画面で、「はい」をクリック

19.　再起動する

以上でIntel(R) Rapid Storage driverのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
              正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示されたダイアログ上で、「記憶域コントローラー」
   →「Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller」をダブルクリック
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Intel Corporation
       バージョン:     16.0.9.1101

以上でドライバ適用確認は終了です。

<<チェック!!>>  
インテル® Optane™ メモリー・テクノロジーを有効にする手順は「活用ガイド」を
参照してください