----------------------------------------------------------------------------
     インテル・ラピッド・ストレージ・テクノロジードライバーのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で インテル・ラピッド・ストレージ・テクノロジードライバーのセット
アップを行ってください。

Pure OSをインストール前に、BIOSの事前設定が必要です。
1． 電源を入れ、すぐに【F2】を数回押す
2．「Configs」タブをクリック、「Storage」をクリック
3．「Serial ATA (SATA)」画面で、
   「Controller Mode」が「RST mode」なら「5.」へ進む
   「Controller Mode」が「AHCI mode」なら、「Enter]を押し「RST mode]へ変更し「4.」へ進む
4. 「Setup Warning」画面の「All existing data stored on the drives will be erased
   when resetting Controller mode, Do you want to procced?」で「Yes]を選択
   ※「Serial ATA (SATA)」画面で「Controller Mode」の内容が「RST mode」であることを確認
5．「Save Changes and Exit」をクリック、「Enter]を押す、「Yes]を選択、「Enter]を押す

チェック!!

  ・本インストール手順は、 インテル・ラピッド・ストレージ・テクノロジード
    ライバーが「C:\IRST」に展開されている事を前提に記述しております。
    実際と異なる場合は、適宜読み替えてください。

  ・チップセットドライバーを同時にインストールする場合は、
　  チップセットドライバーの後に本モジュールをセットアップしてください。

  ・「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合、「はい」ボタンを
     クリックしてください。　


【インストール手順】

 1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

 2. 「Windows + X」キーを押し、「ディスクの管理(K)」をクリック

 3. 「ディスク 0」の最後のボリュームを右クリック、「ボリュームの縮小(H)」をクリック

 4.　表示したウィンドウで、「縮小する領域のサイズ(MB)(E):」の枠内、「5」を入力、「縮小(S)」をクリック

 5. 「スタート」ボタン -「Windows システム ツール」-「エクスプローラー」を
    クリックする

 6. エクスプローラーで「C:\IRST」フォルダを表示し、下記構成にあったバッチ
    ファイルを右クリックし、「管理者として実行」をクリックすると、
    インストールウインドウが表示され自動でインストールされます。

  <ODD搭載有りの場合>

　C:\IRST\InstallRST_1.bat

　<ODD搭載なしの場合>

　C:\IRST\InstallRST_2.bat

 7. ウインドウが閉じたら1分待ち

 8. 再起動する

 9. 「スタート」ボタン -インテル・ラピッド・ストレージ・テクノロジーを
    クリック-インテル® Optane™　メモリーをクリック-有効化をクリック-
    「インテル® Optane™　メモリーを有効化にする」画面で、「はい」をクリック

 10.再起動する
  
以上でセットアップは終了です。


【バージョンの確認方法】
 
 1.デスクトップにて「Windows」キー +「X」キーを押した後、「M」キーを押す。

 2.「デバイス マネージャー」が表示されます。
 
 3.以下の項目が「16.0.2.1086」であることを確認してください。

   [記憶域コントローラー]→
   [Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller]
   のプロパティ→ドライバータブのバージョン

 4. スタートメニューに「Intel」-「インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロ
ジー」が登録されることで確認してください。

以上でドライバ適用確認は終了です。

<<チェック!!>>  
インテル® Optane™ メモリー・テクノロジーを有効にする手順は「活用ガイド」を
参照してください
