----------------------------------------------------------------------------
                Synaptics Precision Touchpad Driver のセットアップ手順
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、Synaptics Precision Touchpad Driver のセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\Touchpad」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

以下の操作はキーボードとマウス機能を利用することを想定しています。
機能のタッチ機能を利用する場合は、「クリック」・「右クリック」などを「タッブ」・「長押す」
などに読み替えてください。

  <<チェック!!>>
　　本ドライバをCD-R/RW 等へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
    ハードディスク上からドライバのセットアップを行って下さい。

   1. Windowsが起動したら、コンピューターの管理者アカウント(Administratorの
      権限を持つユーザー)にてログインする

   2.「D:\Touchpad\dpinst.exe」をダブルクリックする
　 ※「ユーザー アカウント制御」のダイアログが表示された場合は「はい」ボタンをクリックする

   3.「ようこそ」画面で、「次へ(N)」ボタンをクリックして処理を進めてください
      
   4.「使用許諾書の条項を確認する」ウィンドウが表示されたら、「同意する」にチェックをし、
     「次へ(N)」ボタンをクリック

   5.「セットアップ完了」画面で、「完了」ボタンをクリック
      
　 6.「これらの変更を適用するにはコンピューターを再起動する必要があります。」
      とウィンドウが表示されたら、「今すぐ再起動する(R)」ボタンをクリック
      
  
以上でSynaptics Precision Touchpad Driver のセットアップは終了です。


  <<チェック!!>>
    本ドライバーが正しくセットアップされたことは、以下の手順で確認できます。

      1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

      2. 「デバイス マネージャー」で「マウスとそのほかのポインティング デバイス」→
         「Synaptics Pointing Device」をダブルクリック

      3. 「Synaptics Pointing Device」のプロパティで「ドライバー」タブをクリック

      4.  バージョンの記載が「19.3.4.201」であることを確認する
