חזרה לתוכן העניינים

# מפרט

פרק זה מספק מידע על המפרטים של משפחת המתאמים האלחוטיים Intel®‎. הרשימה הבאה עשויה שלא לכלול את כל הפריטים.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000

## Intel® Centrino® Wireless-N 100‏, Intel® Centrino® Wireless-N 105‏, Intel® Centrino® Wireless-N 130‏ ו-‏Intel® Centrino® Wireless-N 135

גורם צורה | כרטיס חצי-מיני *PCI Express
ממדים | כרטיס חצי-מיני: רוחב 26.64 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
ממשק מחבר | מחבר קצה כרטיס מיני של 52 פינים
מתח | 3.3 וולט
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
WiFi
אפנון תדר | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | 2.400 - 2.4835 GHz‏ (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים IEEE 802.11n | הגדרת תצורה MIMO: ‏ 1X1 Tx/Rx:‏ 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
תמיכה ב-Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 100: ללא Intel® Centrino® Wireless-N 105: ללא Intel® Centrino® Wireless-N 130:‏ Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0+HS Intel® Centrino® Wireless-N 135‏: Bluetooth 4.0‏ (Bluetooth Low-Energy‏ ו- Bluetooth 3.0‏ +HS)
כללי
מערכות הפעלה | Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8.1‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | אישור Wi-Fi*‎‏ עבור 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11n‏, WPA-אישי, WPA-ארגוני, WPA2‏-אישי, WPA2‏-ארגוני, WMM‏, WPS‏
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
קבוצת מאפיינים IEEE | IEEE 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11n‏, 802.11e‏, 802.11i‏, 802.11d‏, 802.11h‏
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | -אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות; 802.1X‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
בטיחות מוצר | ‎UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)‎

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

גורם צורה | כרטיס מיני וכרטיס חצי-מיני *PCI Express
מספרי SKU | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
ממדים | כרטיס מיני: רוחב 50.80 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ כרטיס חצי-מיני: רוחב 26.64 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
ממשק מחבר | מחבר קצה כרטיס מיני של 52 פינים
מתח | 3.3 וולט
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
WiFi
אפנון תדר | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎2.41-2.474 GHz (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM‏, CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
כללי
מערכות הפעלה | Microsoft Windows* XP‏ (32 ו- ‏64 סיביות) ו-Windows Vista*‎‏ (32 ו- ‏64 סיביות), Ubuntu Linux*‎‏
אישור Wi-Fi Alliance* | אישור Wi-Fi*‎‏ עבור 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11n‏, WPA-אישי, WPA-ארגוני, WPA2‏-אישי, WPA2‏-ארגוני, WMM‏, WPS‏
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
תקן WLAN | IEEE 802.11g‏, 802.11b‏, 802.11n‏, 802.11d‏, 802.11e‏, 802.11i‏,
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | WPA-אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, 802.1X‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
הצפנה | AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות, CKIP‏, TKIP
בטיחות מוצר | ‎UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)‎

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200‏ ו- Intel® Centrino® Wireless-N 2230‏

גורם צורה | כרטיס חצי-מיני *PCI Express
ממדים | כרטיס חצי-מיני: רוחב 26.64 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
ממשק מחבר | מחבר קצה כרטיס מיני של 52 פינים
מתח | 3.3 וולט
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
WiFi
אפנון תדר | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | 2.400 - 2.4835 GHz‏ (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | ‎‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים IEEE 802.11n | הגדרת תצורה MIMO:‏ 2X2 Tx/Rx:‏ 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
תמיכה ב-Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 2200: ללא Intel® Centrino® Wireless-N 2230‏: Bluetooth 4.0‏ (Bluetooth Low-Energy‏ ו- Bluetooth 3.0‏ +HS)
כללי
מערכות הפעלה | Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8.1‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | אישור Wi-Fi*‎‏ עבור 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11n‏, WPA-אישי, WPA-ארגוני, WPA2‏-אישי, WPA2‏-ארגוני, WMM‏, WPS‏
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
קבוצת מאפיינים IEEE | IEEE 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11n‏, 802.11e‏, 802.11i‏, 802.11d‏, 802.11h‏
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | -אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות; 802.1X‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
בטיחות מוצר | ‎UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)‎

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 ו- Intel® Centrino® Wireless-N 6230

גורם צורה | כרטיס חצי-מיני *PCI Express
ממדים | כרטיס חצי-מיני: רוחב 26.64 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
תקני רשת | 802.11a/b/g/n (משתנה בהתאם למתאם) ו- Bluetooth 3.0 + HS
ממשק מחבר | מחבר קצה כרטיס מיני של 52 פינים
מתח | 3.3 וולט
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
תקני רשת אלחוטית | Intel® Centrino® Wireless-N 1030:‏ 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230:‏ 802.11a/g/n
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11a/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | 2.400 - 2.4835 GHz‏ (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | 5 GHz UNII:‏ Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Rx (Mbps)‎:‏ 300, 270, 243, 240, 180 Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth גרסה 3.0 + HS
כללי
מערכות הפעלה | Microsoft Windows* XP‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows Vista*‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 8.1‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | אישור Wi-Fi* עבור 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11a‏, 802.11h‏, 802.11d‏, WPA-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-אישי, WPA2-ארגוני, WPS ,WMM‏, WMM Power Save‏, EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, P2P ,EAP-AKA
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
תקן WLAN | IEEE 802.11g‏, 802.11b‏, 802.11a‏, 802.11n
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | -אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות; 802.1X‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
בטיחות מוצר | ‎UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)‎

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

גורם צורה | כרטיס חצי-מיני *PCI Express
ממדים | כרטיס חצי-מיני: רוחב 26.64 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
תקני רשת | 802.11a/b/g/n ו- Bluetooth 4.0‏
ממשק מחבר | מחבר קצה כרטיס מיני של 52 פינים
מתח | 3.3 וולט
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11a/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | 2.400 - 2.4835 GHz‏ (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | 5 GHz UNII:‏ Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth גרסה 4.0 (3.0 +HS )
כללי
מערכות הפעלה | Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8.1‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | אישור Wi-Fi* עבור 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11a‏, 802.11h‏, 802.11d‏, WPA-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-אישי, WPA2-ארגוני, WPS ,WMM‏, WMM Power Save‏, EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, P2P ,EAP-AKA
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
תקן WLAN | IEEE 802.11g‏, 802.11b‏, 802.11a‏, 802.11n
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | -אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות; 802.1X‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
בטיחות מוצר | ‎UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)‎

## Intel® Centrino® Advanced-N‏ + WiMAX 6250‏ ו-Intel® Centrino® Wireless-N‏ + WiMAX 6150‏

גורם צורה | כרטיס חצי-מיני *PCI Express
ממדים | כרטיס חצי-מיני: רוחב 26.64 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
ממשק מחבר | מחבר קצה כרטיס מיני של 52 פינים
מתח | 3.3 וולט
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
WiFi
אפנון תדר | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2.4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | 2.400 - 2.4835 GHz‏ (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | 5 GHz UNII:‏ Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 הגדרת תצורה MIMO:‏ 1X2 Rx:‏ 300, 270, 243, 240, 180 Mbps Rx/Tx:‏ 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 הגדרת תצורה MIMO:‏ 2X2 Tx/Rx:‏ 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
כללי
מערכות הפעלה | Microsoft Windows* XP‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows Vista*‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 8.1‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | אישור Wi-Fi* עבור 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11a‏, 802.11h‏, 802.11d‏, WPA-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-אישי, WPA2-ארגוני, WMM‏, WMM Power Save‏, EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
קבוצת מאפיינים IEEE | :Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | -אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות; 802.1X‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
בטיחות מוצר | ‎UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)‎
WiMAX כללי
מערכות הפעלה | Microsoft Windows* XP‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows Vista*‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 8.1‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
תאימות לתקנים | 802.16e-2005 Corrigenda 2‏ (D4)
ערכת WiMAX System Profile Feature | :Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 Mobile WiMAX release 1‏, Wave II תומך בפרופילים 3A ו- 1A/B Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX release 1‏, Wave II תומך בפרופילים 3A, 5A/C, 1A/B, ו- 5BL
אבטחה | פרוטוקול ניהול עיקרי (PKMv2)
הצפנה | ‎128-bit CCMP‏ (Counter-Mode/CBC-MAC) מבוסס על הצפנת AES
WiMAX
פס תדר | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150:‏ ‎2.3-2.4 GHz /‏ 2.496-2.690‎ GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250:‏ 2.3-2.4‎ GHz /‏ 2.496-2.690‎ GHz /‏ 3.4-3.8‎ GHz
אפנון | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM
אמצעי אלחוטי | מצב דופלקס: פעולות TDD | OFDMA מדרגי (SOFDMA‏): 512 ו- 1024 FFT
תמורה של נשא משנה: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150‏: רוחב פס של ערוץ: ‎5 MHz ו- ‎10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: רוחב פס של ערוץ: 5, 7, 8.75 ו- 10 MHz
ערכת WiMAX Network Release Feature | SPWG/NWG Release 1.5
ביצועי קצב | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150‏: ‎עד 10 Mbps DL ו- ‎4 Mbps UL בקצב שיא (ביצועי OTA‏, ‎10MHz channel) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: ‎עד 20 Mbps DL ו- ‎6 Mbps UL בקצב שיא (ביצועי OTA‏, ‎10MHz channel)
הספק יציאה של משדר RF | תואם ל- Power Class 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200‏, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 ו-Intel® Centrino® Ultimate-N 6300‏

גורם צורה | Intel® Centrino® Advanced-N 6200 ו- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 כרטיס מיני מלא וכרטיס חצי-מיני *PCI Express Intel® Centrino® Advanced-N 6205:‏ כרטיס חצי-מיני *PCI Express
ממדים | כרטיס מיני מלא: רוחב 50.95 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ כרטיס חצי-מיני: רוחב 26.64 מ"מ x אורך 30 מ"מ x גובה 4.5 מ"מ
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
ממשק מחבר | מחבר קצה כרטיס מיני של 52 פינים
מתח | 3.3 וולט
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11a/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | 2.400 - 2.4835 GHz‏ (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | 5 GHz UNII:‏ Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Tx/Rx:‏ 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200 ו- Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Tx/Rx:‏ 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
כללי
מערכות הפעלה | Microsoft Windows* XP‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows Vista*‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות) Windows* 8.1‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | אישור Wi-Fi* עבור 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11a‏, 802.11h‏, 802.11d‏, WPA-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-אישי, WPA2-ארגוני, WMM‏, WMM Power Save‏, EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
תקן WLAN | IEEE 802.11g‏, 802.11b‏, 802.11a‏, 802.11n
ארכיטקטורה | מצבי הפעלה תשתית או אד-הוק (עמית לעמית)
אבטחה | -אישי, WPA2-אישי, WPA-ארגוני, WPA2-ארגוני, AES-CCMP‏ 128 סיביות, WEP‏ 128 סיביות ו- 64 סיביות; 802.1X‏: EAP-SIM‏, LEAP‏, PEAP‏, TKIP‏, EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, EAP-TTLS‏, EAP-AKA
בטיחות מוצר | ‎UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)‎

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

גורמי צורה | כרטיס חצי-מיני ו- M.2‏ (גורם צורה מהדור הבא - NGFF)
ממשקים חשמליים | PCIe ו- USB 2.0 עבור שני גורמי הצורה
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
תקני רשת IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 דגם7260HMW‏ - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC דגם7260NGW‏ - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11ac/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | ‎2.400 - 2.4835GHz (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, 16 QAM‏, 64 QAM‏, 256 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | 5GHz UNII:‏ Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
זרמים מרחביים | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260:‏ 2X2
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260:‏ עד 867‎ Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth במצב כפול Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0‏ (BLE) נתמך על-ידי המתאמים הבאים דגם 7260HMW דגם 7260NGW
כללי
מערכות הפעלה | Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8.1‏ (64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* עבור מסגרות ניהול מוגנות 802.11ac‏, a/b/g, n, WMM*‏, WPA*‏, WPA2*‏, ו- WPS‏, WPS 2.0‏. Wi-Fi Direct* עבור חיבורי התקן עמית לעמית.
ארכיטקטורה | תשתית ו- SoftAP; תומך במצבי Client ו- SoftAP סימולטניים
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
אבטחה
אימות | WPA ו- WPA2‏, 802.1X‏ (EAP-TLS‏, TTLS‏, PEAP‏, LEAP‏, EAP-FAST‏), EAP-SIM, EAP-AKA
פרוטוקולי אימות | PAP‏, CHAP‏, TLS‏, GTC‏, MS-CHAP‎*‎‏, MS-CHAPv2
הצפנה | 64-סיביות ו- 128-סיביות WEP‏, AES-CCMP‏, TKIP
הצפנה ואימות Wi-Fi Direct*‎ | WPA2‏, AES-CCMP
בטיחות מוצר | ‎UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)‎

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

גורמי צורה | כרטיס חצי-מיני, M.2‏ (גורם צורה מהדור הבא - NGFF)
ממשקים חשמליים | PCIe, ‏USB 2.0 עבור שני גורמי הצורה
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
תקני רשת IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7260 דגם 7260HMW AN‏ - 802.11agn‏, 2x2‏, Bluetooth 4.0‏, PCIe‏, USB‏, HMC דגם 7260NGW AN‏ - 802.11agn‏, 2x2‏, Bluetooth 4.0‏, PCIe‏, USB‏, M.2 דגם 7260HMW NB ‏- 802.11agn‏, 2x2‏, PCIe‏, USB‏, HMC דגם 7260NGW NB ‏- 802.11agn‏, 2x2‏, PCIe‏, USB‏, M.2 Intel® Wireless-N 7260 דגם 7260HMW BN‏ - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 דגם 7260NGW BN ‏- 802.11bgn‏, 2x2‏, Bluetooth 4.0‏, PCIe‏, USB‏, M.2
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר (ראה לעיל, לא כל הפסים נתמכים על-ידי כל המתאמים) | ‎5 GHz‏ (802.11a/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | ‎2.400 - 2.4835GHz (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | 5GHz UNII:‏ Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
זרמים מרחביים 802.11n | כל המתאמים: זרמים מרחביים ‎2X2
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth במצב כפול Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0‏ (BLE) נתמך על-ידי המתאמים הבאים דגם 7260HMW AN דגם 7260NGW AN דגם 7260HMW BN דגם 7260NGW BN
כללי
מערכות הפעלה | Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8.1‏ (64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* עבור מסגרות ניהול מוגנות 802.11ac‏, a/b/g, n, WMM*‏, WPA*‏, WPA2*‏, ו- WPS‏, WPS 2.0‏. Wi-Fi Direct* עבור חיבורי התקן עמית לעמית.
ארכיטקטורה | תשתית ו- SoftAP; תומך במצבי Client ו- SoftAP סימולטניים
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
אבטחה
אימות | WPA ו- WPA2‏, 802.1X‏ (EAP-TLS‏, TTLS‏, PEAP‏, LEAP‏, EAP-FAST‏), EAP-SIM, EAP-AKA
פרוטוקולי אימות | PAP‏, CHAP‏, TLS‏, GTC‏, MS-CHAP‎*‎‏, MS-CHAPv2
הצפנה | 64-סיביות ו- 128-סיביות WEP‏, AES-CCMP‏, TKIP
הצפנה ואימות Wi-Fi Direct*‎ | WPA2‏, AES-CCMP
בטיחות מוצר | ‎UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)‎

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

גורמי צורה | כרטיס חצי-מיני ו- M.2‏ (גורם צורה מהדור הבא - NGFF)
ממשקים חשמליים | PCIe ו- USB 2.0 עבור שני גורמי הצורה
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
תקני רשת IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 דגם 3160HMW‏ - 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC דגם 3160NGW‏ - 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11ac/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | ‎2.400 - 2.4835GHz (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, 16 QAM‏, 64 QAM‏, 256 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | 5GHz UNII:‏ Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
זרמים מרחביים | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160:‏ 1X1
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160:‏ עד 433‎ Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth במצב כפול Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0‏ (BLE) נתמך על-ידי המתאמים הבאים דגם 3160HMW דגם 3160NGW
כללי
מערכות הפעלה | Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8.1‏ (64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* עבור מסגרות ניהול מוגנות 802.11ac‏, a/b/g, n, WMM*‏, WPA*‏, WPA2*‏, ו- WPS‏, WPS 2.0‏. Wi-Fi Direct* עבור חיבורי התקן עמית לעמית.
ארכיטקטורה | תשתית ו- SoftAP; תומך במצבי Client ו- SoftAP סימולטניים
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
אבטחה
אימות | WPA ו- WPA2‏, 802.1X‏ (EAP-TLS‏, TTLS‏, PEAP‏, LEAP‏, EAP-FAST‏), EAP-SIM, EAP-AKA
פרוטוקולי אימות | PAP‏, CHAP‏, TLS‏, GTC‏, MS-CHAP‎*‎‏, MS-CHAPv2
הצפנה | 64-סיביות ו- 128-סיביות WEP‏, AES-CCMP‏, TKIP
הצפנה ואימות Wi-Fi Direct*‎ | WPA2‏, AES-CCMP
בטיחות מוצר | ‎UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)‎

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (דגם 3165NGW)

גורמי צורה | M.2‏ (גורם צורה מהדור הבא - NGFF)
ממשקים חשמליים | PCIe ו- USB 2.0
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
תקני רשת IEEE 802.11 | 802.11abgn‏, 802.11ac‏, 802.11d‏, 802.11e‏, 802.11i‏, 802.11h‏, 802.11w
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% RH ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11ac/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | ‎2.400 - 2.4835GHz (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, 16 QAM‏, 64 QAM‏, 256 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | 5GHz UNII:‏ Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
זרמים מרחביים | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165:‏ 1X1
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165:‏ עד 433‎ Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth מצב כפול* ‎2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)‎
כללי
מערכות הפעלה | Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8.1‏ (64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* עבור מסגרות ניהול מוגנות 802.11ac‏, a/b/g, n, WMM*‏, WPA*‏, WPA2*‏, ו- WPS‏, WPS 2.0‏. Wi-Fi Direct* עבור חיבורי התקן עמית לעמית.
ארכיטקטורה | תשתית ו- SoftAP; תומך במצבי Client ו- SoftAP סימולטניים
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
אבטחה
אימות | WPA ו- WPA2‏, 802.1X‏ (EAP-TLS‏, TTLS‏, PEAP‏, LEAP‏, EAP-FAST‏), EAP-SIM, EAP-AKA
פרוטוקולי אימות | PAP‏, CHAP‏, TLS‏, GTC‏, MS-CHAP‎*‎‏, MS-CHAPv2
הצפנה | 64-סיביות ו- 128-סיביות WEP‏, AES-CCMP‏, TKIP
הצפנה ואימות Wi-Fi Direct*‎ | WPA2‏, AES-CCMP
בטיחות מוצר | ‎UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)‎

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

גורמי צורה | M.2 2230‏ (גורם צורה מהדור הבא - NGFF)
ממשקים חשמליים | PCIe ו- USB 2.0
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
תקני רשת IEEE 802.11 | 802.11abgn‏, 802.11ac‏, 802.11d‏, 802.11e‏, 802.11i‏, 802.11h‏, 802.11w
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% RH ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11ac/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | ‎2.400 - 2.4835GHz (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, 16 QAM‏, 64 QAM‏, 256 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | 5GHz UNII:‏ Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
זרמים מרחביים | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168:‏ 1X1
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168:‏ עד ‎433 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth מצב כפול* ‎2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2 (BLE)‎
כללי
מערכות הפעלה | Linux‏, Windows* 8.1‏ (64-סיביות), Windows* 10‏ (64-סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* עבור מסגרות ניהול מוגנות 802.11ac‏, a/b/g, n, WMM*‏, WPA*‏, WPA2*‏, ו- WPS‏, WPS 2.0‏. Wi-Fi Direct* עבור חיבורי התקן עמית לעמית.
ארכיטקטורה | תשתית ו- SoftAP; תומך במצבי Client ו- SoftAP סימולטניים
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
אבטחה
אימות | WPA ו- WPA2‏, 802.1X‏ (EAP-TLS‏, TTLS‏, PEAP‏, LEAP‏, EAP-FAST‏), EAP-SIM, EAP-AKA
פרוטוקולי אימות | PAP‏, CHAP‏, TLS‏, GTC‏, MS-CHAP‎*‎‏, MS-CHAPv2
הצפנה | 64-סיביות ו- 128-סיביות WEP‏, AES-CCMP‏, TKIP
הצפנה ואימות Wi-Fi Direct*‎ | WPA2‏, AES-CCMP
בטיחות מוצר | ‎UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)‎

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (דגם 7265NGW)

גורמי צורה | M.2‏ (גורם צורה מהדור הבא - NGFF)
ממשקים חשמליים | PCIe ו- USB 2.0
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
תקני רשת IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 דגם 7265NGW‏ - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% RH ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11ac/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | ‎2.400 - 2.4835GHz (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, 16 QAM‏, 64 QAM‏, 256 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | 5GHz UNII:‏ Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
זרמים מרחביים | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265:‏ 2X2
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265:‏ עד 867‎ Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth במצב כפול Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0‏ (BLE) נתמך על-ידי המתאמים הבאים דגם 7265NGW
כללי
מערכות הפעלה | Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8.1‏ (64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* עבור מסגרות ניהול מוגנות 802.11ac‏, a/b/g, n, WMM*‏, WPA*‏, WPA2*‏, ו- WPS‏, WPS 2.0‏. Wi-Fi Direct* עבור חיבורי התקן עמית לעמית.
ארכיטקטורה | תשתית ו- SoftAP; תומך במצבי Client ו- SoftAP סימולטניים
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
אבטחה
אימות | WPA ו- WPA2‏, 802.1X‏ (EAP-TLS‏, TTLS‏, PEAP‏, LEAP‏, EAP-FAST‏), EAP-SIM, EAP-AKA
פרוטוקולי אימות | PAP‏, CHAP‏, TLS‏, GTC‏, MS-CHAP‎*‎‏, MS-CHAPv2
הצפנה | 64-סיביות ו- 128-סיביות WEP‏, AES-CCMP‏, TKIP
הצפנה ואימות Wi-Fi Direct*‎ | WPA2‏, AES-CCMP
בטיחות מוצר | ‎UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)‎

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (דגם 7265NGW AN ו - 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (דגם 7265NGW BN)

גורמי צורה | M.2‏ (גורם צורה מהדור הבא - NGFF)
ממשקים חשמליים | PCIe ו- USB 2.0
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
תקני רשת IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 דגם 7265NGW AN‏ - 802.11agn‏, 2x2‏, Bluetooth 4.0‏, PCIe‏, USB‏, M.2 דגם 7265NGW NB ‏- 802.11agn‏, 2x2‏, PCIe‏, USB‏, M.2 Intel® Wireless-N 7265 דגם 7265NGW BN ‏- 802.11bgn‏, 2x2‏, Bluetooth 4.0‏, PCIe‏, USB‏, M.2
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר (ראה לעיל, לא כל הפסים נתמכים על-ידי כל המתאמים) | ‎5 GHz‏ (802.11a/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | ‎2.400 - 2.4835GHz (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | 5GHz UNII:‏ Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
זרמים מרחביים 802.11n | כל המתאמים: זרמים מרחביים ‎2X2
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth במצב כפול Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0‏ (BLE) נתמך על-ידי המתאמים הבאים דגם 7265NGW AN דגם 7265NGW NB דגם 7265NGW BN
כללי
מערכות הפעלה | Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8.1‏ (64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* עבור מסגרות ניהול מוגנות 802.11ac‏, a/b/g, n, WMM*‏, WPA*‏, WPA2*‏, ו- WPS‏, WPS 2.0‏. Wi-Fi Direct* עבור חיבורי התקן עמית לעמית.
ארכיטקטורה | תשתית ו- SoftAP; תומך במצבי Client ו- SoftAP סימולטניים
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
אבטחה
אימות | WPA ו- WPA2‏, 802.1X‏ (EAP-TLS‏, TTLS‏, PEAP‏, LEAP‏, EAP-FAST‏), EAP-SIM, EAP-AKA
פרוטוקולי אימות | PAP‏, CHAP‏, TLS‏, GTC‏, MS-CHAP‎*‎‏, MS-CHAPv2
הצפנה | 64-סיביות ו- 128-סיביות WEP‏, AES-CCMP‏, TKIP
הצפנה ואימות Wi-Fi Direct*‎ | WPA2‏, AES-CCMP
בטיחות מוצר | ‎UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)‎

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

גורמי צורה | כרטיס חצי-מיני ו- M.2‏ (גורם צורה מהדור הבא - NGFF)
ממשקים חשמליים | PCIe ו- USB 2.0 עבור שני גורמי הצורה
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
תקני רשת IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 דגם 8260NGW‏ - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11ac/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | ‎2.400 - 2.4835GHz (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, 16 QAM‏, 64 QAM‏, 256 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | 5GHz UNII:‏ Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
זרמים מרחביים | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260:‏ 2X2
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260:‏ עד 867‎ Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth במצב כפול Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0‏ (BLE) נתמך על-ידי המתאמים הבאים דגם 8260NGW
כללי
מערכות הפעלה | Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8.1‏ (64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* עבור מסגרות ניהול מוגנות 802.11ac‏, a/b/g, n, WMM*‏, WPA*‏, WPA2*‏, ו- WPS‏, WPS 2.0‏. Wi-Fi Direct* עבור חיבורי התקן עמית לעמית.
ארכיטקטורה | תשתית ו- SoftAP; תומך במצבי Client ו- SoftAP סימולטניים
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
אבטחה
אימות | WPA ו- WPA2‏, 802.1X‏ (EAP-TLS‏, TTLS‏, PEAP‏, LEAP‏, EAP-FAST‏), EAP-SIM, EAP-AKA
פרוטוקולי אימות | PAP‏, CHAP‏, TLS‏, GTC‏, MS-CHAP‎*‎‏, MS-CHAPv2
הצפנה | 64-סיביות ו- 128-סיביות WEP‏, AES-CCMP‏, TKIP
הצפנה ואימות Wi-Fi Direct*‎ | WPA2‏, AES-CCMP
בטיחות מוצר | ‎UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)‎

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (דגמים 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

כללי
מידות (גובה x רוחב x עומק) | M.2 2230‏: 22 מ"מ x‏ 30 מ"מ x‏ 2.4 מ"מ M.2 1216‏: 12 מ"מ x‏ 16 מ"מ x‏ 1.8 מ"מ
משקל | M.2 2230‏: 2.6 גרם M.2 1216‏: 0.6 גרם
מגוון אנטנות | נתמך
בקרת הפעלה/כיבוי רדיו | נתמך
ממשק מחבר | M.2‏: PCIe, USB, או UART‏ (M.2 1216 בלבד)
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% RH ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
מערכות הפעלה | Microsoft Windows 7*‏, Microsoft Windows 8.1*‏, Microsoft Windows 10*‏, Linux* (תמיכה מוגבלת בתכונות), Android
אישור Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Direct* לחיבור עמית-לעמית בין התקנים, Wi-Fi Miracast* כמקור.
תקן IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v ממתין לתמיכת OS; Fine Timing Measurement מבוסס על 802.11REVmc
נדידה | תמיכה בנדידה שקופה בין נקודות גישה
Bluetooth | Bluetooth במצב כפול * 4.2, BLE
אבטחה
אימות | WPA ו-WPA2‏, 802.1X‏ (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST)‎‏, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
פרוטוקולי אימות | PAP‏, CHAP‏, TLS‏, GTC‏, MS-CHAP‎*‎‏, MS-CHAPv2
הצפנה | WEP‏ 64-סיביות ו- 128-סיביות, AES-CCMP‏ 128-סיביות
הצפנה ואימות Wi-Fi Direct*‎ | WPA2-PSK, AES-CCMP
תאימות
בטיחות מוצר | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)‎
מספרי דגם
דגמים | דגם 8265NGWH | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, LTE Coexistence, eFEM, M.2 2230 HE
דגם 8265NGW | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, M.2 2230 MS
דגם 8265D2W | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, LTE Coexistence, M.2 1216 SD
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11ac/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | ‎2.400 - 2.4835GHz (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, 16 QAM‏, 64 QAM‏, 256 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | 5GHz UNII:‏ Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
זרמים מרחביים | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265:‏ 2X2
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265:‏ עד ‎867 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9260 (דגם 9260NGW)

כללי
מידות (גובה x רוחב x עומק) | M.2 2230‏: 22 מ"מ x‏ 30 מ"מ x‏ 2.4 מ"מ
משקל | M.2 2230‏: 2.6 גרם
מגוון אנטנות | נתמך
בקרת הפעלה/כיבוי רדיו | נתמך
ממשק מחבר | M.2‏: PCIe‏, USB
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% RH ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
מערכות הפעלה | Microsoft Windows 10*‏, Linux* (תמיכה מוגבלת בתכונות), Chrome*
אישור Wi-Fi Alliance* | אישור Wi-Fi‏* a/b/g/n/ac עם תכונות wave 2‏, WMM*‏, WMM-PS*‏, WPA*‏, WPA2*‏, WPS2*‏, Protected Management Frames‏, Wi-Fi Miracast* כמקור, ו-Wi-Fi Direct*.
תקן IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v ממתין לתמיכת OS; Fine Timing Measurement מבוסס על 802.11REVmc
נדידה | תמיכה בנדידה שקופה בין נקודות גישה
Bluetooth | Bluetooth* 5
אבטחה
אימות | WPA* ו-WPA2*‏, 802.1X‏ (EAP-TLS‏, TTLS‏, PEAP‏, EAP-SIM‏, EAP-AKA‏, EAP-AKA)
פרוטוקולי אימות | PAP‏, CHAP‏, TLS‏, MS-CHAP*‏, MS-CHAPv2*
הצפנה | WEP‏ 64-סיביות ו- 128-סיביות, AES-CCMP‏ 128-סיביות
הצפנה ואימות Wi-Fi Direct*‎ | WPA2-PSK, AES-CCMP
תאימות
ממשלת ארה"ב | FIPS‏, FISMA
בטיחות מוצר | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)‎
מספרי דגם
דגם | 9260NGW | 802.11ac wave 2‎‏, 2x2‏, Bluetooth* 5‏, PCIe‏, USB‏, M.2 2230
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11ac/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | ‎2.400 - 2.4835GHz (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, 16 QAM‏, 64 QAM‏, 256 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | 5GHz UNII:‏ Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
זרמים מרחביים | Intel® Wireless-AC 9260‎‏: ‎2 X 2
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ac | ‎1.73 Gbps בעת שימוש בערוצי 160MHz
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9560 (דגמים 9560NGW/9560D2W)

כללי
מידות (גובה x רוחב x עומק) | M.2 2230‏: 22 מ"מ x‏ 30 מ"מ x‏ 2.4 מ"מ M.2 1216‏: 12 מ"מ x‏ 16 מ"מ x‏ 1.8 מ"מ
משקל | M.2 2230‏: 2.6 גרם M.2 1216‏: 0.6 גרם
מגוון אנטנות | נתמך
בקרת הפעלה/כיבוי רדיו | נתמך
ממשק מחבר | M.2‏: CNVio
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% RH ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
מערכות הפעלה | Microsoft Windows 10*‏, Linux* (תמיכה מוגבלת בתכונות), Chrome*
אישור Wi-Fi Alliance* | אישור Wi-Fi‏* a/b/g/n/ac עם תכונות wave 2‏, WMM*‏, WMM-PS*‏, WPA*‏, WPA2*‏, WPS2*‏, Protected Management Frames‏, Wi-Fi Miracast* כמקור, ו-Wi-Fi Direct* (עבור Microsoft Windows* בלבד).
תקן IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac‏, 802.11d‏, 802.11e‏, 802.11h‏, 802.11i‏, 802.11w‏; 802.11r‏, 802.11k‏, 802.11v ממתין לתמיכת OS‏. Fine Timing Measurement מבוסס על 802.11-2016
נדידה | תמיכה בנדידה שקופה בין נקודות גישה
Bluetooth | Bluetooth* 5
אבטחה
אימות | WPA* ו-WPA2*‏, 802.1X‏ (EAP-TLS‏, TTLS‏, PEAP‏, EAP-SIM‏, EAP-AKA‏, EAP-AKA)
פרוטוקולי אימות | PAP‏, CHAP‏, TLS‏, MS-CHAP*‏, MS-CHAPv2*
הצפנה | WEP‏ 64-סיביות ו- 128-סיביות, AES-CCMP‏ 128-סיביות
הצפנה ואימות Wi-Fi Direct*‎ | WPA2-PSK, AES-CCMP
תאימות
ממשלת ארה"ב | FIPS‏, FISMA
בטיחות מוצר | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)‎
מספרי דגם
דגמים | 9560NGW | 802.11ac wave 2‎‏, 2x2‏, Bluetooth* 5‏, PCIe‏, USB‏, M.2 2230
9560D2W | 802.11ac wave 2‎‏, 2x2‏, Bluetooth* 5‏, PCIe‏, USB‏, M.2 1216
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11ac/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | ‎2.400 - 2.4835GHz (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, 16 QAM‏, 64 QAM‏, 256 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | 5GHz UNII:‏ Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
זרמים מרחביים | Intel® Wireless-AC 9560‎‏: ‎2 X 2
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ac | ‎1.73 Gbps בעת שימוש בערוצי 160MHz
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265‏ (17265NGW/17265NGW LC)

גורמי צורה | M.2 סוג 3030
ממשקים חשמליים | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. ממשק למודול Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 באמצעות X-FL, ואחד ייעודי ל-Bluetooth
מחבר ממשק אנטנה | זוגות X.FL; Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
תקני רשת IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% RH ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר | 60GHz‏ (802.11ad) | ‎5 GHz‏ (802.11ac/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎57 GHz - 64 GHz (בהתאם למדינה) | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | ‎2.400 - 2.4835GHz (בהתאם למדינה)
אפנון | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK‏, QPSK‏, 16 QAM‏, 64 QAM‏, 256 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | בקרת DMG PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII:‏ Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | 1, 2 ו-3, בכפוף לחוקי המדינה | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
זרמים מרחביים | לא זמין | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: עד ‎867 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth מצב כפול* ‎2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)‎
כללי
מערכות הפעלה | Microsoft Windows 7*‎‏, Microsoft Windows 8.1*‎ עם המתנה מחוברת
אישור Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* עבור מסגרות ניהול מוגנות 802.11ac‏, a/b/g, n, WMM*‏, WPA*‏, WPA2*‏, ו- WPS‏, WPS 2.0‏. Wi-Fi Direct* עבור חיבורי התקן עמית לעמית.
ארכיטקטורה | תשתית ו- SoftAP; תומך במצבי Client ו- SoftAP סימולטניים
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
אבטחה
אימות | WPA ו- WPA2‏, 802.1X‏ (EAP-TLS‏, TTLS‏, PEAP‏, LEAP‏, EAP-FAST‏), EAP-SIM, EAP-AKA
פרוטוקולי אימות | PAP‏, CHAP‏, TLS‏, GTC‏, MS-CHAP‎*‎‏, MS-CHAPv2
הצפנה | 64-סיביות ו- 128-סיביות WEP‏, AES-CCMP‏, AES-CGMP‏, TKIP
הצפנה ואימות Wi-Fi Direct*‎ | WPA2‏, AES-CCMP
בטיחות מוצר | ‎UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)‎

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265‏ (17265NGW/17265NGW LC)

גורמי צורה | M.2 סוג 3030
ממשקים חשמליים | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. ממשק למודול Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 באמצעות X-FL, ואחד ייעודי ל-Bluetooth
מחבר ממשק אנטנה | זוגות X.FL; Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
תקני רשת IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% RH ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר | 60GHz‏ (802.11ad) | ‎5 GHz‏ (802.11ac/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎57 GHz - 64 GHz (בהתאם למדינה) | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | ‎2.400 - 2.4835GHz (בהתאם למדינה)
אפנון | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK‏, QPSK‏, 16 QAM‏, 64 QAM‏, 256 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | בקרת DMG PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII:‏ Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | 1, 2 ו-3, בכפוף לחוקי המדינה | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
זרמים מרחביים | לא זמין | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: עד ‎867 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth מצב כפול* ‎2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)‎
כללי
מערכות הפעלה | Microsoft Windows 7*‎‏, Microsoft Windows 8.1*‎ עם המתנה מחוברת
אישור Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* עבור מסגרות ניהול מוגנות 802.11ac‏, a/b/g, n, WMM*‏, WPA*‏, WPA2*‏, ו- WPS‏, WPS 2.0‏. Wi-Fi Direct* עבור חיבורי התקן עמית לעמית.
ארכיטקטורה | תשתית ו- SoftAP; תומך במצבי Client ו- SoftAP סימולטניים
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
אבטחה
אימות | WPA ו- WPA2‏, 802.1X‏ (EAP-TLS‏, TTLS‏, PEAP‏, LEAP‏, EAP-FAST‏), EAP-SIM, EAP-AKA
פרוטוקולי אימות | PAP‏, CHAP‏, TLS‏, GTC‏, MS-CHAP‎*‎‏, MS-CHAPv2
הצפנה | 64-סיביות ו- 128-סיביות WEP‏, AES-CCMP‏, AES-CGMP‏, TKIP
הצפנה ואימות Wi-Fi Direct*‎ | WPA2‏, AES-CCMP
בטיחות מוצר | ‎UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)‎

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260‏ (18260NGW)

גורמי צורה | M.2 סוג 2230
ממשקים חשמליים | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. ממשק ל-Intel® Wireless Gigabit-Antenna מודול M10041 או M10042 באמצעות X-FL (כבל קואקסיאלי יחיד להספק, IF ובקרה)
ממדים | 22 מ"מ x‏ 30 מ"מ x‏ S3‏ [1.5 מ"מ מקס' (צד עליון)/ 0.1 מ"מ מקס' (צד תחתון)]
מחבר ממשק אנטנה | זוגות X.FL; Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
תקני רשת IEEE 802.11 | IEEE 802.11abgn, 802.11ac, 802.11ad, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% RH ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר | 60GHz‏ (802.11ad) | ‎5 GHz‏ (802.11ac/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎57 GHz - 64 GHz (בהתאם למדינה) | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | ‎2.400 - 2.4835GHz (בהתאם למדינה)
אפנון | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK‏, QPSK‏, 16 QAM‏, 64 QAM‏, 256 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | בקרת DMG PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII:‏ Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | 1, 2 ו-3, בכפוף לחוקי המדינה | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
זרמים מרחביים | לא זמין | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260: עד ‎867 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth מצב כפול* ‎2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), 4.1‎
כללי
מערכות הפעלה | Microsoft Windows 7*‎‏, Microsoft Windows 8.1*‎ עם המתנה מחוברת
אישור Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* עבור מסגרות ניהול מוגנות 802.11ac‏, a/b/g, n, WMM*‏, WPA*‏, WPA2*‏, ו- WPS‏, WPS 2.0‏. Wi-Fi Direct* עבור חיבורי התקן עמית לעמית.
ארכיטקטורה | תשתית ו- SoftAP; תומך במצבי Client ו- SoftAP סימולטניים
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
אבטחה
אימות | WPA ו- WPA2‏, 802.1X‏ (EAP-TLS‏, TTLS‏, PEAP‏, LEAP‏, EAP-FAST‏), EAP-SIM, EAP-AKA
פרוטוקולי אימות | PAP‏, CHAP‏, TLS‏, GTC‏, MS-CHAP‎*‎‏, MS-CHAPv2
הצפנה | 64-סיביות ו- 128-סיביות WEP‏, AES-CCMP‏, AES-CGMP‏, TKIP
הצפנה ואימות Wi-Fi Direct*‎ | WPA2‏, AES-CCMP
בטיחות מוצר | ‎UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)‎

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265‏ (18265NGW)

כללי
מידות (גובה x רוחב x עומק) | M.2 2230‏: 22 מ"מ x‏ 30 מ"מ x‏ 2.4 מ"מ‏ [1.5 מ"מ מקס' (צד עליון)/ 0.1 מ"מ מקס' (צד תחתון)]
משקל | M.2 2230‏: 2.4 גרם
מגוון אנטנות | נתמך
בקרת הפעלה/כיבוי רדיו | נתמך
ממשק מחבר | M.2‏: PCIe, ממשק USB ל-Intel® Wireless Gigabit-Antenna מודול M10101 באמצעות X-FL (כבל קואקסיאלי יחיד להספק, IF ובקרה)
טמפרטורת פעולה (מגן מתאם) | ‎0 - 80ºC
לחות, לא בזמן פעולה | 50% עד 95% RH ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
מערכות הפעלה | Microsoft Windows 7*‏, Microsoft Windows 8.1*‏, Microsoft Windows 10‏, Linux* (תמיכה מוגבלת בתכונות), Android
Wi-Fi Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2, Protected Management Frames, Wi-Fi Direct* לחיבור עמית-לעמית בין התקנים, Wi-Fi Miracast* כמקור.
תקן IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v ממתין לתמיכת OS; Fine Timing Measurement מבוסס על 802.11REVmc
נדידה | תמיכה בנדידה שקופה בין נקודות גישה בהתאמה
Bluetooth | Bluetooth במצב כפול * 4.2, BLE
אפנון תדר | 60GHz‏ (802.11ad) | ‎5 GHz‏ (802.11ac/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎57 GHz - 64 GHz (בהתאם למדינה) | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | ‎2.400 - 2.4835GHz (בהתאם למדינה)
אפנון | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK‏, QPSK‏, 16 QAM‏, 64 QAM‏, 256 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | בקרת DMG PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII:‏ Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | 1, 2 ו-3, בכפוף לחוקי המדינה | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
זרמים מרחביים | לא זמין | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ac | עד 867‎ Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
אבטחה
אימות | WPA ו- WPA2‏, 802.1X‏ (EAP-TLS‏, TTLS‏, PEAP‏), EAP-SIM, EAP-AKA
פרוטוקולי אימות | PAP‏, CHAP‏, TLS‏, GTC‏, MS-CHAP‎*‎‏, MS-CHAPv2
הצפנה | 64-סיביות ו- 128-סיביות WEP‏, AES-CCMP
הצפנה ואימות Wi-Fi Direct*‎ | WPA2-PSK, AES-CCMP
תאימות
בטיחות מוצר | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)‎

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

גורמי צורה | M.2 סוג 3030
ממשקים חשמליים | M.2 Key 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. ממשק למודול Intel® Wireless Gigabit-Antenna M10041 באמצעות X-FL, ואחד ייעודי ל-Bluetooth
מחבר ממשק אנטנה | X.FL
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
תקני רשת IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% RH ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר | 60GHz‏ (802.11ad)
פס תדר | ‎57 GHz - 64 GHz (בהתאם למדינה)
אפנון | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
אמצעי אלחוטי | בקרת DMG PHY, DMG SC PHY
ערוצים | 1, 2 ו-3, בכפוף לחוקי המדינה
זרמים מרחביים | Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
כללי
מערכות הפעלה | Microsoft Windows 7*‎‏, Microsoft Windows 8.1*‎ עם המתנה מחוברת
ארכיטקטורה | תשתית ו- SoftAP; תומך במצבי Client ו- SoftAP סימולטניים
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
אבטחה
אימות | WPA ו- WPA2‏, 802.1X‏ (EAP-TLS‏, TTLS‏, PEAP‏, LEAP‏, EAP-FAST‏), EAP-SIM, EAP-AKA
פרוטוקולי אימות | PAP‏, CHAP‏, TLS‏, GTC‏, MS-CHAP‎*‎‏, MS-CHAPv2
הצפנה | 64-סיביות ו- 128-סיביות WEP‏, AES-CCMP‏, AES-CGMP‏, TKIP
הצפנה ואימות Wi-Fi Direct*‎ | WPA2‏, AES-CCMP
בטיחות מוצר | ‎UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)‎

## Intel® Wireless Gigabit 11000

ממדים | 20.5 מ"מ x‏ 14.2 מ"מ x‏ 1.8 מ"מ (כולל מגן)
משקל | 2 גרם
ממשקים חשמליים | למודול המולחם יש תוכנית שטח קניינית. ממשק ל-Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10042 באמצעות X-FL (כבל קואקסיאלי יחיד להספק, IF ובקרה)
מחבר ממשק אנטנה | X.FL
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
תקני רשת IEEE 802.11 | 802.11ad
טמפרטורת הפעלה | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% RH ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר | 60GHz‏ (802.11ad)
פס תדר | ‎57 GHz - 64 GHz (בהתאם למדינה)
אפנון | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
ערוצים | 1, 2 ו-3, בכפוף לחוקי המדינה
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
כללי
מערכות הפעלה | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* עם המתנה מחוברת, Microsoft Windows 10* עם המתנה מחוברת

חזרה לראש הדף

חזרה לתוכן העניינים

סימנים מסחריים וכתבי ויתור