Volver al índice

# Especificaciones

En esta sección se proporciona información reglamentaria para la familia de adaptadores inalámbricos Intel®: La siguiente lista puede que no incluya todos los modelos.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® Wireless Gigabit 11000

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 e Intel® Centrino® Wireless-N 135

Factor de forma | Tarjeta half-mini PCI Express*
Dimensiones | Tarjeta half-mini: ancho 26,64 mm x largo 30 mm x alto 4,5 mm
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Diversidad de antenas | Diversidad integrada
Interfaz del conector | Conexión de bordes de tarjeta mini de 52 pins
Voltaje | 3,3 V
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50% a 95% sin condensación (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
WiFi
Modulación de frecuencia | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frecuencias | 2,400 - 2,4835 GHz (dependiendo del país)
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 2,4 GHz ISM: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | Todos los canales tal como están definidos por la especificación relevante y las reglas del país.
Velocidades de datos IEEE 802.11n | Configuración de MIMO: 1X1 Tx/Rx: 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43.3; 30; 28,9; 21.7; 15; 14,4; 7,2 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Compatibilidad con Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 100: ninguna Intel® Centrino® Wireless-N 105: ninguna Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0+HS Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0 (Bluetooth de bajo consumo y Bluetooth 3.0 +HS)
General
Sistemas operativos | Windows* 7 (32 y 64 bits), Windows* 8 (32 y 64 bits), Windows* 8.1 (32 y 64 bits)
Certificado Wi-Fi Alliance* | Certificado Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Personal, WPA2-Empresa, WMM, WPS
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Conjuntos de funciones IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Arquitectura | Modos de operación de infraestructura o ad hoc (par a par)
Seguridad | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits y 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1000

Factor de forma | Tarjeta mini y tarjeta half-mini PCI Express*
SKU | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
Dimensiones | Tarjeta mini: ancho 50.80 mm x largo 30 mm x alto 4.5 mm Tarjeta half-mini: ancho 26,64 mm x largo 30 mm x alto 4,5 mm
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Diversidad de antenas | Diversidad integrada
Interfaz del conector | Conexión de bordes de tarjeta mini de 52 pins
Voltaje | 3,3 V
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50% a 90% sin condensación (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
WiFi
Modulación de frecuencia | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frecuencias | 2,41 - 2,474 GHz (dependiendo del país)
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 2,4 GHz ISM: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | Todos los canales tal como están definidos por la especificación relevante y las reglas del país.
Velocidades de datos IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
General
Sistemas operativos | Microsoft Windows* XP (32 y 64 bits) y Windows Vista* (32 y 64 bits), Ubuntu Linux*
Certificado Wi-Fi Alliance* | Certificado Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Personal, WPA2-Empresa, WMM, WPS
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Estándar WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,
Arquitectura | Modos de operación de infraestructura o ad hoc (par a par)
Seguridad | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Codificación | AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits y 64 bits, CKIP, TKIP
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 e Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Factor de forma | Tarjeta half-mini PCI Express*
Dimensiones | Tarjeta half-mini: ancho 26,64 mm x largo 30 mm x alto 4,5 mm
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Diversidad de antenas | Diversidad integrada
Interfaz del conector | Conexión de bordes de tarjeta mini de 52 pins
Voltaje | 3,3 V
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50% a 95% sin condensación (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
WiFi
Modulación de frecuencia | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frecuencias | 2,400 - 2,4835 GHz (dependiendo del país)
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 2,4 GHz ISM: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | Todos los canales tal como están definidos por la especificación relevante y las reglas del país.
Velocidades de datos IEEE 802.11n | Configuración de MIMO: 2X2 Tx/Rx: 300; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43.3; 30; 28,9; 21.7; 15; 14,4; 7,2 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Compatibilidad con Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 2200: ninguna Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0 (Bluetooth de bajo consumo y Bluetooth 3.0 +HS)
General
Sistemas operativos | Windows* 7 (32 y 64 bits), Windows* 8 (32 y 64 bits), Windows* 8.1 (32 y 64 bits)
Certificado Wi-Fi Alliance* | Certificado Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Personal, WPA2-Empresa, WMM, WPS
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Conjuntos de funciones IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Arquitectura | Modos de operación de infraestructura o ad hoc (par a par)
Seguridad | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits y 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 e Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Factor de forma | Tarjeta half-mini PCI Express*
Dimensiones | Tarjeta half-mini: ancho 26,64 mm x largo 30 mm x alto 4,5 mm
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Diversidad de antenas | Diversidad integrada
Estándares de la red | 802.11a/b/g/n (varía según el adaptador) y Bluetooth 3.0 + HS
Interfaz del conector | Conexión de bordes de tarjeta mini de 52 pins
Voltaje | 3,3 V
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50% a 95% sin condensación (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Estándares de la red WiFi | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Modulación de frecuencia | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frecuencias | 5,15 GHz - 5,85 GHz (dependiendo del país) | 2,400 - 2,4835 GHz (dependiendo del país)
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 5 GHz UNII: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) | 2,4 GHz ISM: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | Todos los canales tal como están definidos por la especificación relevante y las reglas del país.
Velocidades de datos IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 180 Tx/Rx (Mbps): 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43.3; 30; 28,9; 21.7; 15; 14,4; 7,2
Velocidades de datos IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Versión 3.0 + HS
General
Sistemas operativos | Microsoft Windows* XP (32 y 64 bits) Windows Vista* (32 y 64 bits) Windows* 7 (32 y 64 bits) Windows* 8 (32 y 64 bits) Windows* 8.1 (32 y 64 bits)
Certificado Wi-Fi Alliance* | Certificado Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Personal, WPA2-Empresa, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Estándar WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arquitectura | Modos de operación de infraestructura o ad hoc (par a par)
Seguridad | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits y 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Factor de forma | Tarjeta half-mini PCI Express*
Dimensiones | Tarjeta half-mini: ancho 26,64 mm x largo 30 mm x alto 4,5 mm
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Diversidad de antenas | Diversidad integrada
Estándares de la red | 802.11a/b/g/n y Bluetooth 4.0
Interfaz del conector | Conexión de bordes de tarjeta mini de 52 pins
Voltaje | 3,3 V
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50% a 95% sin condensación (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulación de frecuencia | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frecuencias | 5,15 GHz - 5,85 GHz (dependiendo del país) | 2,400 - 2,4835 GHz (dependiendo del país)
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 5 GHz UNII: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) | 2,4 GHz ISM: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | Todos los canales tal como están definidos por la especificación relevante y las reglas del país.
Velocidades de datos IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de datos IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth versión 4.0 (3.0 +HS )
General
Sistemas operativos | Windows* 7 (32 y 64 bits), Windows* 8 (32 y 64 bits), Windows* 8.1 (32 y 64 bits)
Certificado Wi-Fi Alliance* | Certificado Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Personal, WPA2-Empresa, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Estándar WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arquitectura | Modos de operación de infraestructura o ad hoc (par a par)
Seguridad | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits y 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 e Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Factor de forma | Tarjeta half-mini PCI Express*
Dimensiones | Tarjeta half-mini: ancho 26,64 mm x largo 30 mm x alto 4,5 mm
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Diversidad de antenas | Diversidad integrada
Interfaz del conector | Conexión de bordes de tarjeta mini de 52 pins
Voltaje | 3,3 V
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50% a 95% sin condensación (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
WiFi
Modulación de frecuencia | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frecuencias | 5,15 GHz - 5,85 GHz (dependiendo del país) | 2,400 - 2,4835 GHz (dependiendo del país)
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 5 GHz UNII: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) | 2,4 GHz ISM: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | Todos los canales tal como están definidos por la especificación relevante y las reglas del país.
Velocidades de datos IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 Configuración de MIMO: 1X2 Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Mbps Rx/Tx: 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43.3; 30; 28,9; 21.7; 15; 14,4; 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 Configuración de MIMO: 2X2 Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
General
Sistemas operativos | Microsoft Windows* XP (32 y 64 bits) Windows Vista* (32 y 64 bits) Windows* 7 (32 y 64 bits) Windows* 8 (32 y 64 bits) Windows* 8.1 (32 y 64 bits)
Certificado Wi-Fi Alliance* | Certificado Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Personal, WPA2-Empresa, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Conjuntos de funciones IEEE | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Arquitectura | Modos de operación de infraestructura o ad hoc (par a par)
Seguridad | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits y 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)
WiMAX en general
Sistemas operativos | Microsoft Windows* XP (32 y 64 bits) Windows Vista* (32 y 64 bits) Windows* 7 (32 y 64 bits) Windows* 8 (32 y 64 bits) Windows* 8.1 (32 y 64 bits)
Conformidad con el estándar | 802.16e-2005 corrigenda 2 (D4)
Conjunto de funciones de perfil del sistema WiMAX | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: WiMAX para portátiles, versión 1, Wave II. Admite perfiles 3A y 1A/B Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: WiMAX para portátiles, versión 1, Wave II. Admite perfiles 3A, 5A/C, 1A/B y 5BL
Seguridad | Protocolo de gestión de claves (PKMv2)
Codificación | CCMP de 128 bits (Modo contrario/CBC-MAC) basado en codificación AES
WiMAX
Banda de frecuencias | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz / 3,4-3,8 GHz
Modulación | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Medio inalámbrico | Modo dúplex: Operaciones TDD | OFDMA escalable (SOFDMA): 512 y 1024 FFT
Permutación de subportadoras: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Anchos de banda de canal: 5 y 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Anchos de banda de canal: 5, 7, 8,75 y 10 MHz
Conjunto de funciones de versión de red WiMAX | SPWG/NWG versión 1.5
Rendimiento de velocidad | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Hasta 10 Mbps DL y 4 Mbps UL a velocidad máxima (rendimiento OTA, canal de 10 MHz) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Hasta 20 Mbps DL y 6 Mbps UL a velocidad máxima (rendimiento OTA, canal de 10 MHz)
Potencia de salida del transmisor de radiofrecuencia | Conformidad con la potencia de clase 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 e Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Factor de forma | Intel® Centrino® Advanced-N 6200 e Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Tarjeta full-mini y half-mini PCI Express*. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: tarjeta half-mini PCI Express*.
Dimensiones | Tarjeta full-mini: Ancho 50,95 mm x largo 30 mm x alto 4,5 mm Tarjeta half-mini: ancho 26,64 mm x largo 30 mm x alto 4,5 mm
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Diversidad de antenas | Diversidad integrada
Interfaz del conector | Conexión de bordes de tarjeta mini de 52 pins
Voltaje | 3,3 V
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50% a 95% sin condensación (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulación de frecuencia | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frecuencias | 5,15 GHz - 5,85 GHz (dependiendo del país) | 2,400 - 2,4835 GHz (dependiendo del país)
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 5 GHz UNII: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) | 2,4 GHz ISM: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | Todos los canales tal como están definidos por la especificación relevante y las reglas del país.
Velocidades de datos IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Tx/Rx: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200 e Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
General
Sistemas operativos | Microsoft Windows* XP (32 y 64 bits) Windows Vista* (32 y 64 bits) Windows* 7 (32 y 64 bits) Windows* 8 (32 y 64 bits) Windows* 8.1 (32 y 64 bits)
Certificado Wi-Fi Alliance* | Certificado Wi-Fi* para 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Personal, WPA2-Empresa, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Estándar WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arquitectura | Modos de operación de infraestructura o ad hoc (par a par)
Seguridad | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits y 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

Formatos | Tarjeta half-mini y M.2 (Formato de próxima generación: NGFF)
Interfaces eléctricas | PCIe y USB 2.0 para ambos formatos
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Diversidad de antenas | Diversidad integrada
Estándares de red IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 Modelo 7260HMW: 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Modelo 7260NGW: 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50% a 95% sin condensación (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulación de frecuencia | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frecuencias | 5,15 GHz - 5,85 GHz (dependiendo del país) | 2,400 - 2,4835 GHz (dependiendo del país)
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 5GHz UNII: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) | 2,4GHz ISM: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | Todos los canales tal como están definidos por la especificación relevante y las reglas del país.
Transferencias espaciales | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 2 X 2
Caudal de datos | Todas las velocidades de datos son máximos teóricos.
Velocidades de datos IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: Hasta 867 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de datos IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Modo doble Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) compatible con los siguientes adaptadores Modelo 7260HMW Modelo 7260NGW
General
Sistemas operativos | Windows* 7 (32 y 64 bits), Windows* 8 (32 y 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Certificado Wi-Fi Alliance* | CERTIFICADO Wi-Fi* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* y WPS, WPS 2.0, Marcos de gestión protegida. Wi-Fi Direct* para conexiones de dispositivo par a par.
Arquitectura | Infraestructura y SoftAP; compatible con clientes simultáneos y modos SoftAP
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Seguridad
Autenticación | WPA y WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticación | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codificación | WEP de 64 y 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Codificación y autenticación de Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

Formatos | Tarjeta half-mini y M.2 (Formato de próxima generación: NGFF)
Interfaces eléctricas | PCIe y USB 2.0 para ambos formatos
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Diversidad de antenas | Diversidad integrada
Estándares de red IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7260 Modelo 7260HMW AN: 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Modelo 7260NGW AN: 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Modelo 7260HMW NB: 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, HMC Modelo 7260NGW NB: 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7260 Modelo 7260HMW BN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Modelo 7260NGW BN: 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50% a 95% sin condensación (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulación de frecuencia (Consulte la lista anterior; no todas las bandas son compatibles con todos los adaptadores) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frecuencias | 5,15 GHz - 5,85 GHz (dependiendo del país) | 2,400 - 2,4835 GHz (dependiendo del país)
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 5GHz UNII: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) | 2,4GHz ISM: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | Todos los canales tal como están definidos por la especificación relevante y las reglas del país.
Transferencias espaciales 802.11n | Todos los adaptadores: transferencias espaciales 2 X 2
Caudal de datos | Todas las velocidades de datos son máximos teóricos.
Velocidades de datos IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de datos IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Modo doble Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) compatible con los siguientes adaptadores Modelo 7260HMW AN Modelo 7260NGW AN Modelo 7260HMW BN Modelo 7260NGW BN
General
Sistemas operativos | Windows* 7 (32 y 64 bits), Windows* 8 (32 y 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Certificado Wi-Fi Alliance* | CERTIFICADO Wi-Fi* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* y WPS, WPS 2.0, Marcos de gestión protegida. Wi-Fi Direct* para conexiones de dispositivo par a par.
Arquitectura | Infraestructura y SoftAP; compatible con clientes simultáneos y modos SoftAP
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Seguridad
Autenticación | WPA y WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticación | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codificación | WEP de 64 y 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Codificación y autenticación de Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Formatos | Tarjeta half-mini y M.2 (Formato de próxima generación: NGFF)
Interfaces eléctricas | PCIe y USB 2.0 para ambos formatos
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Diversidad de antenas | Diversidad integrada
Estándares de red IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 Modelo 3160HMW: 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Modelo 3160NGW: 802.11agn, ac, 1x1, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50% a 90% sin condensación (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulación de frecuencia | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frecuencias | 5,15 GHz - 5,85 GHz (dependiendo del país) | 2,400 - 2,4835 GHz (dependiendo del país)
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 5GHz UNII: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) | 2,4GHz ISM: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | Todos los canales tal como están definidos por la especificación relevante y las reglas del país.
Transferencias espaciales | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 X 1
Caudal de datos | Todas las velocidades de datos son máximos teóricos.
Velocidades de datos IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: Hasta 433 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43.3; 30; 28,9; 21.7; 15; 14,4; 7,2
Velocidades de datos IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Modo doble Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) compatible con los siguientes adaptadores Modelo 3160HMW Modelo 3160NGW
General
Sistemas operativos | Windows* 7 (32 y 64 bits), Windows* 8 (32 y 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Certificado Wi-Fi Alliance* | CERTIFICADO Wi-Fi* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* y WPS, WPS 2.0, Marcos de gestión protegida. Wi-Fi Direct* para conexiones de dispositivo par a par.
Arquitectura | Infraestructura y SoftAP; compatible con clientes simultáneos y modos SoftAP
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Seguridad
Autenticación | WPA y WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticación | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codificación | WEP de 64 y 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Codificación y autenticación de Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (modelo 3165NGW)

Formatos | M.2 (Formato de próxima generación: NGFF)
Interfaces eléctricas | PCIe y USB 2.0
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Diversidad de antenas | Diversidad integrada
Estándares de red IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50% a 90% RH sin condensación (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulación de frecuencia | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frecuencias | 5,15 GHz - 5,85 GHz (dependiendo del país) | 2,400 - 2,4835 GHz (dependiendo del país)
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 5GHz UNII: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) | 2,4GHz ISM: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | Todos los canales tal como están definidos por la especificación relevante y las reglas del país.
Transferencias espaciales | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Caudal de datos | Todas las velocidades de datos son máximos teóricos.
Velocidades de datos IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: Hasta 433 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43.3; 30; 28,9; 21.7; 15; 14,4; 7,2
Velocidades de datos IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Modo doble Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
General
Sistemas operativos | Windows* 7 (32 y 64 bits), Windows* 8 (32 y 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Certificado Wi-Fi Alliance* | CERTIFICADO Wi-Fi* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* y WPS, WPS 2.0, Marcos de gestión protegida. Wi-Fi Direct* para conexiones de dispositivo par a par.
Arquitectura | Infraestructura y SoftAP; compatible con clientes simultáneos y modos SoftAP
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Seguridad
Autenticación | WPA y WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticación | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codificación | WEP de 64 y 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Codificación y autenticación de Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Formatos | M.2 2230 (Formato de próxima generación: NGFF)
Interfaces eléctricas | PCIe y USB 2.0
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Diversidad de antenas | Diversidad integrada
Estándares de red IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50% a 90% RH sin condensación (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulación de frecuencia | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frecuencias | 5,15 GHz - 5,85 GHz (dependiendo del país) | 2,400 - 2,4835 GHz (dependiendo del país)
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 5GHz UNII: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) | 2,4GHz ISM: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | Todos los canales tal como están definidos por la especificación relevante y las reglas del país.
Transferencias espaciales | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
Caudal de datos | Todas las velocidades de datos son máximos teóricos.
Velocidades de datos IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: Hasta 433 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43.3; 30; 28,9; 21.7; 15; 14,4; 7,2
Velocidades de datos IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Modo doble Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2 (BLE)
General
Sistemas operativos | Linux, Windows* 8.1 (64 bits), Windows* 10 (64 bits)
Certificado Wi-Fi Alliance* | CERTIFICADO Wi-Fi* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* y WPS, WPS 2.0, Marcos de gestión protegida. Wi-Fi Direct* para conexiones de dispositivo par a par.
Arquitectura | Infraestructura y SoftAP; compatible con clientes simultáneos y modos SoftAP
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Seguridad
Autenticación | WPA y WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticación | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codificación | WEP de 64 y 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Codificación y autenticación de Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Modelo 7265NGW)

Formatos | M.2 (Formato de próxima generación: NGFF)
Interfaces eléctricas | PCIe y USB 2.0
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Diversidad de antenas | Diversidad integrada
Estándares de red IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Modelo 7265NGW: 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50% a 90% RH sin condensación (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulación de frecuencia | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frecuencias | 5,15 GHz - 5,85 GHz (dependiendo del país) | 2,400 - 2,4835 GHz (dependiendo del país)
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 5GHz UNII: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) | 2,4GHz ISM: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | Todos los canales tal como están definidos por la especificación relevante y las reglas del país.
Transferencias espaciales | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Caudal de datos | Todas las velocidades de datos son máximos teóricos.
Velocidades de datos IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: Hasta 867 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de datos IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Modo doble Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) compatible con los siguientes adaptadores Modelo 7265NGW
General
Sistemas operativos | Windows* 7 (32 y 64 bits), Windows* 8 (32 y 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Certificado Wi-Fi Alliance* | CERTIFICADO Wi-Fi* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* y WPS, WPS 2.0, Marcos de gestión protegida. Wi-Fi Direct* para conexiones de dispositivo par a par.
Arquitectura | Infraestructura y SoftAP; compatible con clientes simultáneos y modos SoftAP
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Seguridad
Autenticación | WPA y WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticación | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codificación | WEP de 64 y 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Codificación y autenticación de Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Modelos 7265NGW AN y 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Modelo 7265NGW BN)

Formatos | M.2 (Formato de próxima generación: NGFF)
Interfaces eléctricas | PCIe y USB 2.0
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Diversidad de antenas | Diversidad integrada
Estándares de red IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 Modelo 7265NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Modelo 7265NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7265 Modelo 7265NGW BN - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50% a 90% sin condensación (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulación de frecuencia (Consulte la lista anterior; no todas las bandas son compatibles con todos los adaptadores) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frecuencias | 5,15 GHz - 5,85 GHz (dependiendo del país) | 2,400 - 2,4835 GHz (dependiendo del país)
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 5GHz UNII: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) | 2,4GHz ISM: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | Todos los canales tal como están definidos por la especificación relevante y las reglas del país.
Transferencias espaciales 802.11n | Todos los adaptadores: transferencias espaciales 2 X 2
Caudal de datos | Todas las velocidades de datos son máximos teóricos.
Velocidades de datos IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de datos IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Modo doble Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) compatible con los siguientes adaptadores Modelo 7265NGW AN Modelo 7265NGW NB Modelo 7265NGW BN
General
Sistemas operativos | Windows* 7 (32 y 64 bits), Windows* 8 (32 y 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Certificado Wi-Fi Alliance* | CERTIFICADO Wi-Fi* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* y WPS, WPS 2.0, Marcos de gestión protegida. Wi-Fi Direct* para conexiones de dispositivo par a par.
Arquitectura | Infraestructura y SoftAP; compatible con clientes simultáneos y modos SoftAP
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Seguridad
Autenticación | WPA y WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticación | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codificación | WEP de 64 y 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Codificación y autenticación de Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Formatos | Tarjeta half-mini y M.2 (Formato de próxima generación: NGFF)
Interfaces eléctricas | PCIe y USB 2.0 para ambos formatos
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Diversidad de antenas | Diversidad integrada
Estándares de red IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 Modelo 8260NGW: 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50% a 95% sin condensación (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulación de frecuencia | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frecuencias | 5,15 GHz - 5,85 GHz (dependiendo del país) | 2,400 - 2,4835 GHz (dependiendo del país)
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 5GHz UNII: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) | 2,4GHz ISM: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | Todos los canales tal como están definidos por la especificación relevante y las reglas del país.
Transferencias espaciales | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
Caudal de datos | Todas las velocidades de datos son máximos teóricos.
Velocidades de datos IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: Hasta 867 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de datos IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Modo doble Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) compatible con los siguientes adaptadores Modelo 8260NGW
General
Sistemas operativos | Windows* 7 (32 y 64 bits), Windows* 8 (32 y 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Certificado Wi-Fi Alliance* | CERTIFICADO Wi-Fi* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* y WPS, WPS 2.0, Marcos de gestión protegida. Wi-Fi Direct* para conexiones de dispositivo par a par.
Arquitectura | Infraestructura y SoftAP; compatible con clientes simultáneos y modos SoftAP
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Seguridad
Autenticación | WPA y WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticación | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codificación | WEP de 64 y 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Codificación y autenticación de Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (modelo 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

General
Dimensiones (Al x An x F) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2.4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.8 mm
Peso | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6 g
Diversidad de antenas | Compatible
Control de encender/apagar la radio | Compatible
Interfaz del conector | M.2: PCIe, USB, o UART (Solamente M.2 1216)
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50% a 90% RH sin condensación (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Sistemas operativos | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (compatibilidad limitada de funciones), Android
Certificado Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Direct* para conexiones de dispositivo par a par, Wi-Fi Miracast* como fuente.
Estándar WLAN IEEE | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v compatibilidad con sistemas operativos pendiente; Fine Timing Measurement basado en 802.11REVmc
Itinerancia | Admite itinerancia sin interrupciones entre puntos de acceso
Bluetooth | Bluetooth* 4.2 modo dual, BLE
Seguridad
Autenticación | WPA y WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticación | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codificación | WEP de 64 y 128 bits, AES-CCMP de 128 bits
Codificación y autenticación de Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformidad
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Números de modelo
Modelos | Modelo 8265NGWH | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, Coexistencia con LTE, eFEM, M.2 2230 HE
Modelo 8265NGW | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, M.2 2230 MS
Modelo 8265D2W | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, Coexistencia con LTE, M.2 1216 SD
Modulación de frecuencia | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frecuencias | 5,15 GHz - 5,85 GHz (dependiendo del país) | 2,400 - 2,4835 GHz (dependiendo del país)
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 5GHz UNII: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) | 2,4GHz ISM: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | Todos los canales tal como están definidos por la especificación relevante y las reglas del país.
Transferencias espaciales | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
Caudal de datos | Todas las velocidades de datos son máximos teóricos.
Velocidades de datos IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: Hasta 867 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de datos IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9260 (modelo 9260NGW)

General
Dimensiones (Al x An x F) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2.4 mm
Peso | M.2 2230: 2,6 g
Diversidad de antenas | Compatible
Control de encender/apagar la radio | Compatible
Interfaz del conector | M.2: PCIe, USB
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50% a 90% RH sin condensación (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Sistemas operativos | Microsoft Windows 10*, Linux* (función de compatibilidad limitada), Chrome*
Certificado Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac con funciones wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Marcos de gestión protegida, Wi-Fi Miracast* como fuente, y Wi-Fi Direct*.
Estándar WLAN IEEE | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v compatibilidad con sistemas operativos pendiente; Fine Timing Measurement basado en 802.11REVmc
Itinerancia | Admite itinerancia sin interrupciones entre puntos de acceso
Bluetooth | Bluetooth* 5
Seguridad
Autenticación | WPA y WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticación | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Codificación | WEP de 64 y 128 bits, AES-CCMP de 128 bits
Codificación y autenticación de Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformidad
Gobierno de EE. UU. | FIPS, FISMA
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Números de modelo
Modelo | 9260NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
Modulación de frecuencia | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frecuencias | 5,15 GHz - 5,85 GHz (dependiendo del país) | 2,400 - 2,4835 GHz (dependiendo del país)
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 5GHz UNII: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) | 2,4GHz ISM: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | Todos los canales tal como están definidos por la especificación relevante y las reglas del país.
Transferencias espaciales | Intel® Wireless-AC 9260: 2 X 2
Caudal de datos | Todas las velocidades de datos son máximos teóricos.
Velocidades de datos IEEE 802.11ac | 1,73 Gbps al utilizar canales de 160 MHz
Velocidades de datos IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de datos IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9560 (Modelos 9560NGW/9560D2W)

General
Dimensiones (Al x An x F) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2.4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.8 mm
Peso | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6 g
Diversidad de antenas | Compatible
Control de encender/apagar la radio | Compatible
Interfaz del conector | M.2: CNVio
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50% a 90% RH sin condensación (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Sistemas operativos | Microsoft Windows 10*, Linux* (función de compatibilidad limitada), Chrome*
Certificado Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac con funciones de wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Marcos de gestión protegida, Wi-Fi Miracast* como fuente, y Wi-Fi Direct* (solo para Microsoft Windows*).
Estándar WLAN IEEE | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v compatibilidad con sistemas operativos pendiente; Fine Timing Measurement basado en 802.11-2016
Itinerancia | Admite itinerancia sin interrupciones entre puntos de acceso
Bluetooth | Bluetooth* 5
Seguridad
Autenticación | WPA y WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticación | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Codificación | WEP de 64 y 128 bits, AES-CCMP de 128 bits
Codificación y autenticación de Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformidad
Gobierno de EE. UU. | FIPS, FISMA
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Números de modelo
Modelos | 9560NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9560D2W | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216
Modulación de frecuencia | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frecuencias | 5,15 GHz - 5,85 GHz (dependiendo del país) | 2,400 - 2,4835 GHz (dependiendo del país)
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 5GHz UNII: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) | 2,4GHz ISM: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | Todos los canales tal como están definidos por la especificación relevante y las reglas del país.
Transferencias espaciales | Intel® Wireless-AC 9560: 2 X 2
Caudal de datos | Todas las velocidades de datos son máximos teóricos.
Velocidades de datos IEEE 802.11ac | 1,73 Gbps al utilizar canales de 160 MHz
Velocidades de datos IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de datos IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

Formatos | Tipo M.2 3030
Interfaces eléctricas | Conector M.2 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Interfaz para el módulo de antena Intel® Wireless Gigabit M10041 utilizando X-FL, y uno exclusivo para Bluetooth
Conector de interfaz de la antena | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Diversidad de antenas | Diversidad integrada
Estándares de red IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50% a 90% RH sin condensación (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulación de frecuencia | 60GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frecuencias | 57GHz - 64GHz (dependiendo del país) | 5,15 GHz - 5,85 GHz (dependiendo del país) | 2,400 - 2,4835 GHz (dependiendo del país)
Modulación | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | DMG control PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) | 2,4GHz ISM: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | 1, 2 y 3, dependiendo de las normas del país | Todos los canales tal como están definidos por la especificación relevante y las reglas del país.
Transferencias espaciales | N/D | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Caudal de datos | Todas las velocidades de datos son máximos teóricos.
Velocidades de datos IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: Hasta 867 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de datos IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Modo doble Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
General
Sistemas operativos | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* con modo de espera conectado
Certificado Wi-Fi Alliance* | CERTIFICADO Wi-Fi* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* y WPS, WPS 2.0, Marcos de gestión protegida. Wi-Fi Direct* para conexiones de dispositivo par a par.
Arquitectura | Infraestructura y SoftAP; compatible con clientes simultáneos y modos SoftAP
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Seguridad
Autenticación | WPA y WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticación | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codificación | WEP de 64 y 128 bits, AES-CCMP, AES-CGMP, TKIP
Codificación y autenticación de Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 (17265NGW/17265NGW LC)

Formatos | Tipo M.2 3030
Interfaces eléctricas | Conector M.2 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Interfaz para el módulo de antena Intel® Wireless Gigabit M10041 utilizando X-FL, y uno exclusivo para Bluetooth
Conector de interfaz de la antena | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Diversidad de antenas | Diversidad integrada
Estándares de red IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50% a 90% RH sin condensación (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulación de frecuencia | 60GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frecuencias | 57GHz - 64GHz (dependiendo del país) | 5,15 GHz - 5,85 GHz (dependiendo del país) | 2,400 - 2,4835 GHz (dependiendo del país)
Modulación | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | DMG control PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) | 2,4GHz ISM: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | 1, 2 y 3, dependiendo de las normas del país | Todos los canales tal como están definidos por la especificación relevante y las reglas del país.
Transferencias espaciales | N/D | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
Caudal de datos | Todas las velocidades de datos son máximos teóricos.
Velocidades de datos IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265: Hasta 867 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de datos IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Modo doble Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
General
Sistemas operativos | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* con modo de espera conectado
Certificado Wi-Fi Alliance* | CERTIFICADO Wi-Fi* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* y WPS, WPS 2.0, Marcos de gestión protegida. Wi-Fi Direct* para conexiones de dispositivo par a par.
Arquitectura | Infraestructura y SoftAP; compatible con clientes simultáneos y modos SoftAP
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Seguridad
Autenticación | WPA y WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticación | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codificación | WEP de 64 y 128 bits, AES-CCMP, AES-CGMP, TKIP
Codificación y autenticación de Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 (18260NGW)

Formatos | Tipo M.2 2230
Interfaces eléctricas | Conector M.2 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Interfaz para el módulo de antena Intel® Wireless Gigabit M10041 o M10042 utilizando X-FL (cable coaxial única para alimentación, IF y control)
Dimensiones | 22 mm x 30 mm x S3 [1,5 mm máximo (lado superior) y 0,1 mm máximo (lado inferior)]
Conector de interfaz de la antena | X.FL; Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Diversidad de antenas | Diversidad integrada
Estándares de red IEEE 802.11 | IEEE 802.11abgn, 802.11ac, 802.11ad, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50% a 90% RH sin condensación (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulación de frecuencia | 60GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frecuencias | 57GHz - 64GHz (dependiendo del país) | 5,15 GHz - 5,85 GHz (dependiendo del país) | 2,400 - 2,4835 GHz (dependiendo del país)
Modulación | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | DMG control PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) | 2,4GHz ISM: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | 1, 2 y 3, dependiendo de las normas del país | Todos los canales tal como están definidos por la especificación relevante y las reglas del país.
Transferencias espaciales | N/D | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
Caudal de datos | Todas las velocidades de datos son máximos teóricos.
Velocidades de datos IEEE 802.11ac | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260: Hasta 867 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de datos IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Modo doble Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), 4.1
General
Sistemas operativos | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* con modo de espera conectado
Certificado Wi-Fi Alliance* | CERTIFICADO Wi-Fi* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* y WPS, WPS 2.0, Marcos de gestión protegida. Wi-Fi Direct* para conexiones de dispositivo par a par.
Arquitectura | Infraestructura y SoftAP; compatible con clientes simultáneos y modos SoftAP
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Seguridad
Autenticación | WPA y WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticación | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codificación | WEP de 64 y 128 bits, AES-CCMP, AES-CGMP, TKIP
Codificación y autenticación de Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 (18265NGW)

General
Dimensiones (Al x An x F) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2.4 mm [1,5mm máximo (lado superior) y 0,1 mm máximo (lado inferior)]
Peso | M.2 2230: 2,4 g
Diversidad de antenas | Compatible
Control de encender/apagar la radio | Compatible
Interfaz del conector | M.2: PCIe, interfaz USB para el modulo de antena Intel® Wireless Gigabit M10101 utilizando X-FL (cable coaxial única para alimentación, IF y control)
Temperatura de operación (blindaje de adaptador) | 0 a +80 ºC
Humedad no operativo | 50% a 90% RH sin condensación (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Sistemas operativos | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (compatibilidad limitada de funciones), Android
Alianza Wi-Fi | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Direct* para conexiones de dispositivo par a par, Wi-Fi Miracast* como fuente.
Estándar WLAN IEEE | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v compatibilidad con sistemas operativos pendiente; Fine Timing Measurement basado en 802.11REVmc
Itinerancia | Admite itinerancia sin interrupciones entre puntos de acceso
Bluetooth | Bluetooth* 4.2 modo dual, BLE
Modulación de frecuencia | 60GHz (802.11ad) | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frecuencias | 57GHz - 64GHz (dependiendo del país) | 5,15 GHz - 5,85 GHz (dependiendo del país) | 2,400 - 2,4835 GHz (dependiendo del país)
Modulación | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | DMG control PHY, DMG SC PHY | 5GHz UNII: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) | 2,4GHz ISM: multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | 1, 2 y 3, dependiendo de las normas del país | Todos los canales tal como están definidos por la especificación relevante y las reglas del país.
Transferencias espaciales | N/D | Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265
Caudal de datos | Todas las velocidades de datos son máximos teóricos.
Velocidades de datos IEEE 802.11ac | Hasta 867 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de datos IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de datos IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Seguridad
Autenticación | WPA y WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticación | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codificación | WEP de 64 y 128 bits, AES-CCMP
Codificación y autenticación de Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformidad
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)

## Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

Formatos | Tipo M.2 3030
Interfaces eléctricas | Conector M.2 1-DP: 2xPCIe, USB, DP. Interfaz para el módulo de antena Intel® Wireless Gigabit M10041 utilizando X-FL, y uno exclusivo para Bluetooth
Conector de interfaz de la antena | X.FL
Diversidad de antenas | Diversidad integrada
Estándares de red IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11ad, 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50% a 90% RH sin condensación (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulación de frecuencia | 60GHz (802.11ad)
Banda de frecuencias | 57GHz - 64GHz (dependiendo del país)
Modulación | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Medio inalámbrico | DMG control PHY, DMG SC PHY
Canales | 1, 2 y 3, dependiendo de las normas del país
Transferencias espaciales | Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
Caudal de datos | Todas las velocidades de datos son máximos teóricos.
Velocidades de datos IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
General
Sistemas operativos | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* con modo de espera conectado
Arquitectura | Infraestructura y SoftAP; compatible con clientes simultáneos y modos SoftAP
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Seguridad
Autenticación | WPA y WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticación | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codificación | WEP de 64 y 128 bits, AES-CCMP, AES-CGMP, TKIP
Codificación y autenticación de Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Wireless Gigabit 11000

Dimensiones | 20.5 mm x 14.2 mm x 1.8 mm (blindaje incluido)
Peso | 2 gramos
Interfaces eléctricas | El módulo soldado tiene un esquema de trazado de circuitos exclusivo. Interfaz para el modulo de antena Intel® Wireless Gigabit M10042R utilizando X-FL (cable coaxial única para alimentación, IF y control)
Conector de interfaz de la antena | X.FL
Diversidad de antenas | Diversidad integrada
Estándares de red IEEE 802.11 | 802.11ad
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50% a 90% RH sin condensación (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulación de frecuencia | 60GHz (802.11ad)
Banda de frecuencias | 57GHz - 64GHz (dependiendo del país)
Modulación | DPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM,
Canales | 1, 2 y 3, dependiendo de las normas del país
Caudal de datos | Todas las velocidades de datos son máximos teóricos.
Velocidades de datos IEEE 802.11ad | 4620, 3850, 3080, 2503, 2310, 1925, 1540, 1251, 1155, 963, 770, 385 Mbps
General
Sistemas operativos | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1* con modo de espera conectado, Microsoft Windows 10* con modo de espera conectado

Volver al inicio

Volver al índice

Marcas comerciales y cláusula de exención de la responsabilidad