----------------------------------------------------------------------------
        02Micro BH611FJ1 Card Reader Driver for WIN 10 64 bitのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、02Micro BH611FJ1 Card Reader Driver for WIN 10 64 bit のセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\CardReader」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「windows キー+ R」を押す

3. 「名前」に「D:\CardReader\dpinst.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリック

4. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

5. 「デバイス・ドライバーのインストール・ウィザードへようこそ。」ウィンドウで、
   「次へ(N)」ボタンをクリック

6. 「デバイス・ドライバーのインストール・ウィザードの完了」ウィンドウで、
　 「完了」ボタンをクリック

以上で02Micro BH611FJ1 Card Reader Driver for WIN 10 64 bitのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
                  正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示されたダイアログ上で、「記憶域コントローラー」
   →「BayHubTech Integrated MMC/SD controller」をダブルクリック
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   BayHubTech
       日付:           2016/07/12
       バージョン:     1.1.1.1013

以上でドライバー適用確認は終了です。