----------------------------------------------------------------------------
       インテル・ラピッド・ストレージ・テクノロジードライバーのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で インテル・ラピッド・ストレージ・テクノロジードライバーのセット
アップを行ってください。

チェック!!

  ・本インストール手順は、 インテル・ラピッド・ストレージ・テクノロジード
    ライバーが「C:\IRST」に展開されている事を前提に記述しております。
    実際と異なる場合は、適宜読み替えてください。

  ・チップセットドライバーを同時にインストールする場合は、
　　チップセットドライバーの後に本モジュールをセットアップしてください。

  ・「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合、「はい」ボタンを
   　クリックしてください。　


【インストール手順】

1.「スタート」ボタン -「Windows システム ツール」-「エクスプローラー」を
クリックする

2.エクスプローラーで「C:\IRST」フォルダを表示し、 下記構成にあったバッチ
ファイルを右クリックし、「管理者として実行」をクリックすると、
インストールウインドウが表示され自動でインストールされます。

  <ODD搭載有りの場合>

　C:\IRST\InstallRST_1.bat

　<ODD搭載なしの場合>

　C:\IRST\InstallRST_2.bat

3.ウインドウが閉じたら1分待ち

4.再起動する
  
以上でセットアップは終了です。


【バージョンの確認方法】
 
1.デスクトップにて「Windows」キー +「X」キーを押した後、「M」キーを押す。

2.「デバイス マネージャー」が表示されます。
 
3.以下の項目が「15.9.4.1041」であることを確認してください。

   [記憶域コントローラー]→
   [Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller]
   のプロパティ→ドライバータブのバージョン

4.スタートメニューに「Intel」-「インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロ
ジー」が登録されることで確認してください。

以上でドライバ適用確認は終了です。

<<チェック!!>>  
インテル® Optane™ メモリー・テクノロジーを有効にする手順は「活用ガイド」を
参照してください
