목차로 돌아가기

# 규정 정보

이 섹션에서는 다음 무선 어댑터에 대한 규정 정보를 제공합니다.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® WIreless Gigabit 11000

> 참고: 무선 LAN 필드(IEEE 802.11 및 유사 표준)의 규정과 표준은 계속해서 발전하고 있으며 그에 따라 이곳에 제공된 정보가 변경될 수 있습니다. 인텔사는 이 문서에 있는 오류나 누락에 대한 책임을 지지 않습니다.

## Intel WiFi 및 WiMAX Wireless Adapters

이 섹션의 정보는 다음 무선 어댑터를 지원합니다.

- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

전체 무선 어댑터 사양은 사양을 참조하십시오.

> 참고: 이 섹션에서 "무선 어댑터"라는 모든 표현은 위에 나열된 어댑터를 의미합니다.

다음 정보가 제공됩니다.

- 사용자 정보
- 규정 정보
- OEM 및 호스트 통합자를 위한 정보

### 사용자 정보

### 안전 정보

#### USA FCC 라디오 주파수 노출

ET Docket 96-8에 관련 행위를 규정하고 있는 FCC는 FCC 인증 장비에서 방출되는 라디오 주파수(RF) 전자기 에너지에의 노출에 대한 안전 표준을 채택했습니다. 무선 어댑터는 FCC 2부, 15C, 15E 및 KDB 447498, KDB 248227, KDB 616217의 지침에 명시된 인체 노출 요건을 충족합니다. 이 설명서의 지침에 따라 이 라디오를 적절하게 작동할 경우, FCC에서 권장하는 제한수준 보다 노출이 크게 줄어듭니다.

다음 안전 주의 사항은 반드시 준수해야 합니다.

- 장치가 송수신 중일 때는 안테나를 만지거나 옮기지 마십시오.
- 전송 중에 라디오가 포함된 구성 요소를 붙잡지 마십시오. 노출된 인체 부위, 특히 얼굴이나 눈에 안테나가 너무 가까워지거나 닿게 됩니다.
- 안테나가 연결되어 있지 않으면 라디오를 작동하거나 데이터를 전송하지 마십시오. 라디오 장애가 발생할 수 있습니다.
- 특수한 환경에서의 사용:
  - 위험 지역에서 무선 어댑터를 사용할 경우 해당 환경의 안전 감독관이 지시하는 제한을 따릅니다.
  - 항공기에서 무선 어댑터가 장착된 전기 장치를 사용할 경우 각 항공사의 규정을 따릅니다.
  - 병원에서 무선 어댑터를 사용할 경우 각 병원이 정하는 제약을 따릅니다.

#### 폭발 장치 근접 경고

경고: 차폐물(보호장비) 없는 폭발원 근처 또는 폭발성 환경에서 휴대용 송신기(무선 네트워크 어댑터 포함)를 작동하지 마십시오. 단, 이러한 환경에서 사용하기 적합하도록 개조된 송신기는 예외입니다.

#### 안테나 경고

경고: 무선 어댑터는 하이 게인 방향성 안테나와 함께 사용하도록 설계되지 않았습니다.

#### 항공기에서 사용 시 주의 사항

주의: 라디오 주파수를 사용하는 특정 무선 장치의 신호가 중요한 항공기 장비에 방해 잡음을 유발할 수 있기 때문에 항공사에서는 이러한 무선 장치를 항공기에서 사용하지 못하도록 규정하고 있습니다.

주의: 60GHz/802.11ad 장비는 FCC §15.255에 따라 항공기 사용이 금지됩니다. OEM 및 호스트 통합자는 호스트 장비에서 이 FCC 규정을 고려해야 합니다.

#### 다른 무선 장치

무선 네트워크에서 다른 장치를 사용할 때의 안전 정보: 무선 어댑터 또는 기타 무선 네트워크 장치와 함께 제공된 문서를 참조하십시오.

#### 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, 802.11ac 및 802.16e 라디오 사용에 대한 지역 제한

주의: 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, 802.11ac 및 802.16e 무선 LAN 장치에 사용된 주파수를 아직 모든 국가에서 사용할 수 있는 것은 아니기 때문에 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, 802.11ac 및 802.16e 제품은 특정 국가에서만 사용하도록 설계되었으며, 지정되지 않은 용도로 작동하는 것은 허용되지 않습니다. 따라서 제품 사용이 허용된 국가인지 여부와 해당 국가에서 맞는 주파수와 채널을 사용해서 제품을 구성했는지는 사용자가 직접 확인해야 합니다. 장치 전송 전원 제어(TPC) 인터페이스는 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 소프트웨어의 일부로 제공됩니다. EIRP(Equivalent Isotropic Radiated Power)에 대한 작동 제한은 시스템 제조업체에서 제공합니다. 이 제품을 사용하는 국가에서 허용하는 전원 및 주파수 설정을 벗어나면 해당 국가의 법률을 위반하는 것이며 그로 인해 처벌을 받을 수도 있습니다.

#### 무선 상호 운용성

무선 어댑터는 DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum) 무선 기술을 기반으로 한 다른 무선 LAN 제품과 상호 운영되고 다음 표준을 준수하도록 설계되었습니다.

- IEEE 표준 무선 LAN에 대한 802.11b 규정준수표준
- IEEE 표준 무선 LAN에 대한 802.11g 규정준수 표준
- IEEE 표준 무선 LAN에 대한 802.11a 규정준수 표준
- IEEE 표준 무선 LAN에 대한 802.11n draft 2.0 규격
- IEEE 802.16e-2005 Wave 2 준수
- Wi-Fi Alliance에서 정의한 Wi-Fi(Wireless Fidelity) 인증서
- WiMAX Forum에서 정의한 WiMAX 인증

#### 무선 어댑터와 사용자의 건강

다른 무선 장치와 마찬가지로 무선 어댑터 또한 라디오 주파수 전자기 에너지를 방출합니다. 그러나 무선 어댑터에서 방출되는 에너지는 휴대폰과 같은 다른 무선 장치에서 방출되는 전자기 에너지보다 적습니다. 무선 어댑터는 라디오 주파수 안전 표준 및 권장 사항에 따라 작동합니다. 이러한 표준 및 권장 사항은 과학 단체의 의견을 반영하며, 광범위한 연구 문헌을 지속적으로 검토하고 해석하는 과학자들로 구성된 위원회와 패널에서 만들어낸 것입니다. 일부 상황과 환경에서 무선 어댑터의 사용은 건물 소유주나 해당 조직의 책임자에 의해 제한될 수도 있습니다. 다음은 그러한 상황에 대한 몇 가지 예입니다.

- 항공기 탑승 중 무선 어댑터 사용
- 다른 장치나 서비스에 방해 잡음을 일으킬 위험이 있다고 판단되는 환경에서 무선 어댑터 사용.

특정 조직이나 환경(예: 공항)에서 무선 어댑터 사용에 적용되는 정책에 대해 잘 모르는 경우 전원을 켜기 전에 어댑터에 대한 사용 허가를 받는 것이 좋습니다.

### 규정 정보

### 미국 - 연방 통신 위원회(FCC: Federal Communications Commission)

이 무선 어댑터는 5.15 ~ 5.25GHz 및 5.470 ~ 5.75GHz 주파수 범위에서 작동하므로 실내용으로 제한됩니다. Intel® wireless adapters에서는 FCC 규칙 파트 15.407에 따라 FCC에서 미국 내 조작 승인을 받은 범위를 벗어난 작동 주파수 변경을 허용하는 구성 컨트롤이 제공되지 않습니다.

- Intel® wireless adapters는 OEM 통합자용으로 설계되었습니다.
- Intel® wireless adapters FCC에서 승인하지 않은 한 다른 송신기와 같은 장소에서 사용할 수 없습니다.

본 무선 어댑터는 FCC 규약 제15부를 준수합니다. 이 장치에는 다음 두 가지 작동 조건이 적용됩니다.

- 이 장치는 유해한 방해 잡음을 일으키지 않습니다.
- 이 장치는 원치 않는 작동을 일으킬 수 있는 방해 잡음을 견딜 수 있어야 합니다.

#### 클래스 B 장치 방해 잡음 선언문

본 무선 어댑터는 테스트 결과 FCC 규약 제15부의 클래스 B 디지털 장치에 대한 제한을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한은 주거 지역에서 전자파 장애에 대한 합당한 보호 조건을 제시하기 위한 것입니다. 이 무선 어댑터는 라디오 주파수 에너지를 사용, 생성 및 방출합니다. 무선 어댑터가 설치되어 있지 않고 지침에 따라 사용되지 않으면 무선 통신에 해로운 잡음을 일으킬 수도 있습니다. 그러나 특정 설치에서 이러한 방해 잡음이 발생하지 않는다는 보증은 하지 않습니다. 본 무선 어댑터를 끄고 켰을 때를 비교하여 라디오나 텔레비전 수신기에 전자파 장애가 발생하는 것이 확인되면 다음 방법으로 장애를 해결해 보십시오.

- 방해 잡음이 일어나는 장비의 수신 안테나를 돌리거나 위치를 바꿔 본다.
- 방해 잡음이 일어나는 장비와 무선 어댑터 사이의 거리를 늘려 본다.
- 방해 잡음이 일어나는 장비가 연결된 회로가 아닌 다른 회로의 콘센트에 무선 어댑터가 있는 컴퓨터를 연결해 본다.
- 도움이 필요하면 판매점이나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 문의하시기 바랍니다.

> 참고: 어댑터는 제품과 함께 제공된 사용자 문서에 설명된 대로, 제조업체의 지침에 따라 설치하고 사용해야 합니다. 다른 방식으로 설치 또는 사용하면 FCC 규약 제15부를 위반하게 됩니다.

### 안전 승인 고려 사항

이 장치는 안전이 검증된 구성 요소이며, 적절한 안전 기관에서 수용 가능한 조합으로 지정한 전체 장비에만 사용할 수 있습니다. 설치 시, 다음과 같은 사항을 고려해야 합니다.

- 인클로저 디자인 일반 규정 1.6.2절과 특히 1.2.6.2절(방화 인클로저)을 포함한 UL/EN/IEC 60950-1 제 2판의 요구 사항을 준수하는 호환 호스트 장치에 설치되어야 합니다.
- 최종 사용 장비에 설치 시 장치는 SELV 전원에서 전력을 공급 받을 수 있어야 합니다.
- UL/EN/IEC 60950-1 제 2판의 요구 사항을 충족하기 위해 최종 사용 제품에서 가열 시험을 고려해야 합니다.

### 저 할로겐

최종 제품 내 브롬 및 염소 계열의 내연제(BFR/CFR) 및 PVC에만 적용됩니다. 완성 조립품의 인텔 부품과 구입한 부품은 JS-709 요구 사항을 충족하며, PCB/회로 기판은 IEC 61249-2-21 요구 사항을 충족합니다. 할로겐 계열의 내연제 및/또는 PVC 대체품은 환경에 유해할 수 있습니다.

### 일본

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### 한국

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### 멕시코

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### 대만

在5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

### 라디오 승인

특정 국가에서 무선 네트워크 장치 사용이 허용되는지 여부를 확인하려면 장치의 식별 레이블에 인쇄되어 있는 무선 유형 번호가 제조업체의 OEM 규정 지침 문서에 나열되어 있는지 확인하십시오.

### 모듈 규정 인증 국가별 정보

규정 정보를 요구하는 국가 목록을 제공하고 있습니다. 목록에는 인증이 부여된 모든 국가가 아닌 정보를 요구하는 국가만 포함되어 있습니다. 어댑터에 대한 규정 국가 정보를 찾으려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 다음 웹 사이트를 엽니다. http://www.intel.com/content/www/kr/ko/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. 사용 중인 어댑터에 해당하는 링크를 클릭합니다.
3. 사용 중인 어댑터에 해당하는 규정 표시 문서를 클릭합니다.

### OEM 및 호스트 통합자를 위한 정보

이 문서에 설명된 지침은 노트북 및 태블릿 PC 호스트 플랫폼에 Intel® wireless adapters를 설치하는 OEM 통합자를 대상으로 합니다. RF 노출을 포함한 FCC 규약에 대한 규정 준수 조건을 만족하려면 이러한 요구 사항을 준수해야 합니다. 여기에 설명된 모든 안테나 유형 및 배치 지침을 준수할 경우 추가 제한 없이 Intel® wireless adapters를 노트북 및 태블릿 PC 호스트 플랫폼에 통합할 수 있습니다. 여기서 설명하는 지침 중 일부를 준수하지 않은 경우 OEM 또는 통합자는 추가 테스트를 수행하거나 추가 승인을 획득해야 할 수 있습니다. OEM 또는 통합자는 필요한 호스트 규정 테스트를 결정 및/또는 필요한 규정 준수 승인을 받을 책임이 있습니다.

- Intel® wirelss adapters는 OEM 및 호스트 통합자용으로 설계되었습니다.
- Intel® wireless adapter는 FCC 승인은 모듈 승인의 제한된 조건에 대해 설명합니다.
- Intel® wireless adapters는 작동하는 국가에서 승인된 액세스 포인트를 사용하여 작동해야 합니다.
- OEM, 통합자 또는 기타 제3자에 의한 Intel® wireless adapters의 변경 또는 개조는 허용되지 않습니다. OEM, 통합자 또는 기타 제3자에 의해 Intel® wireless adpaters가 변경 또는 개조되는 경우 어댑터 작동 권한이 취소됩니다.

### 안테나 유형 및 게인

Intel® wireless adapters에는 아래 표시된 유형과 동일하며 아래 표시된 게인 이하인 안테나만 사용할 수 있습니다. 기타 유형의 안테나 및/또는 더 높은 게인의 안테나를 사용하려면 작동을 위한 추가 인증을 받아야 합니다.

안테나 유형 | 안테나 위치(주/보조) | 2.4GHz 최대 게인(dBi*) | 2.6GHz 최대 게인(dBi*) | 5.2GHz 최대 게인(dBi*) | 5.5GHz 최대 게인(dBi*) | 5.7GHz 최대 게인(dBi*)
PIFA | 주 |  |  |  |  |
보조 | 3.24 | 3.47 | 3.73 | 4.77 | 4.77
MIMO |  |  |  |  |
*모든 안테나 게인은 케이블 손실을 포함합니다.

### 호스트 플랫폼 내 안테나 배치

RF 노출 규정 준수를 위해 Intel® wireless adapters에 사용할 안테나는 노트북 또는 태블릿 PC 호스트 플랫폼에 설치하고, 아래 표의 내용을 엄격히 준수하여 모든 작동 모드와 호스트 플랫폼 방향에서 사람과의 최소 거리가 유지되도록 해야 합니다. 안테나의 최소 유지 거리는 호스트 시스템에 안테나 설치 시 수평 및 수직 방향 모두에 적용됩니다.

Intel® Wireless Adapter | 사용자와 안테나 사이의 최소 유지 거리
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 | 18mm
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6350 | 17mm

### 기타 통합 또는 플러그인 트랜스미터를 통한 인텔® 무선 어댑터의 동시 전송

FCC 지식 데이터베이스 관보 번호 616217에 따라, 호스트 장치에 복수의 트랜스미터 장치가 설치된 경우 RF 노출 전송 평가를 수행하여 필요한 응용 프로그램 및 테스트 요구 사항을 결정해야 합니다. OEM 통합자는 호스트 시스템에 설치된 모든 트랜스미터와 안테나에 대하여 가능한 동시 전송 구성의 모든 조합을 확인해야 합니다. 여기에는 모바일 기기(사용자로부터의 거리 20cm 초과)와 휴대용 기기(사용자로부터의 거리 20cm 미만)에 설치된 트랜스미터도 포함됩니다. OEM 통합자는 실제 FCC KDB 616217 문서를 통해 이러한 평가 수행에 필요한 모든 세부 정보를 확인하여, 추가적인 테스트 요구 사항이 필요한지 또는 FCC 승인이 필요한지 여부를 결정해야 합니다.

### OEM 또는 통합자가 최종 사용자에게 제공하는 정보

다음 규정 및 안전 정보는 지역 규정을 준수하는 인텔® 무선 어댑터가 포함된 제품이나 시스템의 최종 사용자에게 제공되는 문서에 게시해야 합니다. 호스트 시스템에는 "Contains FCC ID: XXXXXXXX"라는 표시가 있어야 합니다(FCC ID는 레이블에 표시됨).

Intel® wireless adapter는 제품과 함께 제공된 사용자 문서에 설명된 대로 제조업체의 지침에 따라 설치하고 사용해야 합니다. 인텔사는 무선 어댑터 키트에 포함된 장치의 무단 개조나 인텔사에서 지정하지 않은 연결 케이블 및 장비의 부착 또는 대체로 인해 발생하는 라디오 또는 TV의 방해 잡음에 대해 책임을 지지 않습니다. 무단으로 개조 또는 대체하거나 교체해서 발생하는 방해 잡음을 해결할 책임은 사용자에게 있습니다. 인텔사 및 공인 인텔 리셀러나 유통업체는 이러한 지침에 따르지 않음으로 인해 발생할 수 있는 손상이나 정부 규정 위반에 대해 책임을 지지 않습니다.

### 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n 및 802.11e 라디오 사용에 대한 지역 제한

지역 제한에 대한 다음 정보는 모든 802.11a, 802.11b, 802.11g 및 802.11n 제품에 대한 규정 준수 문서의 일부로 게시해야 합니다.

주의: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n 및 802.16e 무선 LAN 장치에 사용된 주파수를 아직 모든 국가에서 사용할 수 있는 것은 아니기 때문에 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n 및 802.16e 제품은 특정 국가에서만 사용하도록 설계되었으며, 지정되지 않은 용도로 작동하는 것은 허용되지 않습니다. 따라서 제품 사용이 허용된 국가인지 여부와 해당 국가에서 맞는 주파수와 채널을 사용해서 제품을 구성했는지는 사용자가 직접 확인해야 합니다. 이 제품을 사용하는 국가에서 허용하는 전원 및 주파수 설정을 벗어나면 해당 국가의 법률을 위반하는 것이며 그로 인해 처벌을 받을 수도 있습니다.

## Intel WiFi 어댑터, 802.11n 호환

이 섹션의 정보는 다음 제품에 적용됩니다.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® WIreless Gigabit 11000

전체 무선 어댑터 사양은 사양을 참조하십시오.

> 참고: 이 섹션에서 "무선 어댑터"라는 모든 표현은 위에 나열된 어댑터를 의미합니다.

다음 정보가 제공됩니다.

- 사용자 정보
- 규정 정보
- OEM 및 호스트 통합자를 위한 정보
- 유럽 준수 선언문

### 사용자 정보

### 안전 정보

#### USA FCC 라디오 주파수 노출

ET Docket 96-8에 관련 행위를 규정하고 있는 FCC는 FCC 인증 장비에서 방출되는 라디오 주파수(RF) 전자기 에너지에의 노출에 대한 안전 표준을 채택했습니다. 무선 어댑터는 FCC 2부, 15C, 15E 및 KDB 447498, KDB 248227, KDB 616217의 지침에 명시된 인체 노출 요건을 충족합니다. 이 설명서의 지침에 따라 이 라디오를 적절하게 작동할 경우, FCC에서 권장하는 제한수준 보다 노출이 크게 줄어듭니다.

다음 안전 주의 사항은 반드시 준수해야 합니다.

- 장치가 송수신 중일 때는 안테나를 만지거나 옮기지 마십시오.
- 전송 중에 라디오가 포함된 구성 요소를 붙잡지 마십시오. 노출된 인체 부위, 특히 얼굴이나 눈에 안테나가 너무 가까워지거나 닿게 됩니다.
- 안테나가 연결되어 있지 않으면 라디오를 작동하거나 데이터를 전송하지 마십시오. 라디오 장애가 발생할 수 있습니다.
- 특수한 환경에서의 사용:
  - 위험 지역에서 무선 어댑터를 사용할 경우 해당 환경의 안전 감독관이 지시하는 제한을 따릅니다.
  - 항공기에서 무선 어댑터를 사용할 경우 연방 항공 관리국(FAA)의 통제를 따릅니다.
  - 병원에서 무선 어댑터를 사용할 경우 각 병원이 정하는 제약을 따릅니다.

#### 폭발 장치 근접 경고

경고: 차폐물(보호장비) 없는 폭발원 근처 또는 폭발성 환경에서 휴대용 송신기(무선 네트워크 어댑터 포함)를 작동하지 마십시오. 단, 이러한 환경에서 사용하기 적합하도록 개조된 송신기는 예외입니다.

#### 안테나 경고

경고: 무선 어댑터는 하이 게인 방향성 안테나와 함께 사용하도록 설계되지 않았습니다.

#### 항공기에서 사용 시 주의 사항

주의: 라디오 주파수를 사용하는 특정 무선 장치의 신호가 중요한 항공기 장비에 방해 잡음을 유발할 수 있기 때문에 항공사에서는 이러한 무선 장치를 항공기에서 사용하지 못하도록 규정하고 있습니다.

주의: 60GHz/802.11ad 장비는 FCC §15.255에 따라 항공기 사용이 금지됩니다. OEM 및 호스트 통합자는 호스트 장비에서 이 FCC 규정을 고려해야 합니다.

#### 다른 무선 장치

무선 네트워크에서 다른 장치를 사용할 때의 안전 정보: 무선 어댑터 또는 기타 무선 네트워크 장치와 함께 제공된 문서를 참조하십시오.

#### 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n 및 802.11ac 라디오 사용에 대한 지역 제한

주의: 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n 및 802.11ac 무선 LAN 장치에 사용된 주파수를 아직 모든 국가에서 사용할 수 있는 것은 아니기 때문에 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n 및 802.11ac 제품은 특정 국가에서만 사용하도록 설계되었으며, 지정되지 않은 용도로 작동하는 것은 허용되지 않습니다. 따라서 제품 사용이 허용된 국가인지 여부와 해당 국가에서 맞는 주파수와 채널을 사용해서 제품을 구성했는지는 사용자가 직접 확인해야 합니다. 장치 전송 전원 제어(TPC) 인터페이스는 Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection Utility Software의 일부로 제공됩니다. EIRP(Equivalent Isotropic Radiated Power)에 대한 작동 제한은 시스템 제조업체에서 제공합니다. 이 제품을 사용하는 국가에서 허용하는 전원 및 주파수 설정을 벗어나면 해당 국가의 법률을 위반하는 것이며 그로 인해 처벌을 받을 수도 있습니다.

#### 무선 상호 운용성

무선 어댑터는 DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum) 무선 기술을 기반으로 한 다른 무선 LAN 제품과 상호 운영되고 다음 표준을 준수하도록 설계되었습니다.

- IEEE 표준 무선 LAN에 대한 802.11b 규정준수표준
- IEEE 표준 무선 LAN에 대한 802.11g 규정준수 표준
- IEEE 표준 무선 LAN에 대한 802.11a 규정준수 표준
- IEEE 표준 무선 LAN에 대한 802.11n 규정준수 표준
- IEEE 표준 무선 LAN에 대한 802.11ac 규격 초안
- Wi-Fi Alliance에서 정의한 Wi-Fi(Wireless Fidelity) 인증서

#### 무선 어댑터와 사용자의 건강

다른 무선 장치와 마찬가지로 무선 어댑터 또한 라디오 주파수 전자기 에너지를 방출합니다. 그러나 무선 어댑터에서 방출되는 에너지는 휴대폰과 같은 다른 무선 장치에서 방출되는 전자기 에너지보다 적습니다. 무선 어댑터는 라디오 주파수 안전 표준 및 권장 사항에 따라 작동합니다. 이러한 표준 및 권장 사항은 과학 단체의 의견을 반영하며, 광범위한 연구 문헌을 지속적으로 검토하고 해석하는 과학자들로 구성된 위원회와 패널에서 만들어낸 것입니다. 일부 상황과 환경에서 무선 어댑터의 사용은 건물 소유주나 해당 조직의 책임자에 의해 제한될 수도 있습니다. 다음은 그러한 상황에 대한 몇 가지 예입니다.

- 항공기 탑승 중 무선 어댑터 사용
- 다른 장치나 서비스에 방해 잡음을 일으킬 위험이 있다고 판단되는 환경에서 무선 어댑터 사용.

특정 조직이나 환경(예: 공항)에서 무선 어댑터 사용에 적용되는 정책에 대해 잘 모르는 경우 전원을 켜기 전에 어댑터에 대한 사용 허가를 받는 것이 좋습니다.

### 규정 정보

### 미국 - 연방 통신 위원회(FCC: Federal Communications Commission)

이 무선 어댑터는 5.15 ~ 5.25GHz 및 5.470 ~ 5.75GHz 주파수 범위에서 작동하므로 실내용으로 제한됩니다. Intel® wireless adapters에서는 FCC 규칙 파트 15.407에 따라 FCC에서 미국 내 조작 승인을 받은 범위를 벗어난 작동 주파수 변경을 허용하는 구성 컨트롤이 제공되지 않습니다.

- Intel® wireless adapters는 OEM 통합자용으로 설계되었습니다.
- Intel® wireless adapters는 FCC에서 승인하지 않은 한 다른 송신기와 같은 장소에서 사용할 수 없습니다.

본 무선 어댑터는 FCC 규약 제15부를 준수합니다. 이 장치에는 다음 두 가지 작동 조건이 적용됩니다.

- 이 장치는 유해한 방해 잡음을 일으키지 않습니다.
- 이 장치는 원치 않는 작동을 일으킬 수 있는 방해 잡음을 견딜 수 있어야 합니다.

> 참고: 어댑터의 출력 전원은 FCC 라디오 주파수 노출 제한보다 훨씬 적습니다. 그러나 어댑터를 사용할 때는 사용자가 최대한 장치에 노출되지 않도록 해야 합니다. FCC 라디오 주파수에 노출되지 않도록 하려면 사용자(또는 주변 사람)와 컴퓨터에 설치된 안테나 사이의 거리를 20cm 또는 FCC 모듈 승인 조건에 명시된 최소 거리 이상으로 유지해야 합니다. 인증된 구성에 대한 자세한 정보는 장치에서 FCC ID 번호를 통해 들어갈 수 있는 http://www.fcc.gov/oet/ea/에 있습니다.

#### 클래스 B 장치 방해 잡음 선언문

본 무선 어댑터는 테스트 결과 FCC 규약 제15부의 클래스 B 디지털 장치에 대한 제한을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한은 주거 지역에서 전자파 장애에 대한 합당한 보호 조건을 제시하기 위한 것입니다. 이 무선 어댑터는 라디오 주파수 에너지를 사용, 생성 및 방출합니다. 무선 어댑터가 설치되어 있지 않고 지침에 따라 사용되지 않으면 무선 통신에 해로운 잡음을 일으킬 수도 있습니다. 그러나 특정 설치에서 이러한 방해 잡음이 발생하지 않는다는 보증은 하지 않습니다. 본 무선 어댑터를 끄고 켰을 때를 비교하여 라디오나 텔레비전 수신기에 전자파 장애가 발생하는 것이 확인되면 다음 방법으로 장애를 해결해 보십시오.

- 방해 잡음이 일어나는 장비의 수신 안테나를 돌리거나 위치를 바꿔 본다.
- 방해 잡음이 일어나는 장비와 무선 어댑터 사이의 거리를 늘려 본다.
- 방해 잡음이 일어나는 장비가 연결된 회로가 아닌 다른 회로의 콘센트에 무선 어댑터가 있는 컴퓨터를 연결해 본다.
- 도움이 필요하면 판매점이나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 문의하시기 바랍니다.

> 참고: 어댑터는 제품과 함께 제공된 사용자 문서에 설명된 대로, 제조업체의 지침에 따라 설치하고 사용해야 합니다. 다른 방식으로 설치 또는 사용하면 FCC 규약 제15부를 위반하게 됩니다.

### 안전 승인 고려 사항

이 장치는 안전이 검증된 구성 요소이며, 적절한 안전 기관에서 수용 가능한 조합으로 지정한 전체 장비에만 사용할 수 있습니다. 설치 시, 다음과 같은 사항을 고려해야 합니다.

- 인클로저 디자인 일반 규정 1.6.2절과 특히 1.2.6.2절(방화 인클로저)을 포함한 UL/EN/IEC 60950-1 제 2판의 요구 사항을 준수하는 호환 호스트 장치에 설치되어야 합니다.
- 최종 사용 장비에 설치 시 장치는 SELV 전원에서 전력을 공급 받을 수 있어야 합니다.
- UL/EN/IEC 60950-1 제 2판의 요구 사항을 충족하기 위해 최종 사용 제품에서 가열 시험을 고려해야 합니다.

### 저 할로겐

최종 제품 내 브롬 및 염소 계열의 내연제(BFR/CFR) 및 PVC에만 적용됩니다. 완성 조립품의 인텔 부품과 구입한 부품은 JS-709 요구 사항을 충족하며, PCB/회로 기판은 IEC 61249-2-21 요구 사항을 충족합니다. 할로겐 계열의 내연제 및/또는 PVC 대체품은 환경에 유해할 수 있습니다.

### Canada – Industry Canada (IC)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil se conforme aux normes Canada d'Industrie de RSS permis-exempt. L'utilisation est assujetti aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter des interférences , y compris des interférences qui peuvent causer desopérations non désirées de l'appareil.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15GHz to 5.25GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device. The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation. To comply with RF exposure requirements all antennas should be located at a minimum distance of 20cm, or the minimum separation distance allowed by the module approval, from the body of all persons.

Attention: l'utilisation d'un réseau sans fil IEEE802.11a est restreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionnement dans la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l'intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l'objet d'une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible. Le gain d'antenne maximum permissible pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d'être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionnement point-à-point. Pour se conformer aux conditions d'exposition de RF toutes les antennes devraient être localisées à une distance minimum de 20 cm, ou la distance de séparation minimum permise par l'approbation du module, du corps de toutes les personnes.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Selon les règlements de Canada d'Industrie, cet émetteur de radio peut seulement fonctionner en utilisant une antenne du type et de gain maximum (ou moindre) que le gain approuvé pour l'émetteur par Canada d'Industrie. Pour réduire lesinterférences radio potentielles avec les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain devraient être choisis de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente(P.I.R.E.) ne soit pas supérieure à celle qui est nécessaire pour une communication réussie.

### 유럽 연합

저대역 5.15 - 5.35GHz는 실내 전용입니다.

이 장치는 유럽연합 법령 1999/5/EC의 필수 요구 사항을 준수합니다. 유럽 연합 준수 선언문을 참조하십시오.

#### 유럽 연합 준수 선언문

어댑터에 대한 유럽 연합 준수 선언문을 보려면 다음 절차를 따릅니다.

1. 다음 웹 사이트를 엽니다. http://www.intel.com/content/www/kr/ko/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. “사용 설명서"를 클릭합니다.
3. 사용 중인 어댑터가 나타날 때까지 스크롤합니다.

어댑터에 대한 추가 규정 정보를 보려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 다음 웹 사이트를 엽니다. http://www.intel.com/content/www/kr/ko/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. 사용 중인 어댑터에 해당하는 링크를 클릭합니다.
3. 사용 중인 어댑터에 해당하는 규정 표시 문서를 클릭합니다.

#### WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive

#### RoHS(Restriction of Hazardous Substances) Directive 준수

여기서 설명하는 모든 제품은 EU RoHS Directive를 준수합니다.

무선 어댑터에 대한 CE 마크 관련 질문 문의처:

인텔사 품질부(Intel Corporation, Attn: Corporate Quality), 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054-1549, USA.

### 일본

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### 한국

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### 멕시코

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### 모로코

다음 도시에서는 무선 채널 2(2417 MHz)에서 본 제품을 사용하는 것이 승인되지 않았습니다: Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant 및 Taza.

다음 도시에서는 무선 채널 4, 5, 6 및 7(2425 - 2442 MHz)에서 본 제품을 사용하는 것이 승인되지 않았습니다: Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

### 파키스탄

"PTA APPROVED MODEL"

### 대만

在5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

### 싱가포르

### 라디오 승인

특정 국가에서 무선 네트워크 장치 사용이 허용되는지 여부를 확인하려면 장치의 식별 레이블에 인쇄되어 있는 무선 유형 번호가 제조업체의 OEM 규정 지침 문서에 나열되어 있는지 확인하십시오.

### 모듈 규정 인증 국가별 정보

규정 정보를 요구하는 국가 목록을 제공하고 있습니다. 목록에는 인증이 부여된 모든 국가가 아닌 정보를 요구하는 국가만 포함되어 있습니다. 어댑터에 대한 규정 국가 정보를 찾으려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 다음 웹 사이트를 엽니다. http://www.intel.com/content/www/kr/ko/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. 사용 중인 어댑터에 해당하는 링크를 클릭합니다.
3. 사용 중인 어댑터에 해당하는 규정 표시 문서를 클릭합니다.

## 규정 ID

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3165

3165D2W/3165NGW(12x16)의 작은 크기로 인해 장치의 제품 라벨의 크기가 너무 작아 읽을 수 없으므로 표시는 해당 사용 설명서에 따로 포함되어 있습니다.

> 미국: 모델 3165D2W, FCC ID: PD93165D2

> 캐나다: 모델 3165D2W, IC: 1000M-3165D2

> 일본: 모델 3165D2W:

> 한국: 모델 3165D2W MSIP-CRM-INT-7265D2W

> 대만: 모델 3165D2W,

> 중국: 모델 3165D2W, CMIIT ID: 2015AJ3466 (M)

> 오스트레일리아: 모델 3165D2W

> 싱가포르: 모델 3165D2W

> 아르헨티나:

> 모델 3165D2W,

> 모델 3165NGW,

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

3168NGW의 작은 크기로 인해 장치의 제품 라벨의 크기가 너무 작아 읽을 수 없으므로 표시는 해당 사용 설명서에 따로 포함되어 있습니다.

> 모델 3168NGW,

### Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

7265D2W(12x16)의 작은 크기로 인해 장치의 제품 라벨의 크기가 너무 작아 읽을 수 없으므로 표시는 해당 사용 설명서에 따로 포함되어 있습니다.

> 미국: 모델 7265D2W, FCC ID: PD97265D2

> 캐나다: 모델 7265D2W, IC: 1000M-7265D2

> 일본: 모델 7265D2W:

> 한국: 모델 7265D2W MSIP-CRM-INT-7265D2W

> 대만: 모델 7265D2W,

> 중국: 모델 7265D2W, CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> 오스트레일리아: 모델 7265D2W,

> 아르헨티나: 모델 7265D2W,

### Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 및 Intel® Wireless Gigabit Sink W13100

17265NGW/13100NGW의 작은 크기로 인해 장치의 제품 라벨의 크기가 너무 작아 읽을 수 없으므로 표시는 해당 사용 설명서에 따로 포함되어 있습니다.

> 싱가포르: 모델 17265NGW/13100NGW:

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

8260D2W(12x16)의 작은 크기로 인해 장치의 제품 라벨의 크기가 너무 작아 읽을 수 없으므로 표시는 해당 사용 설명서에 따로 포함되어 있습니다.

> 미국: 모델 8260D2W, FCC ID: PD98260D2(”U”로 끝나지 않는 FCC ID는 공장 설치 전용임을 나타냄),

> FCC ID: PD98260D2U(“U”로 끝나는 FCC ID는 사용자 설치 또는 교체가 허용되며 바이오스 잠금 기능으로 지원됨을 나타냄)

> 캐나다: 모델 8260D2W, IC: 1000M-8260D2

> 일본: 모델 8260D2W:

> 한국: 모델 8260D2W MSIP-CRM-INT-8260D2W

> 대만: 모델 8260D2W,

> 중국: 모델 8260D2W, CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> 오스트레일리아: 모델 8260D2W,

> 아르헨티나: 모델 8260D2W,

8260NGWH/8260NGW의 작은 크기로 인해 장치의 제품 라벨의 크기가 너무 작아 읽을 수 없으므로 표시는 해당 사용 설명서에 따로 포함되어 있습니다.

> 아르헨티나: 모델 8260NGWH,

> 아르헨티나: 모델 8260NGW,

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

8265NGW의 작은 크기(22mm x 30mm x 2.4mm)로 인해 장치의 제품 라벨의 크기가 너무 작아 읽을 수 없으므로 표시는 해당 사용 설명서에 따로 포함되어 있습니다.

> 미국: 모델 8265NGW

> - FCC ID: PD98265NG("U"로 끝나지 않는 FCC ID는 공장 설치 전용임을 나타냄)

> - FCC ID: PD98265NGU(“U”로 끝나는 FCC ID는 사용자 설치 또는 교체가 허용되며 바이오스 잠금 기능으로 지원됨을 나타냄)

> 캐나다: 모델 8265NGW, IC: 1000M-8265NG

> 일본: 모델 8265NGW:

> - RF 003-160104

> - TEL D160055003

> 한국: 모델 8265NGW, MSIP-CRM-INT-8265NGW,

> 대만: 모델 8265NGW

> 중국: 모델 8265NGW

> 유럽: 모델 8265NGW,

> 오스트레일리아: 모델 8265NGW,

> 브라질: 모델 8265NGW: ANATEL: XXXXXXXXXX,

> 아르헨티나: 모델 8265NGW,

> 싱가포르: 모델 8265NGW:

> 파키스탄: 모델 8265NGW

> "PTA APPROVED MODEL"

8265D2W의 작은 크기(12mm x 16mm x 1.8mm)로 인해 장치의 제품 라벨의 크기가 너무 작아 읽을 수 없으므로 표시는 해당 사용 설명서에 따로 포함되어 있습니다.

> 미국: 모델 8265D2W, FCC ID: PD98265D2

> 캐나다: 모델 8265D2W, IC: 1000M-8265D2

> 일본: 모델 8265D2W:

> - RF 003-160129

> - TEL D160076003

> 한국: 모델 8265D2W, MSIP-CRM-INT-8265D2W,

> 대만: 모델 8265D2W

> 중국: 모델 8265D2W

> 유럽: 모델 8265D2W,

> 오스트레일리아: 모델 8265D2W,

> 브라질 : 모델 8265D2W: ANATEL: XXXXXXXXXX,

> 아르헨티나: 모델 8265D2W,

> 싱가포르: 모델 8265D2W:

> 파키스탄: 모델 8265D2W

> "PTA APPROVED MODEL"

### Intel® WIreless Gigabit 11000

11000D2W/11000D2W LC의 작은 크기로 인해 장치의 제품 라벨의 크기가 너무 작아 읽을 수 없으므로 표시는 해당 사용 설명서에 따로 포함되어 있습니다.

> 미국: 모델 11000D2W 및 11000D2W LC, FCC ID: PD911000D2

> 캐나다: 모델 11000D2W, IC: 1000M-11000D2

> 일본: 모델 11000D2W:

> 한국: 모델 11000D2W, MSIP-CRM-INT-11000D2W

> 대만: 모델 11000D2W 및 11000D2W LC,

> 중국: 모델 11000D2W, CMIIT ID: 2016DJ0267 (M); 모델 11000D2W LC, CMIIT ID: 2016DJ0268 (M)

> 오스트레일리아: 모델 11000D2W,

> 싱가포르: 모델 11000D2W/11000D2W LC:

### OEM 및 호스트 통합자를 위한 정보

이 문서에 설명된 지침은 노트북 및 태블릿 PC 호스트 플랫폼에 Intel® wireless adapters를 설치하는 OEM 통합자를 대상으로 합니다. RF 노출을 포함한 FCC 규약에 대한 규정 준수 조건을 만족하려면 이러한 요구 사항을 준수해야 합니다. 여기에 설명된 모든 안테나 유형 및 배치 지침을 준수할 경우 추가 제한 없이 Intel® wireless adapters를 노트북 및 태블릿 PC 호스트 플랫폼에 통합할 수 있습니다. 여기서 설명하는 지침 중 일부를 준수하지 않은 경우 OEM 또는 통합자는 추가 테스트를 수행하거나 추가 승인을 획득해야 할 수 있습니다. OEM 또는 통합자는 필요한 호스트 규정 테스트를 결정 및/또는 필요한 규정 준수 승인을 받을 책임이 있습니다.

- Intel® wireless adapters는 OEM 및 호스트 통합자용으로 설계되었습니다.
- Intel® wireless adapter의 FCC 승인은 모듈 승인의 제한된 조건에 대해 설명합니다.
- Intel® wireless adapters는 작동하는 국가에서 승인된 액세스 포인트를 사용하여 작동해야 합니다.
- OEM, 통합자 또는 기타 제3자에 의한 인텔® 무선 어댑터의 변경 또는 개조는 허용되지 않습니다. OEM, 통합자 또는 기타 제3자에 의해 인텔® 무선 어댑터가 변경 또는 개조되는 경우 어댑터 작동 권한이 취소됩니다.

### 안테나 유형 및 게인

Intel® wireless adapter는 아래 표시된 유형과 동일하며 아래 표시된 게인 이하인 안테나만 사용할 수 있습니다. 기타 유형의 안테나 및/또는 더 높은 게인의 안테나를 사용하려면 작동을 위한 추가 인증을 받아야 합니다.

안테나 유형 | 안테나 위치(주/보조) | 2.4GHz 최대 게인(dBi*) | 2.6GHz 최대 게인(dBi*) | 5.2GHz 최대 게인(dBi*) | 5.5GHz 최대 게인(dBi*) | 5.7GHz 최대 게인(dBi*)
PIFA | 주 |  |  |  |  |
보조 | 3.24 | 3.47 | 3.73 | 4.77 | 4.77
MIMO |  |  |  |  |
*모든 안테나 게인은 케이블 손실을 포함합니다.

### 호스트 플랫폼 내 안테나 배치

RF 노출 규정 준수를 위해 인텔® 무선 어댑터에 사용할 안테나는 노트북 또는 태블릿 PC 호스트 플랫폼에 설치하고, 아래 표의 내용을 엄격히 준수하여 모든 작동 모드와 호스트 플랫폼 방향에서 사람과의 최소 거리가 유지되도록 해야 합니다. 안테나의 최소 유지 거리는 호스트 시스템에 안테나 설치 시 수평 및 수직 방향 모두에 적용됩니다.

무선 어댑터 | 사용자와 안테나 사이의 최소 유지 거리
Intel® Centrino® Wireless-N 100 | 9mm
Intel® Centrino® Wireless-N 105 | 9mm
Intel® Centrino® Wireless-N 130 | 8mm
Intel® Centrino® Wireless-N 135 | 9mm
Intel® Centrino® Wireless-N 1000* | 20mm
Intel® Centrino® Wireless-N 1030 | 8mm
Intel® Centrino® Wireless-N 2200 | 9mm
Intel® Centrino® Wireless-N 2230 | 6mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6200* | 20mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6205 | 12mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6230 | 12mm
Intel® Centrino® Advanced-N 6235 | 8mm
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 | 13mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 | 8mm
Intel® Dual Band Wireless-N 7260 | 8mm
Intel® Wireless-N 7260 | 8mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 | 8mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 | 8mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 | 8mm
Intel® Dual Band Wireless-N 7265 | 8mm
Intel® Wireless-N 7265 | 8mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 | 8mm
Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 | 8mm
Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265 | 8mm
Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 | 8mm
Intel® Wireless Gigabit Sink W13100 | 8mm
Intel® WIreless Gigabit 11000 | 8mm
* 이 무선 어댑터는 모바일 장치에만 설치할 수 있습니다(사용자로부터 안테나와 20cm 이상의 거리를 유지해야 함).

WiFi/Bluetooth 겸용 어댑터의 경우 WiFi 및 Bluetooth 동시 전송을 위해 적절한 거리 비율을 유지할 수 있도록 호스트 시스템에 설치되는 송신 안테나의 최소 유지 거리를 5cm로 하는 것이 좋습니다. 5cm 미만일 경우 해당 어댑터에 대한 FCC 관보 KDB 447498에 따라 거리 비율을 검증해야 합니다.

사용자에게 20cm보다 가까이 60 GHz/802.11ad RFEM(안테나 어레이)를 배치하려는 경우 추가 규정 인증 프로세스가 필요할 수 있습니다.

### 기타 통합 또는 플러그인 트랜스미터를 통한 Intel® Wireless Adapters의 동시 전송

FCC 지식 데이터베이스 관보 번호 616217에 따라, 호스트 장치에 복수의 트랜스미터 장치가 설치된 경우 RF 노출 전송 평가를 수행하여 필요한 응용 프로그램 및 테스트 요구 사항을 결정해야 합니다. OEM 통합자는 호스트 시스템에 설치된 모든 트랜스미터와 안테나에 대하여 가능한 동시 전송 구성의 모든 조합을 확인해야 합니다. 여기에는 모바일 기기(사용자로부터의 거리 20cm 초과)와 휴대용 기기(사용자로부터의 거리 20cm 미만)에 설치된 트랜스미터도 포함됩니다. OEM 통합자는 실제 FCC KDB 616217 문서를 통해 이러한 평가 수행에 필요한 모든 세부 정보를 확인하여, 추가적인 테스트 요구 사항이 필요한지 또는 FCC 승인이 필요한지 여부를 결정해야 합니다.

### OEM 또는 통합자가 최종 사용자에게 제공하는 정보

다음 규정 및 안전 정보는 지역 규정을 준수하는 인텔® 무선 어댑터가 포함된 제품이나 시스템의 최종 사용자에게 제공되는 문서에 게시해야 합니다. 호스트 시스템에는 "Contains FCC ID: XXXXXXXX"라는 표시가 있어야 합니다(FCC ID는 레이블에 표시됨).

무선 어댑터는 제품과 함께 제공된 사용자 문서에 설명된 대로, 제조업체의 지침에 따라 설치하고 사용해야 합니다. 국가별 승인에 대해서는 라디오 승인을 참조하십시오. 인텔사는 무선 어댑터 키트에 포함된 장치의 무단 개조나 인텔사에서 지정하지 않은 연결 케이블 및 장비의 부착 또는 대체로 인해 발생하는 라디오 또는 TV의 방해 잡음에 대해 책임을 지지 않습니다. 무단으로 개조 또는 대체하거나 교체해서 발생하는 방해 잡음을 해결할 책임은 사용자에게 있습니다. 인텔사 및 공인 인텔 리셀러나 유통업체는 이러한 지침에 따르지 않음으로 인해 발생할 수 있는 손상이나 정부 규정 위반에 대해 책임을 지지 않습니다.

### 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n 및 802.11ad 라디오 사용에 대한 지역 제한

로컬 제한에 대한 다음 정보는 모든 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n 및 802.11ad 제품에 대한 규정 준수 문서의 일부로 게시해야 합니다.

주의: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n 및 802.11ad 무선 LAN 기기에 사용된 주파수를 아직 모든 국가에서 사용할 수 있는 것은 아니기 때문에 802.11a, 802.11b, 802.11g 및 802.11n 제품은 특정 국가에서만 사용하도록 설계되었으며 지정되지 않은 그 밖의 국가에서 작동하는 것은 허용되지 않습니다. 따라서 제품 사용이 허용된 국가인지 여부와 해당 국가에서 맞는 주파수와 채널을 사용해서 제품을 구성했는지는 사용자가 직접 확인해야 합니다. 이 제품을 사용하는 국가에서 허용하는 설정과 제한을 벗어나면 해당 국가의 법률을 위반하는 것이며 그로 인해 처벌을 받을 수도 있습니다.

## 유럽 준수 선언문

아래 나열된 각 어댑터는 유럽연합 지시문 1999/5/EC의 필수 요건을 준수합니다.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Wireless Gigabit Sink W13100
- Intel® WIreless Gigabit 11000

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보