----------------------------------------------------------------------------
                 ホットキーユーティリティのセットアップ手順
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、ホットキーユーティリティのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\BSE」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。
以下の操作はキーボードとマウス機能を利用することを想定しています。
機能のタッチ機能を利用する場合は、「クリック」・「右クリック」などを「タッブ」・「長押す」
などに読み替えてください。

  <<チェック!!>>
　　本ドライバをCD-R/RW 等へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
    ハードディスク上からドライバのセットアップを行って下さい。

   1.  Windowsが起動したら、コンピューターの管理者アカウント(Administratorの
       権限を持つユーザー)にてログインする

   2. 「D:\BSE\setup.exe」をダブルクリックする
　　   ※「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示された場合は「はい」ボタンをクリックする

   3. しばらくお待ちください。
       ※「setapps.exe」ウィンドウが表示された場合、「OK」ボタンをクリックしてコンピューターを再起動する

   4. 「Windows + X」キーを押して、「Windows PowerShell(管理者)(A)」をクリック
	※「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

   5.　表示したウィンドウで、「Set-ExecutionPolicy Unrestricted」を入力して、「Enter」キーを押す

   6. 「Y」を入力して、「Enter」キーを押す

   7. 「D:」と入力し、「Enter」ボタンをクリック
   
   8. 「CD BSE\Windows\1Lenovo\Action」と入力し、「Enter」ボタンをクリック
   
   9. 「.\ResumePatch.ps1」と入力し、「Enter」ボタンをクリック

   10. 「成功: スケジュール タスク "StartTphkLoad" は正しく作成されました。」 を表示した場合は成功と認定する

以上でホットキーユーティリティのセットアップは終了です。


----------------------------------------------------------------------------
              正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1.「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示されたダイアログ上で、「システム デバイス」
   →「Fn and function keys」をダブルクリック
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Lenovo
       バージョン:     9.0.2.12

以上でドライバー適用確認は終了です。
