----------------------------------------------------------------------------
                 内蔵指紋センサドライバのセットアップ (Windows 10)   
----------------------------------------------------------------------------
次の手順で本モジュールのセットアップを行ってください。

【注意事項】
  ・内蔵指紋センサ搭載モデルのみセットアップを行ってください。
  ・本モジュールは、Windows 10のみ対象となります。その他のOSでは
    セットアップしないでください。
  ・セットアップ時は、コンピュータの管理者権限 (Administrator 権限)を持つ
    ユーザーアカウントでサインインしてください。
  ・本手順は本モジュールが「C:\DRV\FPR_V」に展開されていることを想定して
    います。これと異なる場合は、ご利用の環境にあわせて読み替えてください。


【指紋センサドライバのセットアップ手順】

  1. スタート画面から【Windows キー】＋【X キー】を押す
　　「デバイス マネージャー」をクリック。　

  2.「ほかのデバイス」の「不明なデバイス」を右クリック、「プロパティ」をクリック

　3.「詳細」タブの「プロパティ」メニューから「ハードウェア ID」を選択
　  「USB\VID_06CB&PID_00B1」の記載があることを確認する。

     チェック!!
　　 記載が確認できない場合は、上記手順3.で他の「不明なデバイス」を選択して
　　 同様に確認してください。
       
  4. 「ドライバー」タブの「ドライバーの更新」ボタンをクリック

　5. 「ドライバーの検索方法」と表示されたら、
   　「コンピューターを参照してドライバー ソフトウェアを検索」をクリック

　6. 「次の場所でドライバーを検索します」に、「C:\DRV\FPR_V」と入力
    　して「次へ」ボタンをクリック

　7. 「ドライバーが正常に更新されました」と表示されたら、
   　「閉じる」ボタンをクリック

　8. 「閉じる」ボタンをクリック

　9. 「デバイス マネージャー」の画面で、右上の「×」ボタンをクリック

　10. 本機を再起動してください

以上で、指紋センサドライバのセットアップは終了です。


【セットアップ確認手順】

  1. 「Windows」キー と「X」キーを同時押し →「デバイス マネージャー」をクリック

  2. 「生体認証デバイス」をダブルクリック
 
  3. 「Synaptics WBDI」をダブルクリック

  4. 「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが「5.1.3507.26」で
     あることを確認する


以上で、指紋センサドライバのセットアップ確認は終了です。