----------------------------------------------------------------------------
                      キーボードドライバ のセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で「キーボードドライバ」のセットアップを行ってください。

◆注意事項
  ・本モジュールは、Windows 10(64ビット版)のみ対象です。この他のOSにはセット
    アップを行わないでください。
  ・コンピューターの管理者権限(Administrator 権限)を持つアカウントでサインイ
    ンし、使用中のWindows アプリを全て終了してください。
  ・本手順書の表記は、実際の画面上の表記と大文字/小文字、全角/半角、長音表記
    などが異なる場合があります。
    適宜読み替えてセットアップを行ってください。
  ・インストールの途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、
    「はい」ボタンをクリックし、インストールを続けてください。


◆インストール手順

  本手順は、セットアッププログラムが "D:\DRV\MFK"に展開されていることを想定
  しています。
  これと異なるフォルダーに展開されている場合は読み替えてください。
  
  次の手順で「キーボードドライバ」をインストールしてください。
   1. スタート画面で【Windowsキー】＋【Xキー】を押す
   2. 「デバイス マネージャー(M)」をクリック
   3. 「キーボード」をダブルクリック
   4. 「日本語 PS/2 キーボード (106/109 キー Ctrl+英数)」または「標準　PS/2 キーボード」
	をダブルクリック
   5. 「ドライバー」タブをクリック
   6. 「ドライバーの更新(P)」ボタンをクリック
   7. 「コンピューターを参照してドライバー ソフトウェアを検索(R)」ボタン
      をクリック
   8. 「コンピューター上の利用可能なドライバーの一覧から選択します(L)」ボタンを
      クリック
   9. 「ディスク使用(Ｈ)…」ボタンをクリック
  10. 「製造元のファイルのコピー元(Ｃ):」に次のように入力して、「OK」ボタンをク
      リック
      D:\DRV\MFK
  11. 「モデル」から「NEC Note Keyboard with One-touch start buttons」を選択
      し、「次へ(Ｎ」ボタンをクリック
  12. 「閉じる(Ｃ)」ボタンをクリック。
  13. 「NEC Note Keyboard with One-touch start buttons のプロパティ」画面の
      「閉じる」ボタンをクリック
  14. 再起動を促すメッセージが表示された場合は、「いいえ」ボタンをクリック
  15.「スタート」ボタンをクリック
　16.「Windows システム ツール」をクリック
  17. 「ファイル名を指定して実行」を選択。
  18. 「名前(Ｏ):」に次のように入力し、「OK」ボタンをクリック
      D:\DRV\MFK\UTL\PRODUCTT.exe
  19. コンピューターを再起動


◆インストール確認手順

  次の手順で「キーボードドライバ」のインストール確認を行ってください。
   1. スタート画面で【Windowsキー】＋【Xキー】を押す
   2. 「デバイス マネージャー(M)」をクリック 
   3. 「キーボード」をダブルクリック
   4. 「NEC Note Keyboard with One-touch start buttons」をダブルクリック
   5. 「ドライバー」タブをクリック
   6. 「バージョン」が「10.25.0.12」であることを確認
   7. 「OK」ボタンをクリック


以上で「キーボードドライバ」のセットアップは終了です。

