----------------------------------------------------------------------------
                 Fibocom GNSS Sensorのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Fibocom GNSS Sensorのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\LTE」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「windows キー+ R」を押す

3. 「名前」に「D:\LTE\dpinst.exe」
   と入力し、「OK」ボタンをクリック

4. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタン
   をクリック

5. 「デバイスドライバのインストール ウィザードの開始」ウィンドウで、
  「次へ(N)」ボタンをクリック


6.「デバイスドライバのインストール ウィザードの完了」ウィンドウで、
  「完了」ボタンをクリック


以上でFibocom GNSS Sensorのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
                  正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示されたダイアログ上で、「センサー」
   →「Fibocom GNSS Sensor」をダブルクリック
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認

       バージョン:     3.17134.0.9

以上でドライバ適用確認は終了です。