----------------------------------------------------------------------------
         Realtek Wireless LAN Driverのセットアップ手順
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Realtek Wireless LAN Driverのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\RealtekWLAN」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1.  使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「Cortana」をクリック、「cmd」と入力、表示された「コマンドプロンプト」を右クリック、
　 「管理者として実行」をクリック
     ＊「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

3. 「D:」と入力し、「Enter」ボタンをクリック
   
4. 「CD RealtekWLAN」と入力し、「Enter」ボタンをクリック
   
5. 「pnputil.exe /a *.inf /i」と入力し、「Enter」ボタンをクリック
 

以上でRealtek Wireless LAN Driverのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
                    正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリックする。
 
2.  表示されたダイアログ上で、「ネットワーク アダプター」
    →「Realtek 8822BE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC」をダブルクリック
 
3.  表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Realtek Semiconductor Corp.
       バージョン:     2024.0.4.101

以上でドライバー適用確認は終了です。
