----------------------------------------------------------------------------
                  Intel Serial IOドライバのセットアップ   
----------------------------------------------------------------------------

【注意事項】
・セットアップ時は、コンピュータの管理者権限 (Administrator 権限)を持つ
  ユーザーアカウントでログオンしてください。
・本手順は本圧縮ファイルをCドライブに展開し、本ドライバが「C:\DRV\SerialIO」
　に展開されていると想定しています。
  これと異なる場合は、ご利用の環境にあわせて読み替えてください。
・タッチパネルで操作する場合は、「右クリック」を「長押し」に、「クリック」を
 「タップ」に読み替えて操作してください。

【Serial IOドライバのセットアップ手順】

  1.デスクトップ画面の左下にある「スタート」ボタンを右クリックし、
　　表示されたメニューから「ファイル名を指定して実行」をクリック

  2.「名前」欄に
       「C:\DRV\SerialIO\SetupSerialIO.exe」

     と入力して「OK」ボタンをクリック

     チェック!!
       「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は内容をご確認のうえ
       「はい」ボタンをクリックしてください。

  3.「インテル(R) シリアル IO ようこそ」画面が表示されたら「次へ」ボタンを
      クリック

      これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

  4.「インテル(R) シリアル IO 完了」と表示されたら、「完了」ボタンをクリック

  5. セットアップが完了したら、本機を再起動してください。
  
以上で、Serial IOドライバのセットアップは終了です。

【セットアップ確認手順】

  1. デスクトップ画面の左下にある「スタート」ボタンを右クリックし、
　　 表示されたメニューから「デバイス マネージャー」をクリック

  2. 「システム デバイス」をダブルクリック

  3. 「Intel(R) Serial IO GPIO Host Controller - INT3452」をダブルクリック

  4. 「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが「30.100.1631.3」
      であることを確認する

以上で、Serial IOドライバのセットアップ確認は終了です。