----------------------------------------------------------------------------
              Intel(R) AHCI Driverのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Intel(R) AHCI Driverのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\AHCI」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

【※チェック】チップセットドライバーを同時にインストールする場合は、
　  　　　　　チップセットドライバーの後に本モジュールをセットアップしてください。

1.  使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「検索ボックス」をクリック、「cmd」を入力、表示された「コマンドプロンプト」を右クリック、
　 「管理者として実行」をクリック
    ＊「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック
   
3. 「cd D:\AHCI\irst」と入力し、「Enter」ボタンをクリック
   
4. 「pnputil /add-driver *.inf /install」と入力し、「Enter」ボタンをクリック
　　＊「システムを再起動する必要があります」が表示されば、コンピューターを再起動してください


以上でIntel(R) AHCI Driverのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
                    正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1.「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示された「デバイス マネージャー」ダイアログで、「IDE ATA/ATAPI コントローラー」
   →「Intel(R) 300 Series Chipset Family SATA AHCI Controller」をダブルクリック
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
        プロバイダー:　  Intel Corporation
        バージョン:      16.5.2.1028

以上でドライバー適用確認は終了です。
