--------------------------------------------------------------------------------
             ホットキーユーティリティのセットアップ
--------------------------------------------------------------------------------
本テキストは、ホットキーユーティリティのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\BSE」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。
以下の操作はキーボードとマウス機能を利用することを想定しています。
機能のタッチ機能を利用する場合は、「クリック」・「右クリック」などを
「タッブ」・「長押す」などに読み替えてください。

<<チェック!!>>
　 本ドライバをCD-R/RW 等へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
   ハードディスク上からドライバのセットアップを行って下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2.「検索ボックス」をクリック、「cmd」と入力、表示された「コマンドプロンプト」を右クリック、
　「管理者として実行」をクリック
   ＊「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

3.「cd D:\BSE」と入力し、「Enter」キーを押す
   
4.「setup_s.bat」と入力し、「Enter」キーを押す
   
5.「Windows + X」キーを押して、「Windows PowerShell(管理者)(A)」をクリック
   ※「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

6. 表示したウィンドウで、「Set-ExecutionPolicy Unrestricted」を入力して、
  「Enter」キーを押す

7.「Y」を入力して、「Enter」キーを押す

8.「cd D:\BSE」と入力し、「Enter」キーを押す
   
9.「.\BS_Patch.ps1」と入力し、「Enter」キーを押す
   
10.「cd C:\Windows\system32」と入力し、「Enter」キーを押す

11.「Set-ExecutionPolicy Restricted」を入力して、「Enter」キーを押す

12.「Y」を入力して、「Enter」キーを押す

以上でホットキーユーティリティのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
                 正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1.「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示されたダイアログ上で、「システム デバイス」
   →「Fn and function keys」をダブルクリック
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Lenovo
       バージョン:     9.1.0.1

以上でドライバー適用確認は終了です。
