----------------------------------------------------------------------------
               ホットキーユーティリティのセットアップ手順
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、ホットキーユーティリティのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\BSE」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。
以下の操作はキーボードとマウス機能を利用することを想定しています。
機能のタッチ機能を利用する場合は、「クリック」・「右クリック」などを「タッブ」・「長押す」
などに読み替えてください。

  <<チェック!!>>
　　本ドライバをCD-R/RW 等へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
    ハードディスク上からドライバのセットアップを行って下さい。

1.  使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「windows キー + R」を押す

3. 「名前」に「D:\BSE\setup.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリック

4. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

5. 「この操作を正しく終了しました。」が表示されたら、「OK」ボタンをクリック

6. 「Windows + X」キーを押して、「Windows PowerShell(管理者)(A)」をクリック
	※「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

7.　表示したウィンドウで、「Set-ExecutionPolicy Unrestricted」を入力して、「Enter」キーを押す

8. 「Y」を入力して、「Enter」キーを押す
   
9. 「cd D:\BSE」と入力し、「Enter」キーを押す
   
10.「.\BS_Patch.ps1」と入力し、「Enter」キーを押す

11.「cd C:\Windows\system32」と入力し、「Enter」キーを押す

12.「Set-ExecutionPolicy Restricted」を入力して、「Enter」キーを押す

13.「Y」を入力して、「Enter」キーを押す


以上でホットキーユーティリティのセットアップは終了です。


----------------------------------------------------------------------------
              正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1.「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示されたダイアログ上で、「システム デバイス」
   →「Fn and function keys」をダブルクリック
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Lenovo
       バージョン:     9.0.4.2

以上でドライバー適用確認は終了です。
