----------------------------------------------------------------------------
                 Synaptics FP Sensorsのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Synaptics FP Sensorsのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\FingerPrint」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1.  使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「検索ボックス」をクリック、「cmd」と入力、表示された「コマンドプロンプト」を右クリック、
　 「管理者として実行」をクリック

3. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

4. 「管理者:コマンドプロンプト」ウィンドウで、「D:」と入力し、「Enter」ボタンをクリック
   
5. 「cd \FingerPrint」と入力し、「Enter」ボタンをクリック
   
6. 「pnputil.exe /a *.inf /i」と入力し、「Enter」ボタンをクリック

以上でSynaptics FP Sensorsのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
              正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1.「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示されたダイアログ上で、「生体認証デバイス」
   →「Synaptics WBDI - SGX」をダブルクリック
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Synaptics Incorporated
       バージョン:     5.5.35.1058

以上でドライバー適用確認は終了です。
