-------------------------------------------------------------------------------

                     ネットワークドライバーのセットアップ

-------------------------------------------------------------------------------
次の手順でネットワークドライバーのセットアップを行ってください。

チェック!!
・ドライバーのセットアップを行うと、ネットワークの設定内容が一部初期化される
　場合があります。ドライバーのセットアップを行う前に、ネットワークの設定を控
　えておいてください。

・本セットアップ手順は、ネットワークドライバーが「C:\RTL」に展開されている事
　を前提に記述しております。実際と異なる場合は読み替えてください。

・以下の手順を行う前に管理者権限のあるユーザーでログオンし、使用中の
　アプリケーションを全て終了してください。

【セットアップ手順】

1.  拡張クレードルまたはUSB-LAN変換アダプタを接続します。

2.  デスクトップ画面左下にある「スタート」ボタンを右クリックし、
     表示されたメニューから「デバイス マネージャー」をクリック。

　  チェック!!
　 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックし、
  　 次の手順に進んでください。

3. 「ネットワークアダプター」の「Realtek USB GbE Family Controller」を右クリック、
    「プロパティ」をクリック

4. 「ドライバー」タブの「ドライバーの更新」ボタンをクリック

5. 「コンピューターを参照してドライバー ソフトウェアを検索」をクリック

6. 「次の場所でドライバーを検索します」に、
　 「C:\RTL\WIN10\64」と入力して「次へ」ボタンをクリック

7. 「ドライバーが正常に更新されました」と表示されたら、
    「閉じる」ボタンをクリック

8. 「閉じる」ボタンをクリック

9. 「デバイス マネージャー」の画面で、右上の「×」ボタンをクリック

10. 本機を再起動してください。

以上で、ネットワークドライバーのセットアップは終了です。

===============

また、以下の手順で本ドライバーが正しくセットアップされたか確認してください。

【バージョン確認手順】

1.　拡張クレードルまたはUSB-LAN変換アダプタを接続します。

2.　デスクトップ画面左下にある「スタート」ボタンを右クリックし、
      表示されたメニューから「デバイス マネージャー」をクリック

　  チェック!!
　 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックし、
  　 次の手順に進んでください。

3. 「ネットワークアダプター」の「Realtek USB GbE Family Controller」を
　　ダブルクリックします。

4. 「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが「10.28.1002.2018」であること
　　を確認します。

以上で、ネットワークドライバーのバージョン確認は終了です。
