----------------------------------------------------------------------------
               Intel(R) Rapid Storage driverのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Intel(R) Rapid Storage driverのセットアップ手順です。

※Pure OSをインストール前に、BIOSの事前設定が必要です。
1． 電源を入れ、すぐに【F2】を数回押す
2．「Devices」タブをクリック、「ATA Drive Setup」をクリック、「Enter]を押す
3．「ATA Drive Setup」画面で、「Configure SATA as」をクリック、「Enter]を押す

Optaneの場合：
4.  「Intel (R) RST with Intel(R) Optane」を選択、「Enter]を押す
　　※警告があれば、許可してください
    ※「Configure SATA as」の内容は「Intel (R) RST with Intel(R) Optane」になることを確認
Raidの場合：
4.  「RAID」を選択、「Enter]を押す
    ※警告があれば、許可してください
　　※「Configure SATA as」の内容は「RAID」になることを確認

5．【F10】を押す、「Save & reset」画面で、「Yes]を選択、「Enter]を押す

本モジュールが「D:\OPT」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

  ・チップセットドライバーを同時にインストールする場合は、
　  チップセットドライバーの後に本モジュールをセットアップしてください。

  ・「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合、「はい」ボタンを
     クリックしてください。　

※Raidの場合は下の手順の7番目から21番目だけ実行して下さい

1.  使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「Windows + X」キーを押し、「ディスクの管理(K)」をクリック

3. 「ディスク 0」の最後のボリュームを右クリック、「ボリュームの縮小(H)」をクリック

4.　表示したウィンドウで、「縮小する領域のサイズ(MB)(E):」の枠内、「5」を入力、「縮小(S)」をクリック

5. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

6. 「デバイスマネージャー」で、「ディスク ドライブ」をダブルクリック、
　　Pure OSがインストールされているディスクを右クリック、「ドライバーの更新(P)」をクリック、
　 「コンピューターを参照してドライバー ソフトウェアを検索 (R)」をクリック、
　　表示したウィンドウで、「D:\OPT\drivers」を入力して、「次へ(N)」をクリック、完了した後は「閉じる(C)」をクリック

7. 「Windows + R」キーを押して、「ファイル名を指定して実行」ダイアログを開く

8. 「名前」に「D:\OPT\SETUP\SetupRST.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリック

9. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

10.「ようこそ」ウィンドウで、「次へ(N)」ボタンをクリック

11.「警告」ウィンドウで、「次へ(N)」ボタンをクリック

12.「使用許諾契約書」ウィンドウで、「使用許諾契約書の条件に同意する(A)」をチェックし、
　 「次へ(N)」ボタンをクリック

13.「Readme ファイル情報」ウィンドウで、「次へ(N)」ボタンをクリック

14.「インストール先フォルダー」ウィンドウで、「次へ(N)」ボタンをクリック

15.「確認」ウィンドウで、「次へ(N)」ボタンをクリック

16.「完了」ウィンドウで、「はい、コンピューターを今すぐ再起動します。(Y)」を選択し、
   「完了(F)」ボタンをクリックしてコンピューターを再起動する

17.「Windows + R」キーを押して、「ファイル名を指定して実行」ダイアログを開く

18.「名前」に「D:\OPT\REG\ANdisable.reg」と入力し、「OK」ボタンをクリック

19.「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

20.「レジストリ エディター」ウィンドウで、「はい(Y)」ボタンをクリック

21.「レジストリ エディター」ウィンドウで、「OK」ボタンをクリック

22.「Windows」キーを押し、「Intel 」フォルダ内の「インテル®ラピッド・ストレージ・テクノロジー」をクリック
    ※「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

23. 表示された画面で「インテル® Optane™　メモリー」タブをクリック、
　 「インテル® Optane™　メモリーのステータス」は「有効」であることを確認、もし「無効」であれば「有効化」をクリック
   「インテル® Optane™　メモリーを有効化にする」画面で、「はい」をクリック

24. 再起動する

以上でIntel(R) Rapid Storage driverのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
                  正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1.「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示されたダイアログ上で、「記憶域コントローラー」
   →「Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller」をダブルクリック
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Intel Corporation
       バージョン:     17.5.0.1017

以上でドライバ適用確認は終了です。

<<チェック!!>>  
インテル® Optane™ メモリー・テクノロジーを有効にする手順は「活用ガイド」を
参照してください