----------------------------------------------------------------------------
               Genesys Card Reader Driverのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Genesys Card Reader Driverのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\SDCard」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1.  使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「Windows + R」キーを押して、「ファイル名を指定して実行」ダイアログを開く

3. 「名前」に「D:\SDCard\DPInst.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリック

4. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

5. 「デバイス・ドライバーのインストール・ウィザードへようこそ」ウィンドウで、
　 「次へ(N)」ボタンをクリック

6.  micro SDカード用ウィンドウが起動した場合はウィンドウを閉じる

7. 「デバイス・ドライバーのインストール・ウィザードの完了」ウィンドウで、
   「完了」ボタンをクリック

以上でGenesys Card Reader Driverのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
                     正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1.「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示されたダイアログ上で、「メモリテクノロジデバイス」
   →「Genesys Logic PCIE card reader device」をダブルクリック
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:　 Genesys Logic
       バージョン:     1.1.7.0

以上でドライバー適用確認は終了です。