
----------------------------------------------------------------------------

     インテル(R)　マネジメント・エンジン・インターフェイスのセットアップ
				
----------------------------------------------------------------------------
次の手順でインテル(R) マネジメント・エンジン・インターフェイスのセットアップを
行ってください。

チェック!!	

  ・本手順はIntel MEIドライバーを「D:\MEI」に展開していることを想定しています。
　  これと異なるドライブ構成で利用する場合は読み替えてください。
  ・「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合、「はい」ボタンを
   　 クリックしてください。　

【セットアップ手順】

 1. 画面左下のスタート ボタンを右クリックし、表示されたメニューから
    「エクスプローラー(E)」をクリックします。

 2. エクスプローラーで「D:\MEI」フォルダーを表示します。

 3. 「InstMEI」を右クリックし、表示された一覧から「管理者として実行(A)」を
    クリックします。
    ※ご利用の環境によって拡張子(この場合「.bat」の部分)が表示されることが
      あります。

 4. セットアップが完了するとコマンドプロンプトのウィンドウが閉じます。
    コマンドプロンプトのウィンドウが閉じたら1分待ち、再起動を行ってください。


【バージョン確認手順】

 1. 画面左下のスタート ボタンを右クリックし、表示されたメニューから
    「デバイスマネージャー(M)」をクリックします。

 2. 「システム デバイス」をダブルクリックし、表示された
    「Intel(R) Management Engine Interface」をダブルクリックします。

 3. 「ドライバー」タブをクリックし、バージョンの記載が「1914.12.0.1256」である
    ことを確認し、右上の「×」ボタンをクリックしてプロパティを閉じます。

 4. 「ソフトウェア コンポーネント」をダブルクリックします。

 5. 「Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface」をダブルクリック
    します。

 6. 「ドライバー」タブをクリックし、バージョンの記載が「1.33.2019.512」である
    ことを確認し、右上の「×」ボタンをクリックしてプロパティを閉じます。

 7. 「Intel(R) iCLS Client」をダブルクリックします。

 8. 「ドライバー」タブをクリックし、バージョンの記載が「1.56.87.0」である
    ことを確認し、右上の「×」ボタンをクリックしてプロパティを閉じます。

 9. 「Intel(R) Management and Security Application Lacal Management」を
    ダブルクリックします。

10. 「ドライバー」タブをクリックし、バージョンの記載が「1928.12.0.1287」である
    ことを確認し、右上の「×」ボタンをクリックしてプロパティを閉じます。

11. 「Intel(R) Wireless Manageability」をダブルクリックします。
     ※ご利用の装置構成によっては「Intel(R) Wireless Manageability」は表示
       されません。その場合は本項目以降の確認は不要です。

12. 「ドライバー」タブをクリックし、バージョンの記載が「1927.12.0.102」である
    ことを確認します。

以上で、インテル(R) マネジメント・エンジン・インターフェイスのセットアップは終了です。
 
