----------------------------------------------------------------------------
           Intel RAID・AHCIドライバーのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

次の手順でIntel RAID・AHCIドライバーのセットアップを行ってください。

チェック!!

  ・本インストール手順は、Intel RAID・AHCIドライバーが
 　「C:\IRST」に展開されている事を前提に記述しております。
    実際と異なる場合は、適宜読み替えてください。

  ・チップセットドライバーを同時にインストールする場合は、
　　チップセットドライバーの後に本モジュールをセットアップしてください。

  ・「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合、「はい」ボタンを
   　クリックしてください。　


【インストール手順】

 1.「スタート」ボタン -「Windows システム ツール」-「エクスプローラー」をクリックする

 2.エクスプローラーで「C:\IRST」フォルダを表示し、
   下記構成にあったバッチファイルを右クリックし、
  「管理者として実行」をクリックすると、
　 インストールウインドウが表示され自動でインストールされます。

　　C:\IRST\InstallRST_1.bat

 3.ウインドウが閉じたら1分待ち

 4.再起動する
  
  以上でセットアップは終了です。


【バージョンの確認方法】
 
 1.デスクトップにて「Windows」キー +「X」キーを押した後、「M」キーを押す。

 2.「デバイス マネージャー」が表示されます。
 
 3. 以下の項目が「17.0.0.1072」であることを確認してください。

         [IDE ATA/ATAPI コントローラー]→
         [Intel(R) 300 Series Chipset Family SATA AHCI Controller]
         のプロパティ→ドライバータブのバージョン

以上でバージョンの確認は終了です。