----------------------------------------------------------------------------
              Intel(R) AHCI Driverのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Intel(R) AHCI Driverのセットアップ手順です。

※Pure OSをインストール前に、BIOSの事前設定が必要です。
1． 電源を入れ、すぐに【F2】を数回押す
2．「Devices」タブをクリック、「ATA Drive Setup」をクリック、「Enter]を押す
3．「ATA Drive Setup」画面で、「Configure SATA as」をクリック、「Enter]を押す
4. 「AHCI」を選択、「Enter]を押す
    ※警告があれば、許可してください
　　※「Configure SATA as」の内容は「AHCI」になることを確認

本モジュールが「D:\AHCI」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

【チェック!!】チップセットドライバーを同時にインストールする場合は、
　  　　　　　チップセットドライバーの後に本モジュールをセットアップしてください。

1.  使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「検索ボックス」をクリック、「cmd」を入力、表示された「コマンドプロンプト」を右クリック、
　 「管理者として実行」をクリック
    ＊「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

3.  表示されたウインドウで、「D:」を入力して、「Enter キー」を押す
   
4. 「cd D:\AHCI\drivers」と入力し、「Enter」キーを押す
   
5. 「pnputil /add-driver *.inf /install」と入力し、「Enter」キーを押す
　　＊「システムを再起動する必要があります」が表示されば、コンピューターを再起動してください

以上でIntel(R) AHCI Driverのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
                    正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1.「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2. 表示された「デバイス マネージャー」ダイアログで、「IDE ATA/ATAPI コントローラー」
   →「Intel(R) 300 Series Chipset Family SATA AHCI Controller」をダブルクリック
 
3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
        プロバイダー:　　Intel Corporation
        バージョン:      17.5.2.1024

以上でドライバー適用確認は終了です。
