----------------------------------------------------------------------------
         インテルⓇ サンダーボルト ソフトウェアのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、インテルⓇ サンダーボルト ソフトウェアのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\Thunderbolt」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1.  使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「検索ボックス」をクリック、「cmd」と入力、表示された「コマンドプロンプト」を右クリック、
　 「管理者として実行」をクリック
    ＊「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

3.  コマンド ウィンドウで、「cd D:\Thunderbolt\Tbsw」を入力して、「Enter キー」を押す

4. 「Install.bat」を入力して、「Enter キー」を押す

5. 「cd D:\Thunderbolt\APP」を入力して、「Enter キー」を押す

6. 「Install.bat」を入力して、「Enter キー」を押す

7.  コマンド ウィンドウに「操作は正常に完了しました。」が出ったら、セットアップが完了になった

以上でインテルⓇ サンダーボルト ソフトウェアのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
                  正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

2.  表示された「デバイス マネージャー」ダイアログで、「システム デバイス」
    →「Thunderbolt(TM) Controller - XXXX」をダブルクリック

3.  表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認

       プロバイダー:  Intel(R) Corporation
       バージョン:    1.41.729.0

4. 「Windows」キーを押す

5.  表示されたプログラム リストに「Thunderbolt™ コントロール・センター」を右クリックして
　 「その他」→「アプリの設定」をクリック

6.  表示された画面で、以下の項目を確認

       バージョン:   1.0.18.0

以上でドライバ適用確認は終了です。