----------------------------------------------------------------------------
         NFCポートソフトウェアのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、NFCポートソフトウェアのセットアップ手順です。

本モジュールが「C:\N_Port」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「Windows + R」キーを押して、「ファイル名を指定して実行」ダイアログを開く

3. 「名前」に「C:\N_Port\NFCPort.exe -s -f1"C:\N_Port\setup.iss"」と入力し、「OK」ボタンをクリック

    チェック!!
   「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリック

4. 一分間待ち、PCを再起動させる

以上でNFCポートソフトウェアのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
              正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。


1.「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー」をクリック

2. 表示された「デバイス マネージャー」ダイアログで、
  「ユニバーサル シリアル バス コントローラー」→「NFC Port/PaSoRi 100 USB」をダブルクリック

3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認

       プロバイダー:   Sony Imaging Products & Solutions Inc.
       日付:           2018/12/13
       バージョン:     1.6.2.3

4. 「Windows キー」+「X キー」を押し、「アプリと機能」を選択する

5.  リストの中から「NFC Port Software」を選び、
　　バージョンが「5.6.6.2」と表示されていれば、インストール完了。


以上でドライバ適用確認は終了です。