----------------------------------------------------------------------------
                  Realtek Webcam Driverのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、 Realtek Webcam Driverのセットアップ手順です。

本モジュールが「C:\Camera」に展開されていることを前提に記述しております。
構成が異なる場合は、読み替えて利用してください。

※必ず管理者権限のあるユーザーでサインインしている状態で
　セットアップを行ってください。

※「Intel(R) Celeron(R) N4120 CPU @ 1.10GHz」モデルのみ適用してください。

　チェック!!
　「Intel(R) Celeron(R) N4120 CPU @ 1.10GHz」の確認方法
　　1.デスクトップ画面左下のWindowsマークを右クリックする
　　2.「デバイス マネージャー」をクリックする
　　3.「プロセッサ」をダブルクリックし、
　　　「Intel(R) Celeron(R) N4120 CPU @ 1.10GHz」を確認する

【インストール手順】

1.「スタート」ボタンを右クリック - Windows PowerShell(管理者)を実行

2. 下記コマンドを実行

   pnputil.exe /add-driver  C:\Camera\RtNec.inf /install

3.「ドライバー　パッケージが正常に追加されました。」と表示される場合、インストール終了。

4. 再起動してください。

以上で、Realtek Webcam Driverのセットアップは終了です。

-------------------------------------------------------------------------------
            ドライバが正しくセットアップされた事の確認方法
-------------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ドライバが正しくセットアップされたことを確認することができます。

1.  「Windows key + X」→「デバイス マネージャー」をクリック

2. 「デバイス マネージャー」にて「カメラ」→「Integrated Camera」を右クリックし、
　「プロパティ」をクリック

      チェック!!
　　「デバイス マネージャー」及び「Integrated Camera」の確認方法
　　　　1.デスクトップ画面左下のWindowsマークを右クリックする
　　　　2.「デバイス マネージャー」をクリックする
　　　　3.「カメラ」→「Integrated Camera」をダブルクリックし、
　　　　　「詳細」→「プロパティ」に「ハードウェア ID」を選択し、
　　　　　「値（V)」に「 USB\VID_0408&PID_302B」を確認する

3.  表示されたカメラのプロパティウィンドウで「ドライバー」タブをクリック

4.  バージョンが 10.0.19041.20145であることを確認してください

　以上で、Realtek Webcam Driverのバージョンの確認は終了です。
