----------------------------------------------------------------------------
                     SDメモリーカードドライバーのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------
次の手順でSDメモリーカードドライバーのセットアップを行ってください。
本手順は、SDメモリーカードドライバーが、「C:\RTS」に格納されている事を前提に
記述しております。実際と異なる場合は、読み替えてください。

チェック!!
　以下のセットアップ手順を行う場合には、管理者権限のあるユーザーでログオンし、
　使用中のアプリケーションを全て終了させてください。

チェック!!
　以下のセットアップ手順中で、「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は
　「はい」ボタンをクリックし、セットアップを進めてください。


　1.「スタート」ボタンを右クリック - Windows PowerShell(管理者)(A)を実行

　2. 下記コマンドを実行

       pnputil /add-driver C:\RTS\DrvBin64\RtsUer.inf /install

　3.「ドライバー パッケージがデバイスにインストールされました」と表示される場合、インストール終了。

　4. 再起動してください。
　
　　以上でSDメモリーカードドライバーのセットアップは終了です。


【ドライバのバージョン確認】

　以下の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたか確認してください。

　1．デバイスマネージャーを開き、「ユニバーサル シリアル バス コントローラー」をダブルクリックし、
　 　「Realtek USB 2.0 Card Reader」を右クリックし「プロパティ」をクリック

　 チェック!!
　　「デバイスマネージャー」の表示方法
　　　　1.デスクトップ画面左下のWindowsマークを右クリックする
　　　　2.「デバイス マネージャー」をクリックする

　2．「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが「10.0.18362.31248」と
　　　表示されていること確認してください


　以上でSDメモリーカードドライバーのインストール確認は終了です。